Зарегистрировано в Минюсте России 31 декабря 2013 г. N 30969

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 1 ноября 2013 г. N 652н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ НОРМ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ ГОРНОЙ И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ ДРУГИХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ
В соответствии с подпунктом 5.2.31 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 610 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3528), приказываю:
Утвердить Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам горной и металлургической промышленности и металлургических производств других отраслей промышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, согласно приложению.

Министр
М.А. ТОПИЛИН

Приложение
к приказу Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 1 ноября 2013 г. N 652н

ТИПОВЫЕ НОРМЫ
БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ ГОРНОЙ И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ ДРУГИХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ

N п/п 	Наименование профессий и должностей 	Наименование специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 	Норма выдачи на год (штуки, пары, комплекты) 	
1 	2 	3 	4 	
I. ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 	
1. Подземные горные работы (шахты) 	
Рабочие 	
1 	Аккумуляторщик 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
		Самоспасатель 	1 на 5 лет 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
2 	Бетонщик 	На сухих работах: 		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
		Комплект шахтерский 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Перчатки антивибрационные 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Самоспасатель 	1 на 5 лет 	
		На мокрых работах: 		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
		Комплект шахтерский 	1 	
		Костюм для защиты от воды или 	1 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 3 года 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	2 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Перчатки антивибрационные 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Самоспасатель 	1 на 5 лет 	
3 	Бункеровщик 	На сухих работах: 		
		Костюм из антистатических материалов для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
		Комплект шахтерский 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Самоспасатель 	1 на 5 лет 	
		На мокрых работах: 		
		Костюм из антистатических материалов для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
		Комплект шахтерский 	1 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 3 года 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	2 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Самоспасатель 	1 на 5 лет 	
4 	Бурильщик шпуров; бурильщик скважин 	На сухих работах: 		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
		Комплект шахтерский 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Перчатки диэлектрические 	до износа 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Самоспасатель 	1 на 5 лет 	
		На мокрых работах: 		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с водоотталкивающей пропиткой или 	1 	
		Комплект шахтерский 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	2 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Перчатки диэлектрические 	до износа 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Самоспасатель 	1 на 5 лет 	
5 	Взрывник; мастер-взрывник 	Костюм из антистатических материалов для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
		Комплект шахтерский 	1 	
		Куртка из антистатических материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Портянки суконные или 	2 пары 	
		Носки шерстяные 	3 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Перчатки кожаные 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Самоспасатель 	1 на 5 лет 	
6 	Газомерщик 	Костюм из антистатических материалов для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
		Комплект шахтерский 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
		Самоспасатель 	1 на 5 лет 	
7 	Газорезчик 	Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла 	2 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Плащ термостойкий для защиты от воды 	1 на 3 года 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла или 	2 пары 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла 	2 пары 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском (термостойкие) 	2 пары 	
		Носки 	6 пар 	
		Боты или галоши диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Самоспасатель 	1 на 5 лет 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	по поясам 	
		Перчатки утепленные для защиты от повышенных температур, искр и брызг и расплавленного металла 	3 пары 	
8 	Газосварщик 	Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла 	1 	
		Белье нательное термостойкое 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском (термостойкие) 	2 пары 	
		Носки 	6 пар 	
		Боты или галоши диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Самоспасатель 	1 на 5 лет 	

9 	Горнорабочий на маркшейдерских и геологических работах 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
		Комплект шахтерский 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Самоспасатель 	1 на 5 лет 	
		Зимой дополнительно: 		
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
10 	Горнорабочий очистного забоя 	На сухих работах: 		
		Костюм брезентовый или 	1 	
		Костюм из антистатических материалов для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
		Комплект шахтерский 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Самоспасатель 	1 на 5 лет 	
		Страховочная или удерживающая привязь (пояс предохранительный) 	до износа 	
		На мокрых работах: 		
		Костюм из антистатических материалов на утепляющей прокладке или 	по поясам 	
		Комплект шахтерский 	1 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара на 9 месяцев 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	2 пары 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском 	1 пара на 2 года 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки антивибрационные 	2 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Самоспасатель 	1 на 5 лет 	
		Страховочная или удерживающая привязь (пояс предохранительный) 	до износа 	
11 	Горнорабочий по ремонту горных выработок 	На сухих работах: 		
		Костюм брезентовый или 	1 	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
		Комплект шахтерский 	1 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	1 пара на 2 года 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Перчатки с полимерным покрытием или 	12 пар 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки антивибрационные 	2 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Самоспасатель 	1 на 5 лет 	
		Страховочная или удерживающая привязь (пояс предохранительный) 	до износа 	
		На мокрых работах: 		
		Комплект шахтерский или 	1 	
		Костюм брезентовый 	1 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	2 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием или 	12 пар 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки антивибрационные 	2 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Самоспасатель 	1 на 5 лет 	
12 	Горнорабочий подземный 	На сухих работах: 		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
		Комплект шахтерский 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Самоспасатель 	1 на 5 лет 	
		На мокрых работах: 		
		Комплект шахтерский с водоотталкивающей пропиткой 	1 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	2 пары 	
		Портянки суконные или 	2 пары 	
		Носки шерстяные 	3 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Самоспасатель 	1 на 5 лет 	
		При работе на входящей струе воздуха со скоростью свыше 6 м/с в условиях сухих и мокрых работ дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		При выполнении работ по вывозке нечистот из шахты: 		
		Костюм брезентовый или 	2 	
		Комплект шахтерский 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 3 года 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Портянки суконные или 	2 пары 	
		Носки шерстяные 	3 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Самоспасатель 	1 на 5 лет 	
		При выполнении работ по очистке откаточных выработок, горных выработок и зумпфов на мокрых работах: 		
		Костюм брезентовый или 	1 	
		Комплект шахтерский с водоотталкивающей пропиткой 	1 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	2 пары 	
		Портянки суконные или 	2 пары 	
		Носки шерстяные 	3 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Самоспасатель 	1 на 5 лет 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
		При выполнении работы по обслуживанию ворота 		
		на сухих работах: 		
		Костюм брезентовый или 	1 	
		Комплект шахтерский 	1 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Самоспасатель 	1 на 5 лет 	
		на мокрых работах: 		
		Комплект шахтерский с водоотталкивающей пропиткой или 	1 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	2 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Портянки суконные или 	2 пары 	
		Носки шерстяные 	3 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Самоспасатель 	1 на 5 лет 	
		При выполнении работы по доставке взрывчатых материалов: 		
		Костюм брезентовый или 	1 	
		Комплект шахтерский 	1 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском или 	1 пара 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Портянки суконные или 	2 пары 	
		Носки шерстяные 	3 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Самоспасатель 	1 на 5 лет 	
		При выполнении работы по закладке и забутовке 		
		на сухих работах: 		
		Костюм брезентовый или 	1 	
		Комплект шахтерский 	1 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Самоспасатель 	1 на 5 лет 	
		на мокрых работах: 		
		Костюм брезентовый или 	1 	
		Комплект шахтерский с водоотталкивающей пропиткой 	1 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 3 года 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	2 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Портянки суконные или 	2 пары 	
		Носки шерстяные 	3 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Самоспасатель 	1 на 5 лет 	
		При выполнении работ по откатке и подкатке вагонеток 		
		на сухих работах: 		
		Костюм брезентовый или 	1 	
		Комплект шахтерский 	1 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Самоспасатель 	1 на 5 лет 	
		на мокрых работах: 		
		Костюм брезентовый или 	1 	
		Комплект шахтерский с водоотталкивающей пропиткой 	1 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 3 года 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	2 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Портянки суконные или 	2 пары 	
		Носки шерстяные 	3 пары 	
		Самоспасатель 	1 на 5 лет 	
		При работе на входящей струе воздуха со скоростью свыше 6 м/с в условиях сухих и мокрых работ дополнительно: 		
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		При выполнении работ по спуску руды: 		
		Комплект шахтерский 	1 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Самоспасатель 	1 на 5 лет 	
		При работе в условиях капежа дополнительно: 		
		Костюм для защиты от воды 	1 на 3 года 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 3 года 	
		При выполнении работ по сцепке подвижного состава: 		
		Комплект шахтерский 	1 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Самоспасатель 	1 на 5 лет 	
		При выполнении работ по обслуживанию зумпфа: 		
		Комплект шахтерский 	1 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Портянки суконные или 	2 пары 	
		Носки шерстяные 	3 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Самоспасатель 	1 на 5 лет 	

13 	Грохотовщик 	Комплект шахтерский 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Страховочная или удерживающая привязь (пояс предохранительный) 	до износа 	
		Самоспасатель 	1 на 5 лет 	
		При работе в условиях капежа дополнительно: 		
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 3 года 	
14 	Дорожно-путевой рабочий 	На сухих работах: 		
		Костюм сигнальный 3 класса защиты или 	1 	
		Комплект шахтерский 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 3 класса защиты 	по поясам 	
		Самоспасатель 	1 на 5 лет 	
		На мокрых работах: 		
		Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой 3 класса защиты или 	1 	
		Костюм сигнальный водоупорный 3 класса защиты или 	1 	
		Комплект шахтерский 	1 	
		Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 3 класса защиты 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	2 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Самоспасатель 	1 на 5 лет 	
15 	Доставщик крепежных материалов в шахту 	На сухих работах: 		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
		Комплект шахтерский 	1 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Самоспасатель 	1 на 5 лет 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
		На мокрых работах: 		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с водоотталкивающей пропиткой или 	1 	
		Комплект шахтерский 	1 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Самоспасатель 	1 на 5 лет 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	2 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
16 	Дробильщик 	Костюм из антистатических материалов для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
		Комплект шахтерский 	1 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Самоспасатель 	1 на 5 лет 	
17 	Забойщик 	На сухих работах: 		
		Комплект шахтерский или 	1 	
		Костюм из антистатических материалов для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Самоспасатель 	1 на 5 лет 	
		На мокрых работах: 		
		Комплект шахтерский или 	1 	
		Куртка из антистатических материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 3 года 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	2 пары 	
		Портянки суконные или 	2 пары 	
		Носки шерстяные 	3 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Самоспасатель 	1 на 5 лет 	
18 	Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах 	Костюм из антистатических материалов для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
		Комплект шахтерский 	1 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Портянки суконные или 	2 пары 	
		Носки шерстяные 	3 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Самоспасатель 	1 на 5 лет 	
19 	Заточник 	Костюм из антистатических материалов для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
		Комплект шахтерский 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Самоспасатель 	1 на 5 лет 	
20 	Каротажник 	Костюм из антистатических материалов для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
		Комплект шахтерский 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Самоспасатель 	1 на 5 лет 	
21 	Кладовщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
		Комплект шахтерский 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Самоспасатель 	1 на 5 лет 	
22 	Крепильщик 	На сухих работах: 		
		Комплект шахтерский или 	1 	
		Костюм из антистатических материалов для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка из антистатических материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие или 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Перчатки антивибрационные 	4 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) 	до износа 	
		Самоспасатель 	1 на 5 лет 	
		На мокрых работах: 		
		Комплект шахтерский с водоотталкивающей пропиткой 	1 	
		Куртка из антистатических материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Портянки суконные или 	2 пары 	
		Носки шерстяные 	3 пары 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	2 пары 	
		Перчатки кислотощелочестойкие или 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Перчатки антивибрационные 	4 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Самоспасатель 	1 на 5 лет 	

23 	Лебедчик 	Костюм из антистатических материалов для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
		Комплект шахтерский 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Самоспасатель 	1 на 5 лет 	
		При работе в стволах шахт, шурфов, околоствольных выработках дополнительно: 		
		Куртка из антистатических материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		При работе с замораживанием дополнительно: 		
		Костюм из антистатических материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
24 	Люковой 	На сухих работах: 		
		Комплект шахтерский или 	1 	
		Костюм из антистатических материалов для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка из антистатических материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Портянки суконные или 	2 пары 	
		Носки шерстяные 	3 пары 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском или 	2 пары 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Самоспасатель 	1 на 5 лет 	
		На мокрых работах: 		
		Комплект шахтерский 	1 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	2 пары 	
		Портянки суконные или 	2 пары 	
		Носки шерстяные 	3 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Самоспасатель 	1 на 5 лет 	
25 	Машинист бульдозера 	Костюм из антистатических материалов для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
		Комплект шахтерский 	1 	
		Куртка из антистатических материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Самоспасатель 	1 на 5 лет 	
26 	Машинист буровой установки; помощник машиниста буровой установки 	Костюм из антистатических материалов для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
		Комплект шахтерский 	1 	
		Куртка из антистатических материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Самоспасатель 	1 на 5 лет 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм из антистатических материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
27 	Машинист вагоноопрокидывателя 	Костюм из антистатических материалов для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
		Комплект шахтерский 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Портянки суконные или 	2 пары 	
		Носки шерстяные 	3 пары 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Самоспасатель 	1 на 5 лет 	
28 	Машинист горных выемочных машин 	На сухих работах: 		
		Костюм из антистатических материалов для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
		Комплект шахтерский 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Перчатки антивибрационные 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Самоспасатель 	1 на 5 лет 	
		На мокрых работах: 		
		Комплект шахтерский с водоотталкивающей пропиткой или 	1 	
		Костюм брезентовый 	1 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	2 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Перчатки антивибрационные 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Самоспасатель 	1 на 5 лет 	
29 	Машинист конвейера 	Костюм из антистатических материалов для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
		Комплект шахтерский или 	1 	
		Костюм брезентовый 	1 	
		Куртка из антистатических материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Портянки суконные или 	2 пары 	
		Носки шерстяные 	3 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Самоспасатель 	1 на 5 лет 	
30 	Машинист насосных установок 	При выполнении работы по обслуживанию пульпонасоса на сухих работах: 		
		Костюм из антистатических материалов для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
		Комплект шахтерский 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Портянки суконные или 	2 пары 	
		Носки шерстяные 	4 пары 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	2 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Самоспасатель 	1 на 5 лет 	
		на мокрых работах: 		
		Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 3 класса защиты или 	по поясам 	
		Комплект шахтерский 	1 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	2 пары 	
		Портянки суконные или 	2 пары 	
		Носки шерстяные 	3 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Самоспасатель 	1 на 5 лет 	
		При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей: 		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма из антистатических материалов для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюма сигнального на утепляющей прокладке 3 класса защиты, или комплекта шахтерского 	1 	
31 	Машинист погрузочной машины; машинист вибропогрузочной установки; машинист погрузочно-доставочной машины 	На сухих работах: 		
		Костюм из антистатических материалов для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
		Комплект шахтерский 	1 	
		Куртка из антистатических материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Перчатки антивибрационные 	8 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску или 	1 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Самоспасатель 	1 на 5 лет 	
		На мокрых работах: 		
		Комплект шахтерский с водоотталкивающей пропиткой 	1 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Куртка из антистатических материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	2 пары 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Портянки суконные или 	2 пары 	
		Носки шерстяные 	3 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Перчатки антивибрационные 	8 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску или 	1 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Самоспасатель 	1 на 5 лет 	

32 	Машинист подземных самоходных машин 	Костюм из антистатических материалов для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
		Комплект шахтерский 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску или 	1 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Самоспасатель 	1 на 5 лет 	
33 	Машинист подъемной машины 	Костюм из антистатических материалов для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
		Комплект шахтерский 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Портянки суконные или 	2 пары 	
		Носки шерстяные 	3 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску или 	1 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Самоспасатель 	1 на 5 лет 	
		На мокрых работах дополнительно: 		
		Костюм брезентовый или 	1 	
		Комплект шахтерский с водоотталкивающей пропиткой 	1 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
34 	Машинист скреперной лебедки 	Костюм из антистатических материалов для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
		Комплект шахтерский 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Портянки суконные или 	2 пары 	
		Носки шерстяные 	3 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Перчатки антивибрационные 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Самоспасатель 	1 на 5 лет 	
		На мокрых работах дополнительно: 		
		Комплект шахтерский с водоотталкивающей пропиткой или 	1 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	2 пары 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм из антистатических материалов для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на утепляющей прокладке 	1 на 2 года 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
35 	Машинист установки по бурению стволов шахт полным сечением 	На сухих работах: 		
		Костюм из антистатических материалов для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
		Комплект шахтерский 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Портянки суконные или 	2 пары 	
		Носки шерстяные 	3 пары 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Перчатки антивибрационные 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Самоспасатель 	1 на 5 лет 	
		На мокрых работах: 		
		Комплект шахтерский с водоотталкивающей пропиткой 	1 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	2 пары 	
		Портянки суконные или 	2 пары 	
		Носки шерстяные 	3 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Самоспасатель 	1 на 5 лет 	
36 	Машинист установки по разрушению негабаритов горной массы 	Костюм из антистатических материалов для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
		Комплект шахтерский 	1 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Перчатки антивибрационные 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Самоспасатель 	1 на 5 лет 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм из антистатических материалов для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на утепляющей прокладке 	1 на 2 года 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
37 	Машинист экскаватора 	На сухих работах: 		
		Костюм из антистатических материалов для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
		Комплект шахтерский 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Перчатки антивибрационные 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Самоспасатель 	1 на 5 лет 	
		На мокрых работах: 		
		Комплект шахтерский с водоотталкивающей пропиткой 	1 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	2 пары 	
		Портянки суконные или 	2 пары 	
		Носки шерстяные 	3 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Самоспасатель 	1 на 5 лет 	
38 	Машинист электровоза шахтного; помощник машиниста электровоза шахтного или 	На сухих работах: 		
		Костюм из антистатических материалов для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
		Комплект шахтерский 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Перчатки антивибрационные 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Самоспасатель 	1 на 5 лет 	
		При работе в условиях капежа: 		
		Комплект шахтерский с водоотталкивающей пропиткой 	1 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Портянки суконные или 	2 пары 	
		Носки шерстяные 	3 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) 	до износа 	
		Самоспасатель 	1 на 5 лет 	
39 	Моторист вентиляционной установки 	Костюм из антистатических материалов для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
		Комплект шахтерский 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Перчатки диэлектрические 	до износа 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Самоспасатель 	1 на 5 лет 	
40 	Навалоотбойщик 	На сухих работах: 		
		Костюм из антистатических материалов для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
		Комплект шахтерский 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Перчатки диэлектрические 	до износа 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Самоспасатель 	1 на 5 лет 	
		На мокрых работах: 		
		Комплект шахтерский с водоотталкивающей пропиткой 	1 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	2 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) 	до износа 	
		Самоспасатель 	1 на 5 лет 	
41 	Оборщик горных выработок 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Комплект шахтерский с водоотталкивающей пропиткой 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Перчатки диэлектрические 	до износа 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Самоспасатель 	1 на 5 лет 	

42 	Оператор заправочных станций 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
		Комплект шахтерский 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Самоспасатель 	1 на 5 лет 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Шапка-ушанка 	1 на 3 года 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
43 	Оператор по геофизическому опробованию полезного ископаемого 	Костюм из антистатических материалов для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
		Комплект шахтерский 	1 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Самоспасатель 	1 на 5 лет 	
44 	Оператор поста централизации 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 комплект 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Самоспасатель 	1 на 5 лет 	
45 	Опрокидчик 	Костюм из антистатических материалов для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
		Комплект шахтерский 	1 	
		Портянки суконные или 	2 пары 	
		Носки шерстяные 	3 пары 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Самоспасатель 	1 на 5 лет 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
46 	Отборщик геологических проб 	Костюм из антистатических материалов для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
		Комплект шахтерский 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Портянки суконные или 	2 пары 	
		Носки шерстяные 	3 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	4 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Самоспасатель 	1 на 5 лет 	
47 	Приготовитель бурового раствора 	Костюм из антистатических материалов для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
		Комплект шахтерский с водоотталкивающей пропиткой 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Самоспасатель 	1 на 5 лет 	
48 	Пробоотборщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
		Комплект шахтерский 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
		Самоспасатель 	1 на 5 лет 	
49 	Проходчик 	На сухих работах: 		
		Костюм из антистатических материалов для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
		Комплект шахтерский 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Самоспасатель 	1 на 5 лет 	
		На мокрых работах: 		
		Комплект шахтерский с водоотталкивающей пропиткой 	1 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Куртка из антистатических материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	2 пары 	
		Портянки суконные или 	2 пары 	
		Носки шерстяные 	3 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) 	до износа 	
		Самоспасатель 	1 на 5 лет 	
50 	Рабочие, выполняющие внеплановые работы, в том числе аварийные 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	до износа 	
		Комплект шахтерский 	1 	
		Костюм для защиты от воды 	дежурный 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	до износа 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Каска защитная 	до износа 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
		Самоспасатель 	1 на 5 лет 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
51 	Раздатчик взрывчатых материалов 	Комплект шахтерский 	1 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Фартук из полимерных материалов 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Перчатки полушерстянные 	2 пары 	
		Перчатки кожаные 	1 пара 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Самоспасатель 	1 на 5 лет 	
52 	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
		Комплект шахтерский 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Галоши диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Перчатки диэлектрические 	до износа 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Самоспасатель 	1 на 5 лет 	
		Зимой при работе в неотапливаемых помещениях, а также на наружных работах дополнительно: 		
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
53 	Слесарь-ремонтник 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
		Комплект шахтерский 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Самоспасатель 	1 на 5 лет 	
54 	Сортировщик 	Костюм из антистатических материалов для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
		Комплект шахтерский 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Самоспасатель 	1 на 5 лет 	
55 	Стволовой 	На сухих работах: 		
		Костюм из антистатических материалов для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
		Комплект шахтерский 	1 	
		Куртка из антистатических материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Самоспасатель 	1 на 5 лет 	
		На мокрых работах: 		
		Комплект шахтерский с водоотталкивающей пропиткой 	1 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Куртка из антистатических материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	2 пары 	
		Портянки суконные или 	2 пары 	
		Носки шерстяные 	3 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Самоспасатель 	1 на 5 лет 	

56 	Токарь 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
		Комплект шахтерский 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Головной убор 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Самоспасатель 	1 на 5 лет 	
57 	Электросварщик ручной сварки; электрогазосварщик 	Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла или 	2 пары 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла 	2 пары 	
		Портянки суконные или 	2 пары 	
		Носки шерстяные 	6 пар 	
		Боты или галоши диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Самоспасатель 	1 на 5 лет 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла, или 	1 пара 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Перчатки утепленные для защиты от повышенных температур, искр и брызг и расплавленного металла 	3 пары 	
58 	Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования; электрослесарь подземный 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
		Комплект шахтерский 	1 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Портянки суконные или 	2 пары 	
		Носки шерстяные 	3 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Перчатки диэлектрические 	до износа 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Самоспасатель 	1 на 5 лет 	
		Страховочная или удерживающая привязь (пояс предохранительный) 	до износа 	
		При работе в стволе шахты дополнительно: 		
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском 	по поясам 	
		При выполнении работ, связанных с риском возникновения электрической дуги, дополнительно: 		
		Костюм летний из материала с постоянными термостойкими свойствами 	до износа 	
		Куртка-накидка из материалов с постоянными термостойкими свойствами 	до износа 	
		Перчатки термостойкие 	2 пары 	
		Каска термостойкая с защитным экраном для лица с термостойкой окантовкой 	1 на 3 года 	
		Белье нательное термостойкое 	2 комплекта 	
		При выполнении работ, связанных с риском возникновения электрической дуги, зимой дополнительно: 		
		Костюм зимний из материала с постоянными термостойкими свойствами 	по поясам 	
		Руководители и специалисты 		
59 	Геолог; гидрогеолог; геолог участковый; главный инженер; директор рудника; диспетчер горный; заместитель главного инженера; инженер по подготовке производства; заведующий складом взрывчатых материалов; инспектор горнотехнический; маркшейдер; механик; главный механик; начальник службы; начальник шахты; заместитель начальника шахты; начальник проходки шахты; заместитель начальника проходки шахты; нормировщик; электромеханик; главный энергетик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
		Комплект шахтерский 	1 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	2 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Самоспасатель 	1 на 5 лет 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Перчатки шерстяные 	2 пары 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
60 	Инженер; мастер; мастер горный; начальник комплекса; начальник смены; начальник участка; заместитель начальника участка; техник; электромеханик сменный; электромеханик участка 	При работе непосредственно в шахте: 		
		Костюм из антистатических материалов для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
		Комплект шахтерский 	1 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Портянки суконные или 	2 пары 	
		Носки шерстяные 	3 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	3 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Страховочная или удерживающая привязь (пояс предохранительный) 	до износа 	
		Самоспасатель 	1 на 5 лет 	
		Зимой дополнительно: 		
		Куртка из антистатических материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
61 	Инженер по горным работам 	При работе непосредственно в шахте: 		
		Костюм из антистатических материалов для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
		Комплект шахтерский 	1 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Портянки суконные или 	2 пары 	
		Носки шерстяные 	3 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	3 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Страховочная или удерживающая привязь (пояс предохранительный) 	до износа 	
		Самоспасатель 	1 на 5 лет 	
		Зимой дополнительно: 		
		Куртка из антистатических материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
Примечание:
Руководителям и специалистам, рабочим всех профессий, занятым на подземных работах в условиях многолетней мерзлоты, дополнительно выдаются (если правом на получение теплой специальной одежды и специальной обуви они не пользуются): 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	1 пара на 2 года 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
2. Открытые горные работы и шахтная поверхность 	
Рабочие 	
62 	Аппаратчик варки;
аппаратчик дозирования 	При выполнении работ на складе взрывчатых материалов: 		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
63 	Бетонщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Костюм для защиты от воды или 	1 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 3 года 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	

64 	Бункеровщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 3 года 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
65 	Бурильщик шпуров 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 3 года 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Портянки суконные или 	2 пары 	
		Носки шерстяные 	6 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	6 пар 	
		Перчатки антивибрационные 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Самоспасатель 	1 на 5 лет 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
		При выполнении работ на станках технического бурения: 		
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
66 	Взрывник 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 3 года 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Портянки суконные или 	2 пары 	
		Носки шерстяные 	6 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Перчатки кожаные 	2 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Костюм из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
67 	Водитель автомобиля; машинист крана автомобильного 	При работе непосредственно на вскрышных работах, на горных отвалах и на вывозке горной массы из разрезов: 		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 3 года 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		При работе на транспортно-зарядном автомобиле на базе карьерных автомобилей - при перевозке горячельющих взрывчатых материалов при температуре +108 градусов Цельсия: 		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 на 3 года 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Костюм из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		При выполнении работы по перевозке взрывчатых материалов в карьере: 		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 3 года 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки кожаные 	2 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
68 	Водитель погрузчика 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 3 года 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 3 класса защиты 	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском 	по поясам 	
69 	Выгрузчик на отвалах 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 3 года 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Рукавицы меховые 	1 пара на 2 года 	
70 	Горнорабочий 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		При выполнении работ по очистке водосточных канав: 		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с водоотталкивающей пропиткой 	1 на 1,5 года 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском или 	1 пара 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		При выполнении работы по очистке снега дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		При выполнении работы по очистке рудничных вагонеток, автосамосвалов и думпкаров дополнительно: 		
		Плащ для защиты от воды 	1 на 3 года 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		При выполнении работы по подноске буров: 		
		Костюм брезентовый 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		При выполнении работы по подкатке и откатке вагонеток и разбивке негабаритов: 		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		При выполнении работы по обслуживанию отвалов: 		
		Плащ для защиты от воды 	1 на 3 года 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		При выполнении работы на водоотливе: 		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с водоотталкивающей пропиткой 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		При выполнении работы по проходке и углубке шахт и шурфов: 		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		При выполнении работы по доставке (подноске) взрывчатых материалов: 		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 3 года 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		При выполнении работы по обслуживанию рудоспуска: 		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
71 	Горнорабочий на геологических работах; горнорабочий на маркшейдерских работах 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	

72 	Горнорабочий россыпных месторождений 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Костюм для защиты от воды или 	1 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 3 года 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
73 	Горнорабочий у экскаваторов, отвальных мостов и отвалообразователей 	Костюм сигнальный 3 класса защиты 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 3 года 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 3 класса защиты 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
		Рукавицы меховые 	1 пара на 2 года 	
74 	Грузчик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	2 пары 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	2 пары 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	2 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
75 	Дорожно-путевой рабочий 	Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой 3 класса защиты 	1 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 3 года 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Перчатки антивибрационные 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 3 класса защиты 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Рукавицы меховые 	1 пара на 2 года 	
76 	Дорожный рабочий 	Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой 3 класса защиты 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 3 года 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Респиратор 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 3 класса защиты 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Шапка-ушанка 	1 на 3 года 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
77 	Доставщик крепежных материалов в шахту 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Комплект шахтерский с водоотталкивающей пропиткой или 	1 	
		Костюм для защиты от воды, или 	1 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 3 года 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
78 	Дробильщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Костюм для защиты от воды или 	1 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 3 года 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Перчатки диэлектрические 	до износа 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При постоянной наружной работе дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
79 	Забойщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
		Комплект шахтерский 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
		Рукавицы меховые 	1 пара на 2 года 	
80 	Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Костюм для защиты от воды или 	1 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 3 года 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Костюм противоэнцефалитный 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Самоспасатель 	1 на 5 лет 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Рукавицы меховые 	1 пара на 2 года 	
81 	Заточник 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
82 	Каротажник 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
83 	Кладовщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При работах на цеховых складах химических продуктов: 		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
84 	Контролер бетонных и железобетонных изделий и конструкций 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
85 	Контролер по драгоценной продукции 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	

86 	Кузнец ручной ковки 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная термостойкая 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску термостойкий 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
87 	Кузнец-бурозаправщик; долотозаправщик 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску термостойкий 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
88 	Лаборант химического анализа 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие или 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
89 	Ламповщик 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском или 	1 пара 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара на 2 года 	
		Перчатки кислотощелочестойкие или 	6 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием 	12 пар 	
		Очки защитные 	до износа 	
90 	Лебедчик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
91 	Люковой 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
92 	Машинист бульдозера 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Перчатки антивибрационные 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		При работе на обводненных участках работ дополнительно: 		
		Сапоги резиновые с защитным 	1 пара 	
		подноском 		
93 	Машинист буровой установки; помощник машиниста буровой установки 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 3 года 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	6 пар 	
		Перчатки антивибрационные 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Самоспасатель 	1 на 5 лет 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском 	по поясам 	
94 	Машинист вагоноопрокидывателя 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
95 	Машинист воздушно-канатной дороги 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
96 	Машинист глинорезной машины 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
97 	Машинист компрессорной установки 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
98 	Машинист конвейера 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
99 	Машинист крана (крановщик) 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
100 	Машинист мельниц 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
101 	Машинист мотовоза 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При работе без кабин или с открытой кабиной зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	

102 	Машинист насосных установок 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с водоотталкивающей пропиткой 	1 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Перчатки диэлектрические 	до износа 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей: 		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
103 	Машинист отвального моста; машинист отвалообразователя; машинист отвального плуга; машинист путепередвигателя; машинисты всех машин по укладке и уходу за железнодорожным полотном 	Костюм сигнальный 3 класса защиты 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При отсутствии утепленной кабины зимой дополнительно: 		
		Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 3 класса защиты 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
104 	Машинист паровоза; машинист тепловоза; машинист электровоза шахтного; помощник машиниста паровоза; помощник машиниста тепловоза; помощник машиниста электровоза 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Перчатки диэлектрические 	до износа 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
105 	Машинист по стирке и ремонту спецодежды 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Очки защитные 	до износа 	
106 	Машинист погрузочно-доставочной машины; машинист погрузочной машины 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Перчатки диэлектрические 	до износа 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
107 	Машинист подъемной машины; моторист вентиляционной установки; моторист бетоносмесительных установок; оператор очистных сооружений 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Перчатки диэлектрические 	до износа 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Машинисту подъемной машины дополнительно: 		
		Страховочная или удерживающая привязь (пояс предохранительный) 	до износа 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
108 	Машинист скреперной лебедки 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Перчатки диэлектрические 	до износа 	
		Галоши диэлектрические 	до износа 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
109 	Машинист установки по обработке транспортных средств 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из пыленепроницаемой ткани или 	1 	
		Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и пыли из нетканых материалов 	до износа 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Перчатки диэлектрические 	до износа 	
		Галоши диэлектрические 	до износа 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
		При работе с креозотом: 		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из пыленепроницаемой ткани или комбинезона для защиты от общих производственных загрязнений и пыли из нетканых материалов 	1 	
110 	Машинист экскаватора 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Перчатки диэлектрические 	до износа 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Самоспасатель 	1 на 5 лет 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
111 	Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
112 	Монтер пути 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 3 года 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Перчатки антивибрационные 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Рукавицы меховые 	1 пара на 2 года 	
113 	Оборщик горных выработок 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Страховочная или удерживающая привязь (пояс предохранительный) 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
114 	Оператор акустических испытаний 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	

115 	Оператор по геофизическому опробованию полезного ископаемого 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 3 года 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
116 	Оператор пульта управления 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
117 	Отборщик геологических проб; промывальщик геологических проб 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
118 	Плотник; рамщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
119 	Подсобный рабочий 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
120 	Пробоотборщик; весовщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
121 	Проходчик на поверхностных работах 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
122 	Рабочий противолавинной защиты 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
123 	Раздатчик взрывчатых материалов 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 3 года 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
124 	Растворщик реагентов 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
125 	Регулировщик хвостового хозяйства 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
126 	Ремонтировщик респираторов и противогазов 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
127 	Слесарь по ремонту автомобилей 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском 	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
128 	Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	2 пары 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	2 пары 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	2 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
129 	Слесарь по ремонту подвижного состава 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	

130 	Слесарь-ремонтник 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
131 	Слесарь-сантехник 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
132 	Сортировщик; горнорабочий, занятый выборкой породы 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
133 	Станочник деревообрабатывающих станков 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
134 	Стволовой 	При выполнении работ по приему и подаче сигналов: 		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
135 	Столяр 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
136 	Сторож (вахтер) 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 3 года 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Полушубок 	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Рукавицы меховые 	1 пара на 2 года 	
137 	Стропальщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При выполнении работ по транспортировке жидкого металла: 		
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла вместо перчаток с полимерным покрытием 	12 пар 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
138 	Тракторист; машинист автовышки и автогидроподъемника 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
139 	Транспортерщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
140 	Уборщик производственных помещений; рабочий производственных бань 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Уборщику производственных помещений дополнительно: 		
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
141 	Фрезеровщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
142 	Цементаторщик гидромедьустановки 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с водоотталкивающей пропиткой или 	1 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
143 	Шлифовщик горных пород 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
144 	Штукатур 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	

145 	Электрогазосварщик 	Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла 	2 	
		Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла или 	2 пары 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла 	2 пары 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском (термостойкие) 	2 пары 	
		Носки 	6 пар 	
		Боты или галоши диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла 	9 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
146 	Электромонтер по обслуживанию электроустановок 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Галоши диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
147 	Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Костюм рабочий для электротехнического персонала, устойчивый к воздействию электрической дуги 	1 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Галоши диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Страховочная или удерживающая привязь (пояс предохранительный) 	до износа 	
148 	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Галоши диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При выполнении работ, связанных с риском возникновения электрической дуги, дополнительно: 		
		Костюм летний из материала с постоянными термостойкими свойствами 	до износа 	
		Куртка-накидка из материалов с постоянными термостойкими свойствами 	до износа 	
		Перчатки термостойкие 	2 пары 	
		Каска термостойкая с защитным экраном для лица с термостойкой окантовкой 	1 на 3 года 	
		Белье нательное термостойкое 	2 комплекта 	
		При выполнении работ, связанных с риском возникновения электрической дуги, зимой дополнительно: 		
		Костюм зимний из материала с постоянными термостойкими свойствами 	1 на 2 года 	
149 	Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Галоши диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
150 	Электромеханик по лифтам 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Галоши диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
151 	Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Галоши диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Страховочная или удерживающая привязь (пояс предохранительный) 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При выполнении работ по ремонту экскаваторов и буровых установок: 		
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Носки 	6 пар 	
		При выполнении работ, связанных с риском возникновения электрической дуги, дополнительно: 		
		Костюм летний из материала с постоянными термостойкими свойствами 	до износа 	
		Куртка-накидка из материалов с постоянными термостойкими свойствами 	до износа 	
		Перчатки термостойкие 	2 пары 	
		Каска термостойкая с защитным экраном для лица с термостойкой окантовкой 	1 на 3 года 	
		Белье нательное термостойкое 	2 комплекта 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
		При выполнении работ, связанных с риском возникновения электрической дуги, зимой дополнительно: 		
		Костюм зимний из материала с постоянными термостойкими свойствами 	по поясам 	
152 	Электрослесарь строительный 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Галоши диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
Руководители и специалисты 	
153 	Геофизик; техник-геолог; техник-геофизик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 3 года 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Перчатки диэлектрические 	до износа 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
154 	Мастер; горный мастер; механик; энергетик; электромеханик; геолог; начальник участка; заместитель начальника участка; заведующий складом взрывчатых материалов; горный инженер-технолог; маркшейдер; главный инженер 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 3 года 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Перчатки диэлектрические 	до износа 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
155 	Начальник (главный инженер; главный механик) фабрики окомкования 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
156 	Энергетик участка; механик участка; электромеханик участка 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	

3. Работа на гидравлических установках или с промывочными приборами 	
Рабочие 	
157 	Выгрузчик на отвалах 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 3 года 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
158 	Гидромониторщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Портянки суконные или 	2 пары 	
		Носки шерстяные 	3 пары 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
159 	Горнорабочий 	Костюм для защиты от воды 	1 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 3 года 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Портянки суконные или 	2 пары 	
		Носки шерстяные 	3 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
160 	Горнорабочий россыпных месторождений 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с водоотталкивающей пропиткой или 	1 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 3 года 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Портянки суконные или 	2 пары 	
		Носки шерстяные 	3 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
161 	Доводчик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с водоотталкивающей пропиткой или 	1 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 3 года 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Портянки суконные или 	2 пары 	
		Носки шерстяные 	3 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
162 	Машинист (кочегар) котельной 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
163 	Машинист зумпфового агрегата 	Костюм для защиты от воды 	1 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 3 года 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Портянки суконные или 	2 пары 	
		Носки шерстяные 	3 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
164 	Машинист насосных установок 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 3 года 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Портянки суконные или 	2 пары 	
		Носки шерстяные 	3 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей: 		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
165 	Машинист электрического оборудования землесосных плавучих несамоходных снарядов и грунтонасосных установок; машинист механического оборудования плавучих несамоходных насосных снарядов и грунтонасосных установок 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Портянки суконные или 	2 пары 	
		Носки шерстяные 	3 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
166 	Моторист промывочного прибора по извлечению металла 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с водоотталкивающей пропиткой или 	1 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Портянки суконные или 	2 пары 	
		Носки шерстяные 	3 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Страховочная или удерживающая привязь (пояс предохранительный) 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
167 	Промывальщик геологических проб 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с водоотталкивающей пропиткой или 	1 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Портянки суконные или 	2 пары 	
		Носки шерстяные 	3 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
168 	Шлюзовщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с водоотталкивающей пропиткой или 	1 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	

169 	Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с водоотталкивающей пропиткой или 	1 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Перчатки из полимерных материалов 	до износа 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
		При выполнении работ, связанных с риском возникновения электрической дуги, дополнительно: 		
		Костюм летний из материала с постоянными термостойкими свойствами 	до износа 	
		Куртка-накидка из материалов с постоянными термостойкими свойствами 	до износа 	
		Перчатки термостойкие 	2 пары 	
		Каска термостойкая с защитным экраном для лица с термостойкой окантовкой 	1 на 3 года 	
		Белье нательное термостойкое 	2 комплекта 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
		При выполнении работ, связанных с риском возникновения электрической дуги, зимой дополнительно: 		
		Костюм зимний из материала с постоянными термостойкими свойствами 	по поясам 	
4. Дражные работы 	
Рабочие 	
170 	Аппаратчик обогащения золотосодержащих руд 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с водоотталкивающей пропиткой или 	1 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	4 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При выполнении работ по обработке шлаков: 		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
171 	Гидромониторщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с водоотталкивающей пропиткой или 	1 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
172 	Горнорабочий россыпных месторождений 	При выполнении работ по обслуживанию драги: 		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Портянки суконные или 	2 пары 	
		Носки шерстяные 	3 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При выполнении работ по выморозке дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
173 	Доводчик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с водоотталкивающей пропиткой или 	1 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
174 	Драгер 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Портянки суконные или 	2 пары 	
		Носки шерстяные 	3 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием или 	12 пар 	
		Перчатки из полимерных материалов 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
175 	Концентраторщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с водоотталкивающей пропиткой или 	1 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 3 года 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Портянки суконные или 	2 пары 	
		Носки шерстяные 	3 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием или 	12 пар 	
		Перчатки из полимерных материалов 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
176 	Матрос драги 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с водоотталкивающей пропиткой или 	1 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 3 года 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием или 	12 пар 	
		Перчатки из полимерных материалов 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Шлем под каску 	2 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
177 	Машинист драги 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием или 	12 пар 	
		Перчатки из полимерных материалов 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
178 	Плотник 	При выполнении работ по обслуживанию драги: 		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с водоотталкивающей пропиткой или 	1 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 3 года 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием или 	12 пар 	
		Перчатки из полимерных материалов 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
179 	Пробоотборщик 	При выполнении работ по отсадке: 		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с водоотталкивающей пропиткой или 	1 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 3 года 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Портянки суконные или 	2 пары 	
		Носки шерстяные 	3 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием или 	12 пар 	
		Перчатки из полимерных материалов 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
180 	Пробуторщик малолитражной драги 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с водоотталкивающей пропиткой или 	1 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 3 года 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием или 	12 пар 	
		Перчатки из полимерных материалов 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Шлем под каску 	2 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	

181 	Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 3 года 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Портянки суконные или 	2 пары 	
		Носки шерстяные 	3 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием или 	12 пар 	
		Перчатки из полимерных материалов 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При выполнении работ, связанных с риском возникновения электрической дуги, дополнительно: 		
		Костюм летний из материала с постоянными термостойкими свойствами 	до износа 	
		Куртка-накидка из материалов с постоянными термостойкими свойствами 	до износа 	
		Перчатки термостойкие 	2 пары 	
		Каска термостойкая с защитным экраном для лица с термостойкой окантовкой 	1 на 3 года 	
		Белье нательное термостойкое 	2 комплекта 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
		При выполнении работ, связанных с риском возникновения электрической дуги, зимой дополнительно: 		
		Костюм зимний из материала с постоянными термостойкими свойствами 	по поясам 	
Примечание:
Всем рабочим, занятым на наружных работах, зимой дополнительно выдаются (если правом на получение теплой спецодежды и спецобуви они не пользуются): 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	

II. ДРОБЛЕНИЕ, ОБОГАЩЕНИЕ, БРИКЕТИРОВАНИЕ, ОБЖИГ, АГЛОМЕРАЦИЯ, ИЗВЛЕЧЕНИЕ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ 	
Рабочие 	
182 	Автоклавщик на запарке брикетов 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием или 	12 пар 	
		Перчатки из полимерных материалов 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
183 	Агломератчик 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Фартук из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная термостойкая 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску термостойкий 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
184 	Аккумуляторщик 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
185 	Аппаратчик выщелачивания 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
186 	Аппаратчик гашения извести 	Костюм из антистатических материалов для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие или 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм из антистатических материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
187 	Аппаратчик гранулирования; машинист окомкователя; машинист опудривателя окатышей 	Костюм из антистатических материалов для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Машинисту окомкователя зимой дополнительно: 		
		Костюм из антистатических материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
188 	Аппаратчик обогащения золотосодержащих руд 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей, или 	1 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 3 года 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием или 	12 пар 	
		Перчатки из полимерных материалов 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке или 	по поясам 	
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
189 	Аппаратчик осаждения 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием или 	12 пар 	
		Перчатки из полимерных материалов 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
190 	Аппаратчик приготовления брикетной смеси 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
191 	Аппаратчик сгустителей; аппаратчик обезжиривания; аппаратчик растворения; аппаратчик кристаллизации; аппаратчик выпаривания; аппаратчик отстаивания; центрифуговщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с водоотталкивающей пропиткой или 	1 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием или 	12 пар 	
		Перчатки из полимерных материалов 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
192 	Аппаратчик смешивания; бегунщик смесительных бегунов 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
193 	Аппаратчик экстрагирования 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием или 	12 пар 	
		Перчатки из полимерных материалов 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
194 	Аппаратчик-гидрометаллург 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 3 года 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
		При выполнении работ по сполоске экстрактов дополнительно: 		
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	

195 	Бригадир на участках основного производства 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
196 	Бункеровщик; лентовой уборщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
		При работе с горячим агломератом дополнительно: 		
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Носки 	6 пар 	
197 	Варщик жидкого стекла 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Куртка из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
198 	Водитель автомобиля 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из пыленепроницаемой ткани 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
199 	Водитель погрузчика 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из пыленепроницаемой ткани 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
200 	Возчик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 3 года 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
201 	Выгрузчик горячего агломерата 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная термостойкая 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску термостойкий 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
202 	Выгрузчик извести 	Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и пыли из нетканых материалов 	до износа 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
203 	Выгрузчик пыли 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из пыленепроницаемой ткани 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
204 	Газорезчик; газосварщик 	Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла или 	2 пары 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла 	2 пары 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском (термостойкие) 	2 пары 	
		Носки 	6 пар 	
		Боты или галоши диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	по поясам 	
		Перчатки утепленные для защиты от повышенных температур, искр и брызг и расплавленного металла 	6 пар 	
205 	Гасильщик извести 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 3 года 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара на 2 года 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Перчатки диэлектрические 	до износа 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При обслуживании оборудования, расположенного на открытом воздухе, дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Жилет утепленный 	1 на 2 года 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
206 	Гидромониторщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 3 года 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Жилет меховой 	1 на 4 года 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
207 	Горновой на агломерации и обжиге 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная термостойкая 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску термостойкий 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	

208 	Горнорабочий 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
209 	Грохотовщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Жилет утепленный 	1 на 2 года 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
		На мокром грохочении дополнительно: 		
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Дополнительно: 		
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
210 	Грохотчик-шуровщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
		Комплект шахтерский 	1 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 3 года 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Перчатки диэлектрические 	до износа 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
211 	Грузчик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	2 пары 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	2 пары 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	2 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
212 	Дозировщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 3 года 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Перчатки диэлектрические 	до износа 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При обслуживании оборудования, расположенного на открытом воздухе, дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
213 	Дозировщик горячего возврата 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Перчатки диэлектрические 	до износа 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При обслуживании оборудования, расположенного на открытом воздухе, дополнительно: 		
		Костюм из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
214 	Дозировщик реагентов 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
215 	Дробильщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 3 года 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Перчатки диэлектрические 	до износа 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При постоянной наружной работе дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
216 	Дробильщик извести 	Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и пыли из нетканых материалов 	до износа 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
217 	Жестянщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
218 	Загрузчик мелющих тел 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
219 	Загрузчик-выгрузчик вагранок и печей; загрузчик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Перчатки диэлектрические 	до износа 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При выполнении работ на горячих участках и с горячим агломератом: 		
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Носки 	6 пар 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
220 	Каменщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
221 	Контролер в производстве черных металлов 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При выполнении работ по проверке травленых труб и отбору проб кислот и едких щелочей: 		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	

222 	Контролер продукции обогащения 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 комплект 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
223 	Концентраторщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
224 	Корректировщик шлама 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
225 	Кочегар технологических печей 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
226 	Кузнец на молотах и прессах 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Куртка из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
227 	Кузнец ручной ковки 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная термостойкая 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску термостойкий 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
228 	Лаборант химического анализа 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие или 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
229 	Лебедчик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
230 	Машинист (кочегар) котельной 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
231 	Машинист автогрейдера 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
232 	Машинист барабанного охладителя 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
233 	Машинист брикетного пресса 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
234 	Машинист вагоноопрокидывателя 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Жилет утепленный 	1 на 2 года 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
235 	Машинист вентиляционной и аспирационной установок 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
236 	Машинист компрессорных установок; машинист охладителей 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Перчатки диэлектрические 	до износа 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Самоспасатель 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Жилет утепленный 	1 на 2 года 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
237 	Машинист конвейера 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Портянки суконные или 	2 пары 	
		Носки шерстяные 	6 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Самоспасатель 	1 на 5 лет 	
		При работах, где необходима защита от повышенных температур, дополнительно: 		
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	

238 	Машинист крана (крановщик) 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	4 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Жилет утепленный 	1 на 2 года 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
239 	Машинист крана металлургического производства 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
240 	Машинист мельниц; машинист рудоусреднительной машины 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
241 	Машинист мешалок 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 3 года 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
242 	Машинист моечных машин 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Нарукавники 	2 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
243 	Машинист мостового перегружателя 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Нарукавники 	2 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
244 	Машинист насосных установок; машинист перегружателей 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Портянки суконные или 	2 пары 	
		Носки шерстяные 	3 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Перчатки диэлектрические 	до износа 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей: 		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		На мокрых работах дополнительно: 		
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Дополнительно: 		
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
245 	Машинист окомкователя 	Костюм из антистатических материалов для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара на 2 года 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой или при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
246 	Машинист перекидного желоба 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
247 	Машинист питателя 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При выполнении работ по обслуживанию горячих агломератов: 		
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Носки 	6 пар 	
248 	Машинист промывочных машин 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
		При работе на корытной мойке: 		
		Костюм для защиты от воды вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		При работе с реагентами, содержащими кислоты: 		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
249 	Машинист скипового подъемника; скиповой 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При работе в неотапливаемых помещениях зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
250 	Машинист скрепера 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	

251 	Машинист скреперной лебедки 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Галоши диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки диэлектрические 	до износа 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
252 	Машинист смесительных барабанов и транспортера; машинист смесительной установки гидрозакладки 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
253 	Машинист эксгаустера 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
254 	Машинист экскаватора; помощник машиниста экскаватора 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Перчатки диэлектрические 	до износа 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Жилет утепленный 	1 на 2 года 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
255 	Медник 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
256 	Мельник извести 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
257 	Обжигальщик 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Куртка из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
258 	Обжигальщик извести 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Куртка из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная термостойкая 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску термостойкий 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
259 	Огнеупорщик 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Куртка из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Носки 	6 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
260 	Оператор по обслуживанию пылегазоулавливающих установок 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из пыленепроницаемой ткани 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
261 	Оператор пульта управления; оператор поста централизации; электромонтер по оперативным переключениям в распределительных сетях 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 комплект 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Перчатки резиновые 	до износа 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
262 	Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 комплект 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
263 	Плотник 	При выполнении работ в основных производственных цехах: 		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		При работе в неотапливаемых помещениях зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
264 	Пробоотборщик; промывальщик геологических проб 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		При работе в неотапливаемых помещениях зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
265 	Рабочие, занятые на полевых обогатительных фабриках 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При выполнении работ по мокрому обогащению дополнительно: 		
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	2 пары 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	

266 	Растворщик реагентов 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
267 	Регулировщик хвостового хозяйства 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с водоотталкивающей пропиткой или 	1 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 3 года 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
268 	Сепараторщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При выполнении работ на мокром обогащении: 		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с водоотталкивающей пропиткой или 	1 	
		Костюм для защиты от воды вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Дополнительно: 		
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
269 	Слесарь-ремонтник; слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При выполнении работ на агломерационных и промывочных фабриках дополнительно: 		
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
270 	Сортировщик; транспортерщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На мокрых работах: 		
		Костюм для защиты от воды вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском вместо сапог кожаных с защитным подноском или ботинок кожаных с защитным подноском 	2 пары 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
271 	Сушильщик 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	

272 	Транспортировщик 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
273 	Укладчик-упаковщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
274 	Фильтровальщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
275 	Флотатор 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием или 	12 пар 	
		Перчатки из полимерных материалов 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При работе в неотапливаемых помещениях зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
276 	Шламовщик-бассейнщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с водоотталкивающей пропиткой 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием или 	12 пар 	
		Перчатки из полимерных материалов 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
277 	Шлифовщик горных пород 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием или 	12 пар 	
		Перчатки из полимерных материалов 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При работе в неотапливаемых помещениях зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
278 	Шлиховщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 3 года 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием или 	12 пар 	
		Перчатки из полимерных материалов 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При работе в неотапливаемых помещениях зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
279 	Шлюзовщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием или 	12 пар 	
		Перчатки из полимерных материалов 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При работе в неотапливаемых помещениях зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
280 	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 	Комплект шахтерский с водоотталкивающей пропиткой или 	1 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Перчатки диэлектрические 	дежурные 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Самоспасатель 	1 на 5 лет 	
		Страховочная или удерживающая привязь (пояс предохранительный) 	до износа 	
		При выполнении работ, связанных с риском возникновения электрической дуги, дополнительно: 		
		Костюм летний из материала с постоянными термостойкими свойствами 	до износа 	
		Куртка-накидка из материалов с постоянными термостойкими свойствами 	до износа 	
		Перчатки термостойкие 	2 пары 	
		Каска термостойкая с защитным экраном для лица с термостойкой окантовкой 	1 на 3 года 	
		Белье нательное термостойкое 	2 комплекта 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
		При выполнении работ, связанных с риском возникновения электрической дуги, зимой дополнительно: 		
		Костюм зимний из материала с постоянными термостойкими свойствами 	1 на 2 года 	
Руководители и специалисты 	
281 	Ведущий инженер 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 комплект 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
282 	Ведущий специалист 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с 	по поясам 	
		защитным подноском или 		
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
283 	Главный технолог; главный энергетик; главный инженер; инженер по охране труда; заместитель главного инженера 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
		Комплект шахтерский 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	2 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Перчатки шерстяные 	2 пары 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
284 	Заведующий хозяйством 	Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	2 комплекта 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	4 пары 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
285 	Инженер-исследователь 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
		Комплект шахтерский 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	2 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Перчатки шерстяные 	2 пары 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
286 	Мастер; главный механик; механик по ремонту оборудования, занятый ремонтом оборудования дробильных обогатительных, сортировочных и промывочных фабрик; начальник смены; начальник участка; начальник цеха; заместитель начальника участка хвостового хозяйства; заместитель начальника дробильного отделения 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
		Комплект шахтерский 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	2 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Перчатки шерстяные 	2 пары 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
287 	Техник по учету 	При работе непосредственно на производстве: 		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	

III. ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ 	
1. Коксохимическое производство 	
1.1 Углеподготовительные цеха 	
Рабочие 	
288 	Аппаратчик сгустителей 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
289 	Аппаратчик углеобогащения; бригадир на участках основного производства 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара на 2 года 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
290 	Вагонетчик воздушно-канатной дороги 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
291 	Грохотовщик; дозировщик; дробильщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 3 года 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
292 	Грузчик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	2 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 3 года 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	2 	
		Фартук из полимерных материалов 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	2 пары 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	2 пары 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	2 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
293 	Кладовщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
294 	Лентовой уборщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
295 	Машинист вагоноопрокидывателя; машинист мостового перегружателя 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Машинисту вагоноопрокидывателя дополнительно: 		
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
296 	Машинист воздушно-канатной дороги; машинист по обслуживанию силосов и угольной башни 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из пыленепроницаемой ткани 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
297 	Машинист конвейера 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара на 2 года 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
298 	Машинист крана (крановщик) 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара на 2 года 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
299 	Машинист насосных установок; машинист питателя 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара на 2 года 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей: 		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	

300 	Машинист промывочных машин 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Нарукавники 	2 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
301 	Машинист размораживающей установки 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
302 	Машинист сушильной установки 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара на 2 года 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
303 	Оператор пульта управления 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
304 	Пробоотборщик; сепараторщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
305 	Транспортерщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
306 	Фильтровальщик; флотатор 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
307 	Центрифуговщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно: 		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке вместо костюма на утепляющей прокладке 	по поясам 	
308 	Чистильщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
Руководители и специалисты 	
309 	Заведующий хозяйством 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
310 	Мастер; старший мастер 	При выполнении работ непосредственно в производстве углеподготовки и на ремонте оборудования: 		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	до износа 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара на 2 года 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
311 	Начальник цеха; начальник отделения; начальник участка; заместитель начальника цеха 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара на 2 года 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
1.2. Углеобогатительные цеха 	
Рабочие 	
312 	Аппаратчик углеобогащения; бригадир на участках основного производства 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
313 	Машинист сушильной установки 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	

1.3. Производство каменноугольного кокса 	
Рабочие 	
314 	Барильетчик 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная термостойкая 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску термостойкий 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Шляпа войлочная 	1 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
315 	Бригадир по перемещению сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
316 	Бункеровщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
317 	Газовщик коксовых печей 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
318 	Дверевой 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная термостойкая 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску термостойкий 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
319 	Заливщик кокса 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Куртка из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
320 	Кабинщик-кантовщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием или 	12 пар 	
		Перчатки из полимерных материалов 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
321 	Кладовщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При выполнении работ на цеховых складах химических продуктов: 		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
322 	Лебедчик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При выполнении работ по обслуживанию маневровой лебедки (кабестана): 		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
323 	Лентовой уборщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
324 	Люковой 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная термостойкая 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску термостойкий 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Шляпа войлочная 	1 	
		При работах, где необходима дополнительная защита от повышенных температур, дополнительно: 		
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Костюм из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Носки 	6 пар 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
325 	Машинист коксовых машин 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная термостойкая 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску термостойкий 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Шляпа войлочная 	2 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
326 	Машинист коксопогрузочной машины; машинист установки сухого тушения кокса; машинист электровоза тушильного вагона 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	

327 	Машинист крана (крановщик) 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
328 	Машинист насосных установок 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей: 		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
329 	Моторист бетоносмесительных установок 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара на 2 года 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
330 	Огнеупорщик 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная термостойкая 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску термостойкий 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
331 	Оператор коксосортировки 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из пыленепроницаемой ткани 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара на 2 года 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Перчатки из полимерных материалов 	до износа 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
332 	Оператор по обслуживанию пылегазоулавливающих установок 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из пыленепроницаемой ткани 	1 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	3 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
333 	Приготовитель растворов и масс 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
334 	Рамповщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Фартук из полимерных материалов 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
335 	Слесарь-ремонтник 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара на 2 года 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы суконные или 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Перчатки из полимерных материалов 	до износа 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
336 	Смазчик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
337 	Сортировщик кокса 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из пыленепроницаемой ткани 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Перчатки из полимерных материалов 	до износа 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
338 	Тоннельщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При работах, где необходима защита от повышенных температур, дополнительно: 		
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Носки 	6 пар 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
339 	Уборщик отходов металлургического производства 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	

340 	Электрогазосварщик 	Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла или 	2 пары 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла 	2 пары 	
		Носки 	6 пар 	
		Боты или галоши диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла или 	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла, или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Перчатки утепленные для защиты от повышенных температур, искр и брызг и расплавленного металла 	6 пар 	
Руководители и специалисты 	
341 	Заведующий хозяйством 	Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	2 комплекта 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	4 пары 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
342 	Мастер (коксовых печей, газовых участков, по ремонту оборудования); начальник смены 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Куртка из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
343 	Мастер; мастер по ремонту оборудования (в промышленности); начальник участка (в промышленности); начальник цеха; старший мастер 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При выполнении работ на горячих участках дополнительно: 		
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Носки 	6 пар 	
1.4. Производство кристаллического нафталина, кумароновой смолы, смолоперерабатывающие цеха 	
Рабочие 	
344 	Аппаратчик возгонки 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие или 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
345 	Аппаратчик кристаллизации 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие или 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
346 	Аппаратчик перегонки 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие или 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
		При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно: 		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке вместо куртки на утепляющей прокладке 	по поясам 	
347 	Аппаратчик плавления 	При выполнении работ по плавлению нафталина: 		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие или 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
348 	Аппаратчик получения кумароновой смолы 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие или 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
		При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно: 		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке вместо куртки на утепляющей прокладке 	по поясам 	
349 	Аппаратчик получения чистого антрацена 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие или 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
		При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно: 		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке вместо куртки на утепляющей прокладке 	по поясам 	
350 	Аппаратчик промывки; аппаратчик приготовления препарированной смолы 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие или 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
		При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно: 		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке вместо костюма на утепляющей прокладке 	по поясам 	
351 	Аппаратчик фильтрации 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
352 	Аппаратчик центрифугирования 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
353 	Грузчик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	2 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Фартук из полимерных материалов 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	2 пары 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	2 пары 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	2 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	

354 	Дробильщик; рабочий, занятый на упаковке нафталина 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Фартук из полимерных материалов 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
355 	Машинист барабанного охладителя 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
356 	Машинист пресса; машинист насосных установок 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей: 		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
357 	Разливщик химической продукции 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие или 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
Руководители и специалисты 	
358 	Мастер цеха 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1.5 Производство пиридиновых и фенольно-крезольных продуктов 	
Рабочие 	
359 	Аппаратчик выпаривания; аппаратчик выщелачивания 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие или 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
360 	Аппаратчик карбонизации; аппаратчик производства креолина и лизола 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие или 	6 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
361 	Аппаратчик обесфеноливания и обеспиридинивания масел; аппаратчик промывки 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Рукавицы суконные или 	6 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Перчатки из полимерных материалов 	4 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
362 	Аппаратчик обжига 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Куртка из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
363 	Аппаратчик перегонки 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	6 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При выполнении работ по ректификации фенолов и в отделении бета-пиколина и чистого пиридина дополнительно: 		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
364 	Аппаратчик производства индола; аппаратчик производства пиридиновых оснований 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие или 	6 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
365 	Машинист насосных установок 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей: 		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
366 	Машинист холодильных установок 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1.6 Цеха улавливания химических продуктов и газовые цеха 	
Рабочие 	
367 	Аппаратчик гашения извести; аппаратчик конденсации; аппаратчик очистки газа; аппаратчик цианирования 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
368 	Аппаратчик очистки сточных вод 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
369 	Аппаратчик перегонки 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 3 года 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Фартук из полимерных материалов 	1 	
		Футболка 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Нарукавники 	2 пары 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара на 2 года 	
		Перчатки кислотощелочестойкие или 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
		При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно: 		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке вместо костюма на утепляющей прокладке 	по поясам 	

370 	Аппаратчик переработки отходов химического производства 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Футболка 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Фартук из полимерных материалов 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная термостойкая 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску термостойкий 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
		При работах, связанных с кислотами и щелочами: 		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		При работах, где необходима защита от повышенных температур, дополнительно: 		
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Носки 	6 пар 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
371 	Аппаратчик получения сульфата аммония; аппаратчик центрифугирования 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 3 года 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Футболка 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара на 2 года 	
		Рукавицы суконные или 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
372 	Аппаратчик получения сырого бензола 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 3 года 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Футболка 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
373 	Аппаратчик приготовления препарированной смолы; аппаратчик получения высокотемпературного пека 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 3 года 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Футболка 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара на 2 года 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные или 	до износа 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При работах, где необходима защита от повышенных температур, дополнительно: 		
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Носки 	6 пар 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
374 	Аппаратчик приготовления эмульсий 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 3 года 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара на 2 года 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Нарукавники 	2 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
		При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно: 		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке вместо костюма на утепляющей прокладке 	по поясам 	
375 	Аппаратчик производства пиридиновых оснований 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
376 	Бригадир на участках основного производства 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 3 года 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара на 2 года 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная термостойкая 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску термостойкий 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
		При работах, связанных с кислотами и щелочами: 		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		При работах, где необходима защита от повышенных температур, дополнительно: 		
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Носки 	6 пар 	
377 	Грузчик 	При погрузке химической продукции: 		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	2 	
		Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов 	2 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 3 года 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Фартук из полимерных материалов 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	2 пары 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	2 пары 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара на 2 года 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Нарукавники 	2 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
378 	Машинист газодувных машин; обходчик линейный 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 3 года 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные или 	до износа 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
379 	Машинист крана (крановщик) 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 3 года 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара на 2 года 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	

380 	Машинист насосных установок; скрубберщик-насосчик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с водоотталкивающей пропиткой или 	1 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 3 года 	
		Фартук из полимерных материалов 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Нарукавники 	2 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Перчатки диэлектрические 	до износа 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При работах с кислотами и щелочами дополнительно: 		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
381 	Оператор газгольдерной станции 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
382 	Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
383 	Подсобный рабочий 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
384 	Прессовщик нафталина 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 3 года 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара на 2 года 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
		При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно: 		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке вместо костюма на утепляющей прокладке 	по поясам 	
385 	Укладчик-упаковщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 3 года 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При выполнении работ по разливу и упаковке продукции химических цехов дополнительно: 		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
386 	Чистильщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Шлем суконный 	1 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
Руководители и специалисты 	
387 	Диспетчер; инженер; конструктор 	При выполнении работ непосредственно на производственных участках: 		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
388 	Заведующий хозяйством 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 комплект 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 3 года 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	4 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
389 	Мастер ремонтного участка; мастер участка химических установок; мастер сульфатного цеха; мастер цеха ректификации сырого бензола 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно: 		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке вместо куртки на утепляющей прокладке 	по поясам 	
390 	Начальник цеха; начальник смены; начальник отделения; заместитель начальника цеха; старший мастер 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 3 года 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара на 2 года 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
		При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно: 		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке вместо костюма на утепляющей прокладке 	по поясам 	
1.7 Цеха ректификации сырого бензола 	
Рабочие 	
391 	Аппаратчик перегонки; аппаратчик производства малотоннажных продуктов; аппаратчик производства дициклопентадиена; аппаратчик промывки 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие или 	6 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Нарукавники 	2 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
392 	Машинист насосных установок 	При выполнении работ по ректификации бензола: 		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Нарукавники 	2 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	

393 	Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Рукавицы суконные или 	6 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Перчатки из полимерных материалов 	4 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При выполнении работ, связанных с риском возникновения электрической дуги, дополнительно: 		
		Костюм летний из материала с постоянными термостойкими свойствами 	до износа 	
		Куртка-накидка из материалов с постоянными термостойкими свойствами 	до износа 	
		Перчатки термостойкие 	2 пары 	
		Каска термостойкая с защитным экраном для лица с термостойкой окантовкой 	1 на 3 года 	
		Белье нательное термостойкое 	2 комплекта 	
		При выполнении работ, связанных с риском возникновения электрической дуги, зимой дополнительно: 		
		Костюм зимний из материала с постоянными термостойкими свойствами 	по поясам 	
1.8 Цеха очистки коксового газа от сероводорода 	
Рабочие 	
394 	Аппаратчик абсорбции; аппаратчик производства контактной серной кислоты 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Рукавицы суконные или 	6 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	4 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
395 	Аппаратчик нейтрализации 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	4 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
396 	Аппаратчик очистки газа 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
397 	Аппаратчик плавления; аппаратчик приготовления химических растворов; аппаратчик фильтрации; разливщик химической продукции 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Перчатки из полимерных материалов 	4 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
398 	Аппаратчик сжигания сероводорода 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Рукавицы суконные или 	6 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
399 	Наполнитель баллонов 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
400 	Слесарь-ремонтник 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Рукавицы суконные или 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Перчатки из полимерных материалов 	до износа 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1.9 Производство пекового кокса 	
Рабочие 	
401 	Аппаратчик конденсации; аппаратчик плавления; аппаратчик по загрузке пека; аппаратчик получения высокотемпературного пека; аппаратчик приготовления каменноугольного лака 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Куртка из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная термостойкая 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску термостойкий 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
402 	Барильетчик 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Куртка из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
403 	Газосварщик; электросварщик ручной сварки; электрогазосварщик 	При выполнении работ по обслуживанию пекококсовых печей: 		
		Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла 	2 	
		Куртка для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла или 	2 пары 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла 	2 пары 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском (термостойкие) 	2 пары 	
		Носки 	6 пар 	
		Боты или галоши диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
404 	Дверевой 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Куртка из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная термостойкая 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску термостойкий 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
405 	Кабинщик-кантовщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
406 	Машинист коксовых машин; машинист электровоза тушильного вагона; машинист установки сухого тушения кокса; газовщик; огнеупорщик 	При выполнении работ на горячих участках: 		
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	

407 	Слесарь-ремонтник 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
408 	Тоннельщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
409 	Чистильщик 	При выполнении работ по очистке графита: 		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
410 	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При выполнении работ, связанных с риском возникновения электрической дуги, дополнительно: 		
		Костюм летний из материала с постоянными термостойкими свойствами 	до износа 	
		Куртка-накидка из материалов с постоянными термостойкими свойствами 	до износа 	
		Перчатки термостойкие 	2 пары 	
		Каска термостойкая с защитным экраном для лица с термостойкой окантовкой 	1 на 3 года 	
		Белье нательное термостойкое 	2 комплекта 	
		При выполнении работ, связанных с риском возникновения электрической дуги, зимой дополнительно: 		
		Костюм зимний из материала с постоянными термостойкими свойствами 	1 на 2 года 	
Руководители и специалисты 	
411 	Мастер; механик, занятый во всех коксохимических производствах; начальник смены 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1.10 Производство термоантрацита 	
Рабочие 	
412 	Загрузчик-выгрузчик термоантрацитовых печей 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная термостойкая 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску термостойкий 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
413 	Сортировщик кокса 	Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и пыли из нетканых материалов 	до износа 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
414 	Тоннельщик-моторист скипового подъемника 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с водоотталкивающей пропиткой или 	1 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
2. Доменное производство 	
Рабочие 	
415 	Бригадир бункеров 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из пыленепроницаемой ткани 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
416 	Бригадир на участках основного производства 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Куртка из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная термостойкая 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску термостойкий 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
417 	Бригадир по перемещению сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
418 	Бригадир разливочных машин 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная термостойкая 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску термостойкий 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
		Шляпа войлочная 	2 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	

419 	Бригадир рудного двора 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Футболка 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
420 	Бункеровщик доменных печей 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из пыленепроницаемой ткани 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
421 	Верховой доменной печи 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
422 	Весовщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из пыленепроницаемой ткани 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
423 	Водопроводчик доменной печи 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При работах, где необходима защита от повышенных температур, дополнительно: 		
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Носки 	6 пар 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
424 	Выгрузчик на отвалах 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с 	по поясам 	
		защитным подноском или 		
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
425 	Газовщик доменной печи 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из пыленепроницаемой ткани 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При выполнении работ по отбору проб при выпуске чугуна и шлака: 		
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из пыленепроницаемой ткани 	1 	
		Носки 	6 пар 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
426 	Горновой десульфурации чугуна 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Фартук из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная термостойкая 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску термостойкий 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
427 	Горновой доменной печи 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	2 	
		Фартук из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Перчатки антивибрационные 	12 пар 	
		Каска защитная термостойкая 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску термостойкий 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
		Шляпа войлочная 	2 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
428 	Грануляторщик доменного шлака 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Перчатки из полимерных материалов 	до износа 	
		Каска защитная термостойкая 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску термостойкий 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
429 	Дробильщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из пыленепроницаемой ткани 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
430 	Ковшевой 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При работах, где необходима защита от повышенных температур, дополнительно: 		
		Комплект для защиты от повышенных температур вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	

431 	Люковой 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 2 года 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
432 	Машинист вагон-весов 	Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и пыли из нетканых материалов 	до износа 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
433 	Машинист вагоноопрокидывателя 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
434 	Машинист воздушно-канатной дороги 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
435 	Машинист дробильно-помольно - сортировочных механизмов 	Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и пыли из нетканых материалов 	до износа 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
436 	Машинист крана металлургического производства 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	2 	
		Футболка 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
		На горячих участках работ: 		
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Носки 	6 пар 	
437 	Машинист разливочной машины 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	2 	
		Футболка 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Шляпа войлочная 	2 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
438 	Машинист шихтоподачи 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из пыленепроницаемой ткани 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	4 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
439 	Машинист экскаватора 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	4 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
440 	Наладчик автоматизированных вагон-весов 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из пыленепроницаемой ткани 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Перчатки из полимерных материалов 	до износа 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
441 	Обжигальщик 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Куртка из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
442 	Огнеупорщик 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Куртка из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла или 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная термостойкая 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску термостойкий 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
443 	Оператор по обслуживанию пылегазоулавливающих установок 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из пыленепроницаемой ткани 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
444 	Оператор поста управления 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	

445 	Оператор поста управления системы шихтоподачи 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	2 пары 	
446 	Печевой восстановления железа и отжига железных порошков 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Куртка из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная термостойкая 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску термостойкий 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
447 	Приготовитель заправочных, огнеупорных материалов и термических смесей 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из пыленепроницаемой ткани 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
		При ручной загрузке материалов в бункера и вагонетки дополнительно: 		
		Костюм для защиты от воды или 	1 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 3 года 	
448 	Скиповой 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из пыленепроницаемой ткани 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При выполнении работ непосредственно у скиповых ям зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
449 	Слесарь системы испарительного охлаждения; слесарь-ремонтник; электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При выполнении ремонта на участках горячих работ: 		
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Носки 	6 пар 	
		При выполнении работ, связанных с риском возникновения электрической дуги, дополнительно: 		
		Костюм летний из материала с постоянными термостойкими свойствами 	до износа 	
		Куртка-накидка из материалов с постоянными термостойкими свойствами 	до износа 	
		Перчатки термостойкие 	2 пары 	
		Каска термостойкая с защитным экраном для лица с термостойкой окантовкой 	1 на 3 года 	
		Белье нательное термостойкое 	2 комплекта 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
		При выполнении работ, связанных с риском возникновения электрической дуги, зимой дополнительно: 		
		Костюм зимний из материала с постоянными термостойкими свойствами 	по поясам 	
450 	Транспортировщик шихты 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
451 	Уборщик отходов металлургического производства 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из пыленепроницаемой ткани 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
		При выполнении работ непосредственно на колотниковой площадке: 		
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из пыленепроницаемой ткани 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Носки 	6 пар 	
452 	Формовщик ручной формовки 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Фартук из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная термостойкая 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску термостойкий 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
Руководители и специалисты 	
453 	Ведущий инженер 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 комплект 	
		Тапочки кожаные 	1 пара 	
454 	Диспетчер 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	2 пары 	
		Перчатки шерстяные 	2 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
455 	Заведующий хозяйством 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 комплект 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Футболка 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	4 пары 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
456 	Инженер по техническому надзору; инженер по надзору за строительством 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	2 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Самоспасатель 	1 на 5 лет 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	2 пары 	
457 	Мастер 	При выполнении работ непосредственно на производственных участках доменного производства (горячих участках): 		
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная термостойкая 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску термостойкий 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
458 	Мастер по эксплуатации и ремонту машин и механизмов 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	2 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	2 пары 	

459 	Начальник участка (в прочих отраслях) 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	3 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	2 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	2 пары 	
460 	Начальник участка (печного участка, газового хозяйства) 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	2 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском 	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	2 пары 	
		При использовании в производстве материалов 1-го и 2-го классов опасности дополнительно: 		
		Комплект фильтрующей защитной одежды 	2 комплекта 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
461 	Начальник цеха; заместитель начальника цеха; помощник начальник цеха; главный технолог (в промышленности) 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	2 пары 	
		Перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	3 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	2 пары 	
		Шапка трикотажная 	1 на 3 года 	
3. Сталеплавильное производство 	
Рабочие 	
462 	Аппаратчик очистки сточных вод 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара на 2 года 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
463 	Аппаратчик химводоочистки 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара на 2 года 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
464 	Бригадир двора изложниц 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Куртка из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Фартук из огнестойких материалов 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная термостойкая 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску термостойкий 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
465 	Бригадир на отделке, сортировке, пакетировке и приемке, сдаче, упаковке металла и готовой продукции 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара на 2 года 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Нарукавники 	2 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
466 	Бригадир на участках основного производства 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное или 	2 комплекта 	
		Футболка 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску термостойкий 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах дополнительно: 		
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
467 	Бригадир по перемещению сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Футболка 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При работах, где необходима защита от повышенных температур, дополнительно: 		
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Носки 	6 пар 	
		На наружных работах дополнительно: 		
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
468 	Бригадир шихтового двора в сталеплавильном и ферросплавном производствах 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Футболка 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При работах, где необходима защита от повышенных температур, дополнительно: 		
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Носки 	6 пар 	
		На наружных работах дополнительно: 		
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
469 	Бурильщик шпуров 	Костюм суконный 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
470 	Варщик жидкого стекла 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	

471 	Взрывник 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
472 	Водитель погрузчика 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из пыленепроницаемой ткани 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
473 	Выгрузчик извести из печей 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
474 	Выгрузчик на отвалах 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
475 	Газовщик 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
476 	Грохотовщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
477 	Грузчик 	При выполнении работ непосредственно в сталеплавильном производстве: 		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	2 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 3 года 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Фартук из полимерных материалов 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	2 пары 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	2 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Нарукавники 	2 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
478 	Дробильщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из пыленепроницаемой ткани 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Футболка 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Жилет утепленный 	1 на 2 года 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
479 	Загрузчик сырья и полуфабриката 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
480 	Клеймовщик горячего металла 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
481 	Ковшевой 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Фартук из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная термостойкая 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску термостойкий 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
482 	Контролер в производстве черных металлов 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Перчатки шерстяные 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Жилет утепленный 	1 на 2 года 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
483 	Контролер лома и отходов металла 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 3 года 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара на 2 года 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	

484 	Лаборант химического анализа 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 комплект 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
485 	Машинист бульдозера 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара на 2 года 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Самоспасатель 	1 на 5 лет 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
486 	Машинист газодувных машин 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара на 2 года 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
487 	Машинист гидроочистки и смазки изложниц 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Жилет утепленный 	1 на 2 года 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
488 	Машинист дистрибутора 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Куртка из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная термостойкая 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску термостойкий 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
489 	Машинист завалочной машины; машинист заправочной машины 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная термостойкая 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску термостойкий 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
490 	Машинист компрессорных установок 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара на 2 года 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
491 	Машинист крана (крановщик) 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
492 	Машинист крана металлургического производства; машинист конвейера; машинист машины для ломки футеровки конвертеров и ковшей; машинист-транспортировщик горячего металла 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
493 	Машинист мельниц; машинист скипового подъемника; машинист скрепера 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из пыленепроницаемой ткани 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
494 	Машинист насосных установок 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с водоотталкивающей пропиткой или 	1 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Перчатки диэлектрические 	до износа 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей: 		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с водоотталкивающей пропиткой или костюма для защиты от воды 	1 	
		При выполнении работы по обслуживанию смоляной установки: 		
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Носки 	6 пар 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
495 	Машинист пневмотранспорта 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
496 	Машинист эксгаустера 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	

497 	Машинист экскаватора 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Перчатки диэлектрические 	до износа 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
498 	Машинист электровоза металлургического цеха 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
499 	Миксеровой 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная термостойкая 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску термостойкий 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
500 	Набивщик блоков 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная термостойкая 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску термостойкий 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
501 	Наборщик стопоров 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная термостойкая 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску термостойкий 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
502 	Обжигальщик; обжигальщик извести 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная термостойкая 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску термостойкий 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
503 	Обработчик поверхностных пороков металла 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная термостойкая 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску термостойкий 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
504 	Огнеупорщик 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная термостойкая 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску термостойкий 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
505 	Оператор логоскопа 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Очки защитные 	до износа 	
506 	Оператор обдирочных станков 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Очки защитные 	до износа 	
507 	Оператор пароэжекторной установки вакуумирования металла 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием или 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
508 	Оператор по обслуживанию пылегазоулавливающих установок 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	3 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
509 	Плавильщик раскислителей; плавильщик синтетических шлаков 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная термостойкая 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску термостойкий 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
510 	Подготовитель составов к разливке плавок 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Фартук из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная термостойкая 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску термостойкий 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	

511 	Подготовитель сталеразливочных канав 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная термостойкая 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску термостойкий 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
512 	Подручный сталевара конвертера 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Фартук из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	до износа 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла или 	12 пар 	
		Вачеги термостойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная термостойкая 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску термостойкий 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Жилет утепленный 	1 на 2 года 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
513 	Приготовитель заправочных, огнеупорных материалов и термических смесей 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
514 	Приемосдатчик груза и багажа 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара на 2 года 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
		На участках горячих работ: 		
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Носки 	6 пар 	
515 	Пультовщик электроплавильной печи 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
516 	Разливщик стали 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Жилет утепленный 	1 на 2 года 	
		Фартук из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная термостойкая 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску термостойкий 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
517 	Резчик холодного металла 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Рукавицы меховые 	1 пара на 2 года 	
518 	Слесарь системы испарительного охлаждения 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
519 	Слесарь-ремонтник 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара на 2 года 	
		Рукавицы суконные или 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		При выполнении работ по ремонту кислородной аппаратуры на горячих участках работ: 		
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла вместо перчаток с полимерным покрытием или рукавиц суконных 	6 пар 	
520 	Смазчик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
521 	Сортировщик 	При выполнении работы на сортировке доломита и извести: 		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из пыленепроницаемой ткани 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
522 	Сортировщик-сдатчик металла 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		При выполнении работ по маркировке горячего металла дополнительно: 		
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Носки 	6 пар 	
523 	Сталевар вакуумной печи; сталевар установки внепечной обработки стали; сталевар установки электрошлакового переплава; подручный сталевара вакуумной печи; подручный сталевара печи прямого восстановления железа; подручный сталевара установки электрошлакового переплава 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Фартук из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	до износа 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Вачеги термостойкие 	12 пар 	
		Каска защитная термостойкая 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску термостойкий 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Жилет утепленный 	1 на 2 года 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
524 	Сталевар конвертера; сталевар мартеновской печи; сталевар электропечи; подручный сталевара конвертера; подручный сталевара мартеновской печи; подручный сталевара электропечи; подручный сталевара установки внепечной обработки стали 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Футболка 	2 	
		Фартук из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	до износа 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная термостойкая 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску термостойкий 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	

525 	Стропальщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При выполнении работ по транспортировке жидкого металла: 		
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Носки 	6 пар 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
526 	Транспортерщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Жилет утепленный 	1 на 2 года 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
527 	Уборщик отходов металлургического производства 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из пыленепроницаемой ткани 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
		При выполнении работ непосредственно на колотниковой площадке: 		
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из пыленепроницаемой ткани 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Носки 	6 пар 	
528 	Укладчик-упаковщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из пыленепроницаемой ткани 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
529 	Шихтовщик 	При выполнении работ на шихтовом дворе: 		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Футболка 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При работах, где необходима защита от повышенных температур, дополнительно: 		
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Носки 	6 пар 	
		На наружных работах дополнительно: 		
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
530 	Шлаковщик 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При выполнении работ на шихтовом дворе: 		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Жилет утепленный 	1 на 2 года 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
531 	Штабелировщик металла 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара на 2 года 	
		Нарукавники 	2 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
Руководители и специалисты 	
532 	Диспетчер 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Футболка 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	2 пары 	
		Перчатки шерстяные 	2 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
533 	Заведующий хозяйством 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 комплект 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 3 года 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	4 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
534 	Мастер 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
535 	Мастер по ремонту оборудования (в промышленности); начальник смены (в промышленности); старший мастер 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 на 3 года 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При работах, где необходима защита от повышенных температур, дополнительно: 		
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Носки 	6 пар 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
536 	Начальник бюро (в промышленности); инженер; ведущий инженер 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 на 3 года 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
537 	Начальник смены (в промышленности); начальник участка (в промышленности); начальник цеха; мастер контрольный (участка, цеха); старший мастер 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 на 3 года 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При работах, где необходима защита от повышенных температур, дополнительно: 		
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Носки 	6 пар 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	

538 	Начальник цеха; энергетик цеха; механик цеха; заместитель начальника цеха 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 на 3 года 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки шерстяные 	2 пары 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
3.1 Установки непрерывной разливки стали 	
Рабочие 	
539 	Оператор загрузки конвертера 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Жилет утепленный 	1 на 2 года 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
540 	Оператор машины непрерывного литья заготовок 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная термостойкая 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску термостойкий 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Жилет утепленный 	1 на 2 года 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
541 	Оператор поста управления 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара на 2 года 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
542 	Оператор пульта управления 	При работе в шлакомольном отделении: 		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 комплект 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
543 	Оператор систем гидравлики и охлаждения машины непрерывного литья заготовок 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Костюм брезентовый 	1 	
		Фартук из полимерных материалов 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
544 	Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 	Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 комплект 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
4. Производство ферросплавов 	
Рабочие 	
545 	Горновой ферросплавных печей 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Куртка из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Бахилы для защиты от расплавленного металла 	2 пары 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная термостойкая 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску термостойкий 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
546 	Дозировщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
547 	Конвертерщик 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная термостойкая 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску термостойкий 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
548 	Машинист разливочной машины 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Куртка из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная термостойкая 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску термостойкий 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
549 	Машинист эксгаустера 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
550 	Плавильщик 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Куртка из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Бахилы для защиты от расплавленного металла 	2 пары 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная термостойкая 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску термостойкий 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
551 	Плавильщик ферросплавов 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная термостойкая 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску термостойкий 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
4.1 Электролитическое производство 	
Рабочие 	
552 	Аппаратчик электролиза; электролизник водных растворов 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие или 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
553 	Аппаратчик-гидрометаллург 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие или 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	

554 	Катодчик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
4.2 Производство электролитического хрома 	
Рабочие 	
555 	Аппаратчик осаждения 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
556 	Аппаратчик отжига хрома 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
557 	Аппаратчик электролиза 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие или 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
558 	Катодчик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
559 	Кислотоупорщик- гуммировщик 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие или 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
560 	Паяльщик по винипласту 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие или 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
561 	Паяльщик по свинцу (свинцовопаяльщик) 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
562 	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 	При выполнении работ со ртутными приборами: 		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
4.3 Производство феррованадия 	
Рабочие 	
563 	Аппаратчик осаждения 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие или 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Рукавицы брезентовые 	4 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
564 	Аппаратчик по производству ванадия 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие или 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
565 	Обжигальщик 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Куртка из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная термостойкая 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску термостойкий 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
566 	Плавильщик 	При выполнении работ по плавке пятиокиси ванадия: 		
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Куртка из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная термостойкая 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску термостойкий 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
567 	Шихтовщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
4.4 Подготовка шихты, обжиг руд и концентратов 	
Рабочие 	
568 	Бригадир шихтового двора в сталеплавильном и ферросплавном производствах; бункеровщик; дробильщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
569 	Выгрузчик пыли 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из пыленепроницаемой ткани 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	

570 	Обжигальщик 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Куртка из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная термостойкая 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску термостойкий 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
571 	Оператор по обслуживанию пылегазоулавливающих установок 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
572 	Сушильщик 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Куртка из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
573 	Транспортерщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
574 	Шихтовщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
4.5 Разливка и разделка ферросплавов 	
Рабочие 	
575 	Дробильщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из пыленепроницаемой ткани 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
576 	Маркировщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
577 	Разбивщик ферросплавов; чистильщик ферросплавов 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из пыленепроницаемой ткани 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
4.6 Обжиг извести 	
Рабочие 	
578 	Аппаратчик коагуляции 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
579 	Выгрузчик извести из печей 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
580 	Газогенераторщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
581 	Загрузчик-выгрузчик сырья, топлива и стеновых изделий 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
582 	Кочегар технологических печей 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
583 	Машинист скипового подъемника 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
584 	Обжигальщик извести 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Куртка из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная термостойкая 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску термостойкий 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	

4.7 Общие профессии и должности ферросплавного производства 	
Рабочие 	
585 	Аппаратчик очистки газа; машинист промывочных машин 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
586 	Выгрузчик на отвалах 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При работе с горячим шлаком: 		
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная термостойкая 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску термостойкий 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
587 	Газосварщик 	Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла 	1 	
		Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Боты или галоши диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
588 	Машинист крана металлургического производства; машинист электровоза металлургического цеха 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
589 	Слесарь-ремонтник 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
590 	Шлаковщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 2 года 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При работе с горячим шлаком: 		
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная термостойкая 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску термостойкий 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
591 	Электродчик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Фартук из полимерных материалов 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
592 	Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования; электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При выполнении работ, связанных с риском возникновения электрической дуги, дополнительно: 		
		Костюм летний из материала с постоянными термостойкими свойствами 	до износа 	
		Куртка-накидка из материалов с постоянными термостойкими свойствами 	до износа 	
		Перчатки термостойкие 	2 пары 	
		Каска термостойкая с защитным экраном для лица с термостойкой окантовкой 	1 на 3 года 	
		Белье нательное термостойкое 	2 комплекта 	
		При выполнении работ, связанных с риском возникновения электрической дуги, зимой дополнительно: 		
		Костюм зимний из материала с постоянными термостойкими свойствами 	по поясам 	
Руководители и специалисты 	
593 	Мастер 	На участках горячих работ: 		
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Куртка из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная термостойкая 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску термостойкий 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
5. Прокатное производство 	
Рабочие 	
594 	Аппаратчик абсорбции 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
595 	Аппаратчик конверсии 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
596 	Аппаратчик кристаллизации 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие или 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
597 	Аппаратчик нейтрализации 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие или 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
598 	Аппаратчик очистки газа 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	

599 	Аппаратчик очистки сточных вод 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара на 2 года 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара на 2 года 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара на 2 года 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	4 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
600 	Аппаратчик установки нейтрального газа 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Футболка 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
601 	Аппаратчик центрифугирования 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие или 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
602 	Аппаратчик электролитического обезжиривания 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Нарукавники 	4 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
603 	Автоматчик холодновысадочных автоматов 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	2 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	2 пары 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
604 	Бригадир на отделке, сортировке, приемке, сдаче, пакетировке и упаковке металла и готовой продукции; бригадир по перемещению сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства; бригадир на участках основного производства 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Футболка 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Нарукавники 	2 пары 	
		Каска защитная термостойкая 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску термостойкий 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
		На участках горячих работ: 		
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Носки 	6 пар 	
605 	Брикетировщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
606 	Вальцовщик по сборке и перевалке клетей 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Футболка 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском 	по поясам 	
607 	Вальцовщик стана горячей прокатки; подручный вальцовщика стана горячей прокатки 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Куртка из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Футболка или 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При обслуживании станов с поста управления: 		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
608 	Вальцовщик стана холодной прокатки; вальцовщик профилегибочного агрегата; подручный вальцовщика стана холодной прокатки 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
609 	Варщик пека 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Куртка из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
610 	Водитель погрузчика 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара на 2 года 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
611 	Волочильщик; волочильщик проволоки 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
612 	Гибщик труб 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Футболка 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара на 2 года 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
613 	Грузчик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Футболка 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара на 2 года 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	

614 	Дробильщик компонентов обмазки 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
615 	Загрузчик термических печей 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
616 	Заточник 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
		Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и пыли из нетканых материалов 	до износа 	
		Фартук из полимерных материалов 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
617 	Изготовитель лент и металлосеток 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
618 	Изготовитель-наладчик пресс-проводок 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
619 	Калильщик 	На закалке проката: 		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Рукавицы брезентовые 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При выполнении работ по отжигу проволоки: 		
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Носки 	6 пар 	
620 	Кантовщик-укладчик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
621 	Кислотоупорщик- гуммировщик 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие или 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием, или 	12 пар 	
		Рукавицы суконные 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
622 	Кладовщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 комплект 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Футболка 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара на 2 года 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При выполнении работ на цеховых складах химических продуктов: 		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или халата и брюк для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
623 	Клеймовщик горячего металла 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Футболка или 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
624 	Контролер в производстве черных металлов 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
625 	Контролер качества 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
626 	Контролер станочных и слесарных работ 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Футболка 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
627 	Контролер электродного производства 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Футболка 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
628 	Корректировщик ванн 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие или 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Рукавицы суконные 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
629 	Кочегар технологических печей 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	

630 	Кузнец на молотах и прессах 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Куртка из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
631 	Кузнец ручной ковки 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Фартук из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная термостойкая 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску термостойкий 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При работе в неотапливаемых помещениях или на наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
632 	Лаборант химического анализа 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие или 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
633 	Лакировщик жести и труб 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
634 	Лудильщик горячим способом; лудильщик (оцинковщик) электролитическим методом; плакировщик полимерных материалов на металл; приготовитель разделительной пасты 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Куртка из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Фартук из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Нарукавники 	2 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
635 	Машинист крана (крановщик) 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара на 2 года 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
636 	Машинист крана металлургического производства; машинист загрузочных механизмов 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Футболка или 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Перчатки из полимерных материалов 	до износа 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием 	до износа 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
		На горячих участках работ: 		
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Носки 	6 пар 	
637 	Машинист на молотах, прессах и манипуляторах 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Футболка 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
638 	Машинист насосных установок 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с водоотталкивающей пропиткой или 	1 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Футболка 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара на 2 года 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Перчатки диэлектрические 	до износа 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей: 		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюма для защиты от воды 	1 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
639 	Машинист расфасовочно-упаковочных машин 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара на 2 года 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
640 	Машинист реверсивной паровой машины прокатного стана; машинист-транспортировщик горячего металла 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
641 	Машинист сталеструйной машины; машинист машины огневой зачистки; машинист фрезерно-зачистной машины 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Куртка из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Футболка 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
642 	Металлизатор 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Футболка 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При работах, где необходима защита от повышенных температур, дополнительно: 		
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Носки 	6 пар 	
643 	Механик производства 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Футболка 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Перчатки шерстяные 	2 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
644 	Мойщик-сушильщик металла 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
645 	Наборщик пакетов листов и труб 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	

646 	Нагревальщик металла 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Куртка из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Футболка или 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
647 	Наладчик автоматических линий и агрегатных станков 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием 	до износа 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
648 	Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
649 	Наладчик холодно-штамповочного оборудования 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Футболка 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
650 	Обмазчик листов и труб 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Нарукавники 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
651 	Обработчик поверхностных пороков металла 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Куртка из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
652 	Огнеупорщик 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная термостойкая 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску термостойкий 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
653 	Оператор линии отделки рельсов; оператор обдирочных станков 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
654 	Оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
655 	Оператор по обслуживанию пылегазоулавливающих установок 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
656 	Оператор поста управления 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Футболка 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
657 	Оператор поста управления (кольцевязальных машин) 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Футболка 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	2 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
658 	Оператор поста управления агрегатами непрерывного травления, обезжиривания, лужения, оцинкования, лакировки и отжига 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Перчатки из полимерных материалов 	до износа 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При обслуживании паровой машины периодического травления: 		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Перчатки кислотощелочестойкие или 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
659 	Оператор поста управления стана горячей прокатки 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Футболка 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
660 	Оператор профилегибочного агрегата; оператор поста управления стана холодной прокатки 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
661 	Оператор станков с программным управлением 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
662 	Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 комплект 	
		Футболка 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием 	6 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Перчатки шерстяные 	2 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	

663 	Освинцевальщик; оцинковщик горячим способом 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие или 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Рукавицы суконные 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
664 	Перемотчик ленты 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
665 	Посадчик металла 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Куртка из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Футболка 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
666 	Правильщик проката и труб 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Футболка 	2 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Нарукавники 	2 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
667 	Прессовщик обмазочного пресса; составитель обмазки 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
668 	Прессовщик-прошивщик рельсовых скреплений 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
669 	Приготовитель электролита и флюса 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие или 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Рукавицы суконные 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
670 	Приемосдатчик груза и багажа 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара на 2 года 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Рукавицы суконные 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
		При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно: 		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке вместо костюма на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		На участках горячих работ: 		
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Носки 	6 пар 	
671 	Приемщик сырья, полуфабрикатов и готовой продукции 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие или 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Рукавицы суконные 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
672 	Прокальщик на печах 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
673 	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Футболка 	4 на 2 года 	
		Головной убор 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Перчатки шерстяные 	3 пары 	
		Каска защитная 	1 на 2 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Жилет утепленный 	1 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Шапка трикотажная 	1 на 3 года 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
674 	Разварщик силикатной глыбы 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Куртка из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
675 	Раздирщик пакетов 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Нарукавники 	2 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
676 	Разметчик проката 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
677 	Распределитель работ 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
678 	Резчик бумаги, картона и целлюлозы 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
679 	Резчик горячего металла 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Футболка 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
680 	Резчик металла на ножницах и прессах 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Нарукавники 	2 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	

681 	Резчик на пилах, ножовках и станках 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Футболка 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
682 	Резчик труб и заготовок 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
683 	Резчик холодного металла 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Рукавицы меховые 	1 пара на 2 года 	
684 	Рубщик проволоки; электродчик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
685 	Сатураторщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
686 	Сборщик изделий из древесины 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
687 	Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки 	Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла 	1 	
		Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Фартук из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Боты или галоши диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
688 	Сверловщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Футболка 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
689 	Сепараторщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
690 	Слесарь-инструментальщик; слесарь-инструментальщик (лекальщик) 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Футболка 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
691 	Слесарь-проводчик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Футболка 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара на 2 года 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
692 	Слесарь-ремонтник 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Футболка 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара на 2 года 	
		Рукавицы суконные или 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Перчатки из полимерных материалов 	до износа 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
		При работах, где необходима защита от повышенных температур: 		
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Носки 	6 пар 	
693 	Сортировщик электродов 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
694 	Сортировщик-сдатчик металла 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Футболка 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Нарукавники 	2 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
		При выполнении работ по маркировке горячего металла дополнительно: 		
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Носки 	6 пар 	
695 	Станочник широкого профиля 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Футболка 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
696 	Строгальщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
697 	Стропальщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Футболка 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
698 	Талькировщик листов и лент 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
699 	Термист 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Фартук из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	2 	
		Футболка 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	

700 	Термист проката и труб 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Куртка из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла или 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
701 	Токарь 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Футболка 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
702 	Токарь-карусельщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Футболка 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
703 	Травильщик 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	3 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие или 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Рукавицы суконные 	3 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
704 	Транспортировщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
705 	Уборщик горячего металла 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Куртка из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При выполнении работ по съемке бунтов проволоки: 		
		Валенки с резиновым низом вместо ботинок кожаных с защитным подноском или сапог кожаных с защитным подноском 	1 пара 	
		При выполнении стропальных работ дополнительно: 		
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
706 	Уборщик отходов металлургического производства 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с 	до износа 	
		креплением на каску) или 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При выполнении работ по сметению окалины: 		
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Носки 	6 пар 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
707 	Укладчик проката 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	

708 	Укладчик-упаковщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
709 	Фрезеровщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Футболка 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
710 	Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
711 	Шлаковщик 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Куртка из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
712 	Шлифовщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 комплект 	
		Футболка 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара на 2 года 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
713 	Штабелировщик металла 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Футболка 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Нарукавники 	2 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
714 	Штамповщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
715 	Экспедитор 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара на 2 года 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
716 	Электрогазосварщик 	Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла 	2 	
		Футболка 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла или 	2 пары 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла 	2 пары 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском (термостойкие) 	1 пара на 2 года 	
		Носки 	6 пар 	
		Боты или галоши диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Перчатки утепленные для защиты от повышенных температур, искр и брызг и расплавленного металла 	3 пары 	
717 	Электросварщик листов и лент 	Костюм для защиты искр и брызг расплавленного металла 	1 	
		Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Боты или галоши диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
718 	Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах; электрогазосварщик 	Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла 	2 	
		Фартук из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	до износа 	
		Футболка 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла или 	2 пары 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла 	2 пары 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском (термостойкие) 	1 пара на 2 года 	
		Носки 	6 пар 	
		Боты или галоши диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Перчатки утепленные для защиты от повышенных температур, искр и брызг и расплавленного металла 	6 пар 	
719 	Электросварщик ручной сварки 	Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Боты или галоши диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой при работе в неотапливаемых помещениях, а также на наружных работах дополнительно: 		
		Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Перчатки утепленные для защиты от повышенных температур, искр и брызг и расплавленного металла 	6 пар 	
720 	Эмульсовар 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Перчатки из полимерных материалов 	до износа 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	

Руководители и специалисты 	
721 	Ведущий инженер по оборудованию; ведущий инженер 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 на 3 года 	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 комплект 	
		Тапочки кожаные 	1 пара 	
722 	Диспетчер 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
		Комплект шахтерский 	1 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Футболка 	2 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском или 	1 пара на 2 года 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Перчатки шерстяные 	2 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Самоспасатель 	1 на 5 лет 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
723 	Заведующий хозяйством 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 комплект 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Футболка 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара на 2 года 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
724 	Инженер; инженер электрик цеха; электрик участка 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
725 	Инженер-технолог; ведущий инженер-технолог 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 на 3 года 	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 комплект 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара на 2 года 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
726 	Мастер 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара на 2 года 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
727 	Мастер контрольный (участка, цеха) 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 на 3 года 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При работах, где необходима защита от повышенных температур, дополнительно: 		
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Носки 	6 пар 	
728 	Мастер, занятый обслуживанием стана; начальник участка 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Куртка из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
729 	Механик; механик участка; мастер по ремонту оборудования (в промышленности); мастер строительных и монтажных работ 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 на 3 года 	
		Футболка 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Перчатки шерстяные 	2 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
730 	Начальник цеха; начальник смены (в промышленности); начальник смены; старший мастер; заместитель начальника цеха; заместитель начальника цеха по производству; заместитель начальника цеха по технологии; механик; старший мастер, занятый на горячих участках работ 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 комплект 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Футболка или 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 3 года 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара на 2 года 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием 	2 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При работах, где необходима защита от повышенных температур, дополнительно: 		
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или халата и брюк для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Носки 	6 пар 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Перчатки шерстяные 	2 пары 	
		При использовании в производстве материалов 1-го и 2-го классов опасности дополнительно: 		
		Комплект фильтрующей защитной одежды 	2 комплекта 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
6. Производство труб (прокатка, сварка и волочение) 	
Рабочие 	
731 	Алюминировщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
732 	Аппаратчик установки нейтрального газа 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
733 	Бригадир на участках основного производства 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
734 	Бригадир участка станов холодной прокатки труб 	При выполнении работ непосредственно на производственных участках прокатных и трубопрокатных станов: 		
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Куртка из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
735 	Вальцовщик калибровочного стана 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Куртка из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	

736 	Вальцовщик стана горячего проката труб; подручный вальцовщика стана горячего проката труб 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Куртка из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
737 	Вальцовщик стана печной сварки труб 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Куртка из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
738 	Вальцовщик стана холодного проката труб; подручный вальцовщика стана холодного проката труб 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
739 	Волочильщик труб 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
740 	Газорезчик 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	2 	
		Куртка из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	2 пары 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	2 пары 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
741 	Гальваник 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
742 	Гратосъемщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
743 	Дробильщик 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Куртка из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
744 	Калибровщик труб на прессе 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
745 	Калильщик 	На закалке проката: 		
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Куртка из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
746 	Клеймовщик горячего металла 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Куртка из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
747 	Контролер в производстве черных металлов 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При выполнении работ по проверке травленых труб и отбору проб кислот и едких щелочей: 		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
748 	Корректировщик ванн 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие или 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
749 	Кузнец на молотах и прессах 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Куртка из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
750 	Маляр; маркировщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
751 	Машинист ведущего мотора прокатного стана 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
752 	Машинист загрузочных механизмов 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Перчатки из полимерных материалов 	до износа 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
753 	Машинист на молотах, прессах и манипуляторах 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
754 	Машинист формовочной машины 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
755 	Наборщик пакетов, листов и труб 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	

756 	Нагревальщик металла 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Куртка из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
757 	Наладчик автоматических линий и агрегатных станков 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
758 	Намотчик проволоки и тросов 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
759 	Нейтрализаторщик цианистых растворов 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук из полимерных материалов 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие или 	3 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
760 	Оператор обдирочных станков 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
761 	Оператор поста управления 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
762 	Оператор поста управления стана горячего проката труб 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
763 	Оцинковщик горячим способом 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Фартук из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
764 	Паяльщик труб 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
765 	Перемотчик ленты 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук из полимерных материалов 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
766 	Подготовитель прокатного инструмента 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
767 	Подсобный рабочий 	При выполнении работ непосредственно в производственных цехах: 		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
768 	Посадчик металла 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Куртка из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
769 	Правильщик проката и труб 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
770 	Прессовщик горячих труб 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Куртка из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
771 	Прессовщик на испытании труб и баллонов 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с водоотталкивающей пропиткой 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
772 	Приготовитель электролита и флюса 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие или 	4 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	4 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
773 	Пультовщик электроплавильной печи 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
774 	Разбортовщик винипластовых и полиэтиленовых труб 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	

775 	Резчик горячего металла 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Куртка из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Фартук из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
776 	Резчик металла на ножницах и прессах; резчик на пилах, ножовках и станках; резчик труб и заготовок 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
777 	Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки 	Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла 	1 	
		Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Фартук из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Боты или галоши диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
778 	Сварщик печной сварки труб 	Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла 	1 	
		Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Боты или галоши диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
779 	Слесарь механосборочных работ 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
780 	Слесарь-ремонтник 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При выполнении работ по ремонту кислотного оборудования: 		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
781 	Сортировщик - сдатчик металла 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
		На участках горячих работ: 		
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Носки 	6 пар 	
782 	Строгальщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
783 	Сушильщик 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
784 	Термист проката и труб 	При выполнении работ на нормализационных печах: 		
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Куртка из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Фартук из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		на электроотжигательных аппаратах: 		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий вместо костюма из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или комплекта для защиты от повышенных температур 	1 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
785 	Токарь 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
786 	Травильщик 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие или 	3 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
787 	Уборщик горячего металла 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Куртка из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Фартук из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
788 	Укладчик-упаковщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
789 	Флюсовар 	Костюм суконный 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
790 	Форсунщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
791 	Фосфатировщик 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие или 	3 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	

792 	Фрезеровщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
793 	Чистильщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
794 	Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
795 	Шихтовщик 	Костюм суконный 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
796 	Шлаковщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
797 	Шлифовщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
798 	Штамповщик 	При выполнении постоянной работы по штамповке труб: 		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
799 	Электрогазосварщик 	Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла 	2 	
		Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла или 	2 пары 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла 	2 пары 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском (термостойкие) 	2 пары 	
		Носки 	6 пар 	
		Боты или галоши диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
800 	Электрополировщик 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие или 	3 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
801 	Электросварщик листов и лент; электросварщик труб на стане 	Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла 	1 	
		Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском (термостойкие) 	2 пары 	
		Носки 	6 пар 	
		Боты или галоши диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
802 	Электросварщик ручной сварки 	Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла 	1 	
		Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском (термостойкие) 	2 пары 	
		Носки 	6 пар 	
		Боты или галоши диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску термостойкий 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
803 	Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования; электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 	При постоянной работе в трубопрокатных цехах: 		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При выполнении работ, связанных с риском возникновения электрической дуги, дополнительно: 		
		Костюм летний из материала с постоянными термостойкими свойствами 	до износа 	
		Куртка-накидка из материалов с постоянными термостойкими свойствами 	до износа 	
		Перчатки термостойкие 	2 пары 	
		Каска термостойкая с защитным экраном для лица с термостойкой окантовкой 	1 на 3 года 	
		Белье нательное термостойкое 	2 комплекта 	
		При выполнении работ, связанных с риском возникновения электрической дуги, зимой дополнительно: 		
		Костюм зимний из материала с постоянными термостойкими свойствами 	по поясам 	
7. Колесопрокатное и бандажное производства 	
Рабочие 	
804 	Вальцовщик стана горячей прокатки; подручный вальцовщика стана горячей прокатки 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Куртка из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
805 	Газовщик 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Куртка из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
806 	Газорезчик 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	2 	
		Куртка из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	2 пары 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	2 пары 	
		Носки 	6 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
807 	Загрузчик термических печей 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
808 	Испытатель металла 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
809 	Калильщик 	При выполнении работ по закатке проката: 		
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Куртка из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
810 	Кантовщик-укладчик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	

811 	Клеймовщик горячего металла 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Куртка из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
812 	Кузнец на молотах и прессах 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Куртка из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
813 	Лаборант по физико-механическим испытаниям 	При выполнении работ на копре: 		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
814 	Машинист загрузочных механизмов 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
815 	Машинист крана металлургического производства 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
816 	Машинист на молотах, прессах и манипуляторах 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
817 	Машинист пресса 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Куртка из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
818 	Машинист слитколомателя 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
819 	Нагревальщик металла 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Куртка из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
820 	Оператор поста управления 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
821 	Оператор сверлильного агрегата и пресса 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
822 	Посадчик металла 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При выполнении работ по посадке горячих колес: 		
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла вместо перчаток с полимерным покрытием 	12 пар 	
823 	Правильщик проката и труб 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Куртка из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
824 	Прессовщик колес и бандажей 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Куртка из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При выполнении работ на гидравлическом прессе и кране: 		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с водоотталкивающей пропиткой вместо костюма из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или комплекта для защиты от повышенных температур 	1 	
		Перчатки с полимерным покрытием вместо рукавиц или перчаток для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
825 	Сортировщик-сдатчик металла 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
826 	Термист на установках ТВЧ 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
827 	Термист проката и труб 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
828 	Токарь 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При выполнении работы по обработке слитков дополнительно: 		
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
829 	Токарь-карусельщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При выполнении работы по обработке слитков дополнительно: 		
		Фартук из полимерных материалов 	2 	

830 	Форсунщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
831 	Штабелировщик металла 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
832 	Эмульсовар 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Перчатки из полимерных материалов 	до износа 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
Руководители и специалисты 	
833 	Мастер 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
8. Вилопрокатное производство 	
Рабочие 	
834 	Вальцовщик стана горячей прокатки; подручный вальцовщика стана горячей прокатки 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Куртка из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
835 	Калильщик 	При выполнении работы по закалке проката: 		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
836 	Кузнец на молотах и прессах; кузнец ручной ковки 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
837 	Кузнец-штамповщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
838 	Маляр 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
839 	Нагревальщик металла; нагревальщик (сварщик) металла 	Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла 	1 	
		Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Боты или галоши диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
840 	Накатчик полировальных кругов 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
841 	Наладчик кузнечно-прессового оборудования 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
842 	Обрубщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
843 	Подсобный рабочий 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
844 	Правильщик вручную 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
845 	Резчик металла на ножницах и прессах 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
846 	Резчик холодного металла 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
847 	Сортировщик-сдатчик металла 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
848 	Термист проката и труб 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
849 	Укладчик проката 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
850 	Шлифовщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	

851 	Штамповщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
9. Производство рельсовых скреплений 	
Рабочие 	
852 	Испытатель металла 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
853 	Калильщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
854 	Кузнец-штамповщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
855 	Машинист загрузочных механизмов 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
856 	Машинист насосных установок 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей: 		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
857 	Нагревальщик металла 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Куртка из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
858 	Наладчик холодно-штамповочного оборудования 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
859 	Оператор поста управления 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
860 	Правильщик проката и труб 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
861 	Прессовщик-прошивщик рельсовых скреплений 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Куртка из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
862 	Регенераторщик отработанного масла 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
863 	Резчик металла на ножницах и прессах 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
864 	Термист 	При работе на печах: 		
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Куртка из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
865 	Укладчик проката 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
866 	Фрезеровщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
10. Производство баллонов 	
Рабочие 	
867 	Вальцовщик обкатной машины 	При работе на спиннинг-машине: 		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
868 	Заварщик труб и баллонов 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Куртка из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
869 	Кузнец на молотах и прессах; кузнец-штамповщик 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Куртка из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Фартук из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
870 	Лудильщик горячим способом 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Куртка из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Фартук из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	

871 	Маляр 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
872 	Маркировщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
873 	Наладчик кузнечно-прессового оборудования 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
874 	Прессовщик на гидропрессах 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
875 	Прессовщик на испытании труб и баллонов 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
876 	Резчик труб и заготовок 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
877 	Сборщик баллонов 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
878 	Слесарь-инструментальщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
879 	Сушильщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
880 	Термист проката и труб 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Куртка из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
881 	Травильщик 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
882 	Шлифовщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
883 	Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах; электрогазосварщик 	Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла 	2 	
		Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла или 	2 пары 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла 	2 пары 	
		Носки 	6 пар 	
		Боты или галоши диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
11. Труболитейное производство 	
Рабочие 	
884 	Асфальтировщик труб 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
885 	Бригадир участка приготовления формовочной смеси; бригадир отделения центробежных машин 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из пыленепроницаемой ткани 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
886 	Вагранщик 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Куртка из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная термостойкая 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску термостойкий 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
887 	Завальщик шихты в вагранки и печи 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Куртка из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная термостойкая 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску термостойкий 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
888 	Заварщик труб и баллонов 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Куртка из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
889 	Заливщик металла 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Куртка из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	

890 	Заливщик-труболитейщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
891 	Земледел 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
892 	Краскотер 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
893 	Машинист крана металлургического производства 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
894 	Обрубщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
895 	Прессовщик на испытании труб и баллонов 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с водоотталкивающей пропиткой 	1 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
896 	Сверловщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
897 	Станочник-распиловщик; станочник деревообрабатывающих станков, занятый работой на стружечном станке 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
898 	Стерженщик машинной формовки 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
899 	Стерженщик ручной формовки 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
900 	Сушильщик стержней, форм и формовочных материалов 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
901 	Труболитейщик-формовщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
902 	Чистильщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
903 	Шихтовщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
904 	Эмульсовар 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
12. Производство метизов 	
12.1. Производство металлических канатов, сеток, пружин и пружинной ленты, щеток, цепей, колючей проволоки и других метизов 	
Рабочие 	
905 	Автоматчик на узловязальных и навивочных автоматах и станках 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При работе с фрезолом дополнительно: 		
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
906 	Вальцовщик; испытатель металлических канатов и цепей 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
907 	Изготовитель берд; кардовщик; машинист по навивке канатов 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
908 	Изготовитель лент и металлосеток 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
909 	Канилировщик проволоки; навойщик-проборщик основы металлосеток 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
910 	Машинист моечных машин 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием или 	6 пар 	
		Перчатки из полимерных материалов 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
911 	Навивщик пружин 	При выполнении работы по навивке пружин для часов: 		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
912 	Наладчик оборудования в производстве металлических канатов, сеток, пружин, щеток и цепей 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При работе с фрезолом дополнительно: 		
		Фартук из полимерных материалов 	2 	

913 	Намотчик проволоки и тросов; намотчик пряжи; прядильщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
914 	Полировщик 	При работе в часовом производстве: 		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
915 	Прессовщик заготовок для шпальтовых сит 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
916 	Сборщик щелевидных сит и металлических щеток 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
917 	Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки 	Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла 	1 	
		Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Боты или галоши диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
918 	Съемщик-раскройщик металлосеток; сшивальщик металлосеток 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	4 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
919 	Ткач, занятый изготовлением металлических и синтетических сеток 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	4 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
920 	Цепеизготовитель 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
12.2. Волочение проволоки, калибровка и шлифовка металла 	
Рабочие 	
921 	Волочильщик; волочильщик проволоки 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На горячем волочении проволоки: 		
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Носки 	6 пар 	
922 	Кузнец-штамповщик на ротационных машинах; правильщик на машинах 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
923 	Наладчик шлифовальных станков 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	4 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
924 	Полировщик; шлифовщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
925 	Токарь-полуавтоматчик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При работе с фрезолом дополнительно: 		
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
12.3. Изготовление волок 	
Рабочие 	
926 	Заточник 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
927 	Контролер в производстве алмазов, сверхтвердых материалов и изделий из них 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	4 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
928 	Полировщик волок из алмазов и сверхтвердых материалов; шлифовщик алмазов и сверхтвердых материалов 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	4 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
12.4. Холодноштамповочные и кузнечно-прессовые работы 	
Рабочие 	
925 	Автоматчик холодновысадочных автоматов 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
930 	Контролер котельных, холодноштамповочных и давильных работ 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	4 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
931 	Нагревальщик (сварщик) металла 	Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла 	1 	
		Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Фартук из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Боты или галоши диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	

932 	Наладчик автоматических линий и агрегатных станков; наладчик кузнечно-прессового оборудования; наладчик холодноштамповочного оборудования 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
933 	Прессовщик на горячей штамповке 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Куртка из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Фартук из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
934 	Резчик металла на ножницах и прессах 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
935 	Резьбонарезчик на специальных станках 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
936 	Фрезеровщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
12.5. Термическая обработка 	
Рабочие 	
937 	Калильщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При выполнении работ по отжигу проволоки: 		
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Носки 	6 пар 	
938 	Отжигальщик прецезионной стали и сплавов 	При выполнении работ по отжигу проволоки и металла: 		
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Куртка из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
939 	Термист; термист на установках ТВЧ 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Фартук из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 на 3 года 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Носки шерстяные 	3 пары 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	1 пара на 2 года 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
12.6. Травление металла, защитные покрытия проволоки и извлечение железного купороса 	
Рабочие 	
940 	Аппаратчик гашения извести 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
941 	Аппаратчик кристаллизации; аппаратчик нейтрализации; аппаратчик центрифугирования; антикоррозийщик 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие или 	4 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	4 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
942 	Гальваник; лудильщик проволоки; оцинковщик горячим способом 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие или 	4 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	4 пары 	
		Нарукавники 	2 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
943 	Консервировщик оборудования и металлоизделий 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
944 	Мойщик-сушильщик 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие или 	4 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	4 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
945 	Травильщик 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие или 	4 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	4 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
12.7. Производство металлических электродов и порошковой проволоки 	
Рабочие 	
946 	Брикетировщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
947 	Дробильщик компонентов обмазки 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
948 	Контролер электродного производства 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
949 	Прессовщик обмазочного пресса; составитель обмазки 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
950 	Прокальщик на печах; сушильщик компонентов обмазки и флюсов 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	

951 	Разварщик силикатной глыбы 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Куртка из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
952 	Рубщик проволоки; электродчик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
953 	Сортировщик-упаковщик электродов; укладчик-упаковщик; сушильщик электродов 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
954 	Флюсовщик 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие или 	4 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	4 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
13. Производство огнеупоров 	
13.1. Огнеупоры 	
Рабочие 	
955 	Аппаратчик гашения извести 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
956 	Бегунщик смесительных бегунов 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	1 пара на 2 года 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		При использовании в производстве материалов 1-го и 2-го классов опасности дополнительно: 		
		Комплект фильтрующей защитной одежды 	2 комплекта 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
957 	Бригадир на отделке, сортировке, пакетировке и приемке, сдаче, упаковке металла и готовой продукции 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Нарукавники 	2 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
958 	Выборщик-сортировщик огнеупорного лома 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
959 	Выгрузчик извести из печей 	Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и пыли из нетканых материалов 	до износа 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
960 	Выгрузчик огнеупорных материалов из печей 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	1 пара на 2 года 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
		При работе с магнезитом дополнительно: 		
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
961 	Гасильщик извести 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
962 	Грохотовщик 	Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и пыли из нетканых материалов 	до износа 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	4 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
963 	Грузчик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	2 пары 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	2 пары 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	2 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
964 	Дробильщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	1 пара на 2 года 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Дробильщику ручного дробления дополнительно: 		
		Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла 	1 пара 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Жилет из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	1 на 2 года 	
965 	Завальщик шихты в вагранки и печи 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Куртка из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
966 	Загрузчик сырья и полуфабриката 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Нарукавники 	2 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	

967 	Корректировщик шлама 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
968 	Кочегар технологических печей 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
969 	Лебедчик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	4 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
970 	Машинист вентиляционных и аспирационных установок 	Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и пыли из нетканых материалов 	до износа 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	1 пара на 2 года 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
971 	Машинист крана (крановщик); машинист конвейера; машинист тельфера 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	1 пара на 2 года 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
972 	Машинист мельниц 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из пыленепроницаемой ткани 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	1 пара на 2 года 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
973 	Машинист мешалок 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из пыленепроницаемой ткани 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	4 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
974 	Машинист насосных установок; машинист скипового подъемника 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей: 		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	1 пара на 2 года 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
975 	Машинист пневмотранспорта 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	1 пара на 2 года 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
976 	Машинист скреперной лебедки 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	1 пара на 2 года 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
977 	Машинист холодильника 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	1 пара на 2 года 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
978 	Машинист электролафета 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	1 пара на 2 года 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
979 	Моторист механической лопаты 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	4 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
980 	Обжигальщик извести; оператор по обслуживанию пылегазоулавливающих установок 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из пыленепроницаемой ткани или 	1 	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	1 пара на 2 года 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
981 	Обжигальщик на печах 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная термостойкая 	1 на 2 года 	
		Подшлемник под каску термостойкий 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Жилет из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	1 на 2 года 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	1 пара на 2 года 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
982 	Обжигальщик стеновых и вяжущих материалов 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	4 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
983 	Огнеупорщик 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Фартук из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На участках горячего ремонта дополнительно: 		
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Жилет из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	1 на 2 года 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	1 пара на 2 года 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		При использовании в производстве материалов 1-го и 2-го классов опасности дополнительно: 		
		Комплект фильтрующей защитной одежды 	2 комплекта 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	

984 	Оправщик огнеупорных изделий 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
985 	Парафинировщик изделий 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
986 	Пирометрист 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
987 	Плавильщик огнеупорного сырья 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 на 3 года 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Нарукавники 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Жилет из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	1 на 2 года 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	1 пара на 2 года 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
988 	Подсобный рабочий 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
989 	Прессовщик огнеупорных изделий; прессовщик на гидропрессах 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Фартук из полимерных материалов 	1 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки комбинированные 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		При использовании в производстве материалов 1-го и 2-го классов опасности дополнительно: 		
		Комплект фильтрующей защитной одежды 	2 комплекта 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
990 	Просевальщик материалов 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
991 	Просевщик порошков на механических ситах 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из пыленепроницаемой ткани 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Фартук из полимерных материалов 	1 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	1 пара на 2 года 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
992 	Разливальщик-загладчик пеномассы 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	4 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
993 	Резчик брикета и заготовок 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
994 	Садчик в печи и на туннельные вагоны 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Фартук из полимерных материалов 	1 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	1 пара на 2 года 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
995 	Садчик камня в обжигательные печи 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из пыленепроницаемой ткани 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
996 	Сортировщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Фартук из полимерных материалов 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	1 пара на 2 года 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
997 	Сортировщик полуфабриката и изделий 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки фланелевые с двойными наладонниками 	12 пар 	
		Нарукавники 	2 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Жилет из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	1 на 2 года 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	1 пара на 2 года 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		При использовании в производстве материалов 1-го и 2-го классов опасности дополнительно: 		
		Комплект фильтрующей защитной одежды 	2 комплекта 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
998 	Составитель массы на мешалках 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
999 	Сушильщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При выполнении работ, где необходима защита от повышенных температур: 		
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Носки 	6 пар 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	1 пара на 2 года 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	6 пар 	

1000 	Съемщик-укладчик заготовок, массы и готовых изделий; смазчик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	1 пара на 2 года 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
1001 	Термист 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	1 пара на 2 года 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
1002 	Транспортировщик; транспортерщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
1003 	Укладчик-упаковщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1004 	Формовщик огнеупорных изделий 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1005 	Чистильщик дымоходов, боровов и топок 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из пыленепроницаемой ткани 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1006 	Шихтовщик; дозировщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	1 пара на 2 года 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		При использовании в производстве материалов 1-го и 2-го классов опасности дополнительно: 		
		Комплект фильтрующей защитной одежды 	2 комплекта 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1007 	Шламовщик-бассейнщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	1 пара на 2 года 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
1008 	Шлифовщик-резчик огнеупорных изделий; шлифовщик огнеупорных изделий 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	1 пара на 2 года 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		При использовании в производстве материалов 1-го и 2-го классов опасности дополнительно: 		
		Комплект фильтрующей защитной одежды 	2 комплекта 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1009 	Эмульсовар 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
Руководители и специалисты 	
1010 	Мастер; начальник смены; начальник участка; механик; энергетик; начальник цеха; заместитель начальника цеха; главный инженер; инженер по охране труда; заместитель главного инженера; технолог; главный технолог 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	1 пара на 2 года 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		При использовании в производстве материалов 1-го и 2-го классов опасности дополнительно: 		
		Комплект фильтрующей защитной одежды 	2 комплекта 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
13.2. Карборундовые стержни 	
Рабочие 	
1011 	Испытатель карборундовых стержней 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1012 	Машинист мельниц 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1013 	Металлизатор 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Куртка из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1014 	Насадчик манжет 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1015 	Обжигальщик на печах 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Куртка из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1016 	Пекоплавщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1017 	Прессовщик огнеупорных изделий; укладчик-упаковщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	

1018 	Составитель массы на мешалках 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из пыленепроницаемой ткани 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1019 	Формовщик огнеупорных изделий 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1020 	Шлифовщик-резчик огнеупорных изделий 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
Руководители и специалисты 	
1021 	Мастер; механик; энергетик; начальник смены; начальник участка; начальник цеха; главный инженер; мастер 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
13.3. Высокоогнеупорные окислы 	
Рабочие 	
1022 	Литейщик гипсовых форм 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1023 	Модельщик гипсовых моделей; модельщик по деревянным моделям 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1024 	Обжигальщик на печах 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1025 	Оправщик огнеупорных изделий; прессовщик огнеупорных изделий 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При выполнении работ по оправке изделий из окислов дополнительно: 		
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
1026 	Пробоотборщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1027 	Составитель массы на мешалках 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из пыленепроницаемой ткани 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук из полимерных материалов 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1028 	Укладчик-упаковщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1029 	Шлифовщик-резчик огнеупорных изделий 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
14. Ремонт металлургических печей 	
Рабочие 	
1030 	Газосварщик; газорезчик 	Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла или 	2 пары 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла 	2 пары 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском (термостойкие) 	2 пары 	
		Носки 	6 пар 	
		Боты или галоши диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	по поясам 	
		Перчатки утепленные для защиты от повышенных температур, искр и брызг и расплавленного металла 	3 пары 	
1031 	Котельщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
1032 	Лебедчик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	4 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1033 	Машинист растворосмесителя передвижного 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из пыленепроницаемой ткани 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1034 	Монтажник на ремонте печей 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из пыленепроницаемой ткани 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
		При выполнении работ на горячих участках дополнительно: 		
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из пыленепроницаемой ткани 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Носки 	6 пар 	
1035 	Моторист бетоносмесительных установок 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	

1036 	Огнеупорщик 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
1037 	Плотник 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
1038 	Слесарь-ремонтник; слесарь-сантехник 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
		При постоянной работе на горячем ремонте металлургических печей: 		
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Носки 	6 пар 	
1039 	Транспортировщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1040 	Трубоклад промышленных кирпичных труб; трубоклад промышленных железобетонных труб 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник пол каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
1041 	Футеровщик (кислотоупорщик) 	Костюм суконный 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1042 	Шлаковщик 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная термостойкая 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску термостойкий 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
1043 	Электросварщик ручной сварки; электрогазосварщик 	Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла или 	2 пары 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла 	2 пары 	
		Носки 	6 пар 	
		Боты или галоши диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки утепленные для защиты от повышенных температур, искр и брызг и расплавленного металла 	3 пары 	
Руководители и специалисты 	
1044 	Мастер производственного участка 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
15. Производство эмалированной и оцинкованной посуды 	
Рабочие 	
1045 	Жестянщик; завальцовщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1046 	Испытатель на герметичность 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1047 	Клепальщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1048 	Комплектовщик изделий и инструмента 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1049 	Консервировщик оборудования и металлоизделий 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1050 	Контролер эмалевого покрытия 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1051 	Лакировщик жести и труб 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1052 	Лудильщик горячим способом 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие или 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1053 	Маляр 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	

1054 	Маркировщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1055 	Машинист (кочегар) котельной 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Куртка из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Фартук из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1056 	Машинист моечных машин 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Нарукавники 	2 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1057 	Мельник эмалевых материалов 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1058 	Наладчик автоматических линий и агрегатных станков 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1059 	Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования; наладчик холодноштамповочного оборудования 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1060 	Обжигальщик эмали; отжигальщик изделий 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
1061 	Обработчик эмалированных изделий 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1062 	Оцинковщик горячим способом 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Куртка из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Фартук из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1063 	Паяльщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1064 	Плавильщик эмали 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Куртка из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1065 	Подсобный рабочий 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1066 	Правильщик вручную 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1067 	Приготовитель эмалевых порошков 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	4 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1068 	Резчик металла на ножницах и прессах 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Нарукавники 	2 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1069 	Рисовальщик эмалями 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Перчатки резиновые 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1070 	Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки 	Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла 	1 	
		Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Фартук из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском (термостойкие) 	1 пара на 2 года 	
		Носки 	6 пар 	
		Боты или галоши диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла 	9 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) 	1 на 2 года 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1071 	Слесарь механосборочных работ 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1072 	Слесарь-ремонтник 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1073 	Сортировщик-сдатчик металла 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При выполнении работ на сортировке горячих изделий дополнительно: 		
		Фартук из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	2 	
		Нарукавники 	2 пары 	

1074 	Токарь 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1075 	Травильщик 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1076 	Транспортировщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1077 	Укладчик-упаковщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1078 	Фриттовщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1079 	Штамповщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1080 	Эмалировщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1081 	Эмульсовар 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	4 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
16. Производство железных порошков и спеченных изделий 	
Рабочие 	
1082 	Аппаратчик в производстве металлических порошков 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из пыленепроницаемой ткани 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1083 	Грузчик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из пыленепроницаемой ткани 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	2 пары 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	2 пары 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	2 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
1084 	Дозировщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из пыленепроницаемой ткани 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1085 	Загрузчик шихты 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из пыленепроницаемой ткани 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1086 	Машинист дробильно-помольно- сортировочных механизмов 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из пыленепроницаемой ткани 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1087 	Машинист мельниц 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из пыленепроницаемой ткани 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1088 	Наладчик кузнечно-прессового оборудования 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1089 	Оператор поста управления 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1090 	Печевой восстановления окислов железа и отжига железных порошков 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Куртка из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1091 	Правильщик вручную 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1092 	Прессовщик твердых сплавов 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1093 	Пропитчик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Нарукавники 	2 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1094 	Протяжчик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	4 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1095 	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	4 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1096 	Смазчик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	4 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1097 	Смесильщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из пыленепроницаемой ткани 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1098 	Спекальщик 	При выполнении работы по спеканию твердосплавных изделий: 		
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Куртка из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1099 	Сушильщик 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Куртка из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	

1100 	Термист 	При работе на печах: 		
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Куртка из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Фартук из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	4 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1101 	Укладчик-упаковщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	4 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1102 	Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей 	При выполнении работ по чистке губчатого железа: 		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1103 	Чистильщик продукции 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из пыленепроницаемой ткани 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1104 	Шихтовщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из пыленепроницаемой ткани 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1105 	Штамповщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1106 	Электросварщик ручной сварки; электрогазосварщик 	Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла 	2 	
		Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла или 	2 пары 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла 	2 пары 	
		Носки 	6 пар 	
		Боты или галоши диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1107 	Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 	Комплект рабочий для защиты от воздействия электрической дуги: 		
		Костюм летний из материала с постоянными термостойкими свойствами 	до износа 	
		Куртка-накидка из материалов с постоянными термостойкими свойствами 	до износа 	
		Перчатки термостойкие 	2 пары 	
		Каска термостойкая с защитным экраном для лица с термостойкой окантовкой 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску термостойкий 	1 	
		Белье нательное или 	2 комплекта 	
		Белье нательное термостойкое 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм зимний из материала с постоянными термостойкими свойствами 	1 на 2 года 	
		Подшлемник под каску термостойкий утепленный 	1 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском 	по поясам 	
		Перчатки диэлектрические 	до износа 	
		Галоши диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		При выполнении работ по ремонту трансформаторов и масляных выключателей дополнительно: 		
		Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и пыли из нетканых материалов 	до износа 	
		При работе, не связанной с риском возникновения электрической дуги, дополнительно: 		
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 3 года 	
		Фартук из полимерных материалов 	до износа 	
		На наружных работах, не связанных с риском возникновения электрической дуги, зимой дополнительно: 		
		Полушубок 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
		При обслуживании воздушных линий электропередачи на подстанциях напряжением 330 кВ и выше дополнительно: 		
		Экранирующий комплект типа Эп-1 (летний) 	1 на 1,5 года 	
		Экранирующий комплект типа Эп-3 (зимний) 	1 на 1,5 года 	
Руководители и специалисты 	
1108 	Мастер; старший мастер; начальник смены 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
17. Переработка и заготовка лома и отходов черных и цветных металлов 	
Рабочие 	
1109 	Газорезчик 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 3 года 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	2 пары 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	2 пары 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	2 пары 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
1110 	Контролер лома и отходов металла 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 3 года 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
1111 	Копровщик по разделке лома и отходов металла 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 3 года 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
				
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
1112 	Обжигальщик отходов металла 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
1113 	Плавильщик вторичного олова 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Куртка из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1114 	Прессовщик лома и отходов металла; прессовщик на гидропрессах; сепараторщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 3 года 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
1115 	Раздельщик лома и отходов металла 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При выполнении работ с отходами, содержащими кислотощелочной свинцовый лом: 		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
1116 	Резчик металла на ножницах и прессах; резчик на пилах, ножовках и станках; резчик холодного металла 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
1117 	Сортировщик-сборщик лома и отходов металла 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 3 года 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
1118 	Электролизник по снятию олова с жести 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие или 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	

IV. ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ 	
1. Подготовка сырья и материалов 	
Рабочие 	
1119 	Бункеровщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным 	1 пара 	
		подноском 		
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
1120 	Дозировщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
1121 	Дробильщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
1122 	Машинист дробильно-помольно- сортировочных механизмов; машинист мельниц; мельник извести 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
1123 	Машинист паровоза; машинист тепловоза; машинист электровоза металлургического цеха 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1124 	Машинист перегружателей 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1125 	Машинист просеивающих установок 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из пыленепроницаемой ткани 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
1126 	Смесильщик; сортировщик-сборщик лома и отходов металла 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
1127 	Транспортерщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из пыленепроницаемой ткани 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1128 	Шихтовщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из пыленепроницаемой ткани 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
2. Обжиг, сушка, спекание (агломерация) руд и концентратов 	
Рабочие 	
1129 	Агломератчик 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1130 	Аппаратчик обжига 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1131 	Аппаратчик сушки 	Костюм из огнестойких материалов для 	1 	
		защиты от повышенных температур 		
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1132 	Кочегар технологических печей 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1133 	Машинист газодувных машин 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1134 	Обжигальщик 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	

1135 	Сепараторщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным  подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1136 	Сушильщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1137 	Транспортировщик 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
3. Выплавка меди, никеля, свинца, олова, сурьмы из руд, концентратов, вторичных металлов и рафинирование меди, олова, свинца, сурьмы и цинка 	
Рабочие 	
1138 	Аппаратчик-гидрометаллург 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
1139 	Выгрузчик пыли 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1140 	Загрузчик шихты 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1141 	Загрузчик-выгрузчик обжиговых и графитировочных печей 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
1142 	Конвертерщик 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1143 	Контролер продукции цветной металлургии 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1144 	Машинист брикетного пресса 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из пыленепроницаемой ткани 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
1145 	Машинист вагон-весов 	При выполнении работ непосредственно в металлургических цехах: 	 	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из пыленепроницаемой ткани 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
1146 	Машинист (кочегар) котельной 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1147 	Машинист газодувных машин 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1148 	Машинист крана (крановщик); машинист крана металлургического производства 	Комплект для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1149 	Машинист перегружателей 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из пыленепроницаемой ткани 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	

1150 	Машинист питателя 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1151 	Машинист просеивающих установок 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из пыленепроницаемой ткани 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
1152 	Машинист скипового подъемника 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным с подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
1153 	Обжигальщик 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Носки 	6 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1154 	Огнеупорщик 	При выполнении работ по горячему ремонту металлургических печей: 	 	
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1155 	Оператор по обслуживанию пылегазоулавливающих установок 	Костюм суконный 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Рукавицы суконные 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с 	до износа 	
		креплением на каску) или 		
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1156 	Плавильщик 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
1157 	Подсобный рабочий 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1158 	Прокальщик 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1159 	Разливщик цветных металлов и сплавов 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1160 	Сепараторщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с 	до износа 	
		креплением на каску) или 		
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
1161 	Уборщик шлака и оборотных материалов 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	

1162 	Чистильщик 	При выполнении работ по чистке печей и газоходов: 	 	
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1163 	Чистильщик продукции 	Пи выполнении работ непосредственно в плавильных цехах: 	 	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из пыленепроницаемой ткани 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
Руководители и специалисты 	
1164 	Главный инженер 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1165 	Директор завода 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1166 	Инженер-программист; инженер-механик; инженер-технолог; инженер-электроник; инженер-энергетик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1167 	Мастер, занятый на работе со свинцом в гидрометаллургическом цехе; старший механик, старший электрик гидрометаллургического цеха, занятые на работе со свинцом 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1168 	Мастер, занятый на участках шахтных, отражательных печей и конвертеров; мастер, занятый на работе со свинцом в агломерационном, рафинировочном, пылеуловительном и экспериментальном цехах; мастер, механик плавильных цехов и отделений; старший механик и старший электрик агломерационного, рафинировочного, пылеуловительного и экспериментального цехов, занятые на работе со свинцом; электромеханик плавильного цеха (отделения) 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1169 	Начальник станции; начальник технологического отделения; начальник участка 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
4. Дистилляция цинковых концентратов в производстве цинковой пыли 	
Рабочие 	
1170 	Машинист просеивающих установок 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из пыленепроницаемой ткани 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
1171 	Обжигальщик 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1172 	Плавильщик 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1173 	Подсобный рабочий 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
1174 	Раймовщик дистилляционных печей 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
5. Вельцевание 	
Рабочие 	
1175 	Лебедчик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
1176 	Обжигальщик 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	

1177 	Печевой на вельц-печах 	Комплект для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1178 	Подсобный рабочий 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1179 	Форсунщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
6. Электролиз меди, никеля, цинка и других цветных металлов 	
Рабочие 	
1180 	Аппаратчик приготовления электролита 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1181 	Аппаратчик-гидрометаллург 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1182 	Катодчик 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1183 	Контролер продукции цветной металлургии 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1184 	Маляр 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1185 	Машинист брикетного пресса 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1186 	Машинист мельниц 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1187 	Монтажник на ремонте ванн 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1188 	Обработчик матричных листов 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1189 	Паяльщик по винипласту; паяльщик по свинцу (свинцовопаяльщик) 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1190 	Печевой в производстве цинковой пыли 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	

1191 	Плавильщик 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1192 	Пробоотборщик 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1193 	Транспортировщик 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1194 	Уборщик производственных помещений 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1195 	Фильтровальщик 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1196 	Футеровщик-шамотчик на ремонте ванн 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1197 	Чистильщик 	При выполнении работ по очистке кислотной аппаратуры: 	 	
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1198 	Шламовщик электролитных ванн 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1199 	Электролизник водных растворов; электрослесарь-контактчик 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
Руководители и специалисты 	
1200 	Мастер производственного участка; старший механик 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
7. Производство кобальта 	
7.1. Пирометаллургическое отделение 	
Рабочие 	
1201 	Загрузчик шихты 	Комплект для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1202 	Конвертерщик 	Комплект для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1203 	Машинист дробильно-помольно- сортировочных механизмов 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1204 	Печевой на восстановлении и дистилляции титана и редких металлов; печевой по переработке титаносодержащих и редкоземельных материалов 	Комплект для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	

1205 	Плавильщик 	Комплект для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1206 	Разливщик цветных металлов и сплавов 	Комплект для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1207 	Транспортировщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты  органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1208 	Уборщик шлака и оборотных материалов 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1209 	Формовщик электродной массы 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1210 	Шихтовщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
Руководители и специалисты 	
1211 	Мастер 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
7.2. Гидрометаллургическое отделение 	
Рабочие 	
1212 	Аппаратчик в производстве металлических порошков 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
1213 	Аппаратчик кристаллизации 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1214 	Аппаратчик приготовления химических растворов 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1215 	Аппаратчик электролиза 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
1216 	Аппаратчик-гидрометаллург 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1217 	Контролер продукции цветной металлургии 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1218 	Машинист насосных установок 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей: 		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	

1219 	Огнеупорщик 	При выполнении работ непосредственно в гидрометаллургических отделениях: 	 	
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
1220 	Подсобный рабочий 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1221 	Пробоотборщик 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1222 	Рабочий, занятый на погрузке и разгрузке кеков, огарка и сульфата никеля 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1223 	Рабочий, занятый на смачивании огарка непосредственно в гидрометаллургических цехах и на участках 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1224 	Уборщик производственных помещений 	При выполнении работ непосредственно в гидрометаллургических отделениях: 	 	
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1225 	Фильтровальщик 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1226 	Хлоропроводчик 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
1227 	Электролизник водных растворов 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
8. Обработка шламов 	
Рабочие 	
1228 	Аппаратчик в производстве титана и редких металлов 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1229 	Аппаратчик-гидрометаллург 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1230 	Обжигальщик 	Комплект для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1231 	Обработчик вторичных шламов 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)  противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1232 	Плавильщик 	Комплект для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	

1233 	Подсобный рабочий 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
1234 	Пробоотборщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1235 	Сортировщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1236 	Съемщик-укладчик заготовок, массы и готовых изделий 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1237 	Фильтровальщик 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1238 	Цементаторщик 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1239 	Центрифуговщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1240 	Чистильщик продукции 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты  органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1241 	Шихтовщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1242 	Шламовщик электролитных ванн 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
9. Производство глинозема и содовых продуктов 	
Рабочие 	
1243 	Агломератчик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
1244 	Аппаратчик изготовления искусственного шеелита 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты  органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1245 	Аппаратчик растворения 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием или 	6 пар 	
		Перчатки из полимерных материалов 	4 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1246 	Аппаратчик-гидрометаллург 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	2 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
		При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно: 	 	
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке вместо костюма на утепляющей прокладке 	по поясам 	

1247 	Бункеровщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
1248 	Весовщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
1249 	Водитель погрузчика 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском 	по поясам 	
1250 	Грохотовщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из пыленепроницаемой ткани 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1251 	Грузчик 	При выполнении работы по погрузке глинозема: 	 	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	2 пары 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	2 пары 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	2 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
1252 	Дозировщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
1253 	Дробильщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При выполнении работ на дозировании щелочи и оборотного раствора дополнительно: 	 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Перчатки резиновые 	4 пары 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
1254 	Загрузчик щелочи 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1255 	Изолировщик на термоизоляции 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1256 	Каменщик; огнеупорщик 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1257 	Машинист крана (крановщик); машинист эксгаустера 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1258 	Машинист насосных установок 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей: 	 	
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
1259 	Машинист перегружателей 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
1260 	Машинист скипового подъемника; машинист мельниц; машинист питателя 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	

1261 	Обжигальщик 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1262 	Подсобный рабочий 	При выполнении работ по разгрузке бокситов: 	 	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из пыленепроницаемой ткани 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
1263 	Прокальщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1264 	Репульпаторщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1265 	Сепараторщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с водоотталкивающей пропиткой или 	1 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1266 	Слесарь-ремонтник 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1267 	Сливщик-разливщик 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Фартук из полимерных материалов 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	6 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 	 	
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
1268 	Фильтровальщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1269 	Центрифуговщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1270 	Шихтовщик; чистильщик продукции 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
1271 	Шламовщик-бассейнщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
1272 	Электросварщик ручной сварки; электрогазосварщик 	Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Боты или галоши диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой при работе в неотапливаемых помещениях, а также на наружных работах дополнительно: 	 	
		Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Жилет меховой 	1 на 4 года 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки утепленные для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла 	6 пар 	
Руководители и специалисты 	
1273 	Начальник планового бюро; инженер-экономист; инженер; табельщик 	При выполнении работы непосредственно в производственных цехах: 	 	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 комплект 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Очки защитные 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
1274 	Начальник цеха; заместитель начальника цеха; начальник участка; механик цеха; энергетик цеха; электрик цеха; мастер; старший мастер; механик участка; электрик участка 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	до износа 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Очки защитные 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	

10. Производство алюминия 	
Рабочие 	
1275 	Анодчик в производстве алюминия 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Фартук из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Валенки с резиновым низом 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1276 	Аппаратчик варки; аппаратчик дозирования; аппаратчик в производстве солей; аппаратчик сушки 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1277 	Водитель погрузчика; водитель электро- и автотележки 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском 	по поясам 	
1278 	Выливщик-заливщик металла 	Комплект для защиты от повышенных температур или 	2 	
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Фартук из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1279 	Грузчик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	2 пары 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	2 пары 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	2 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При работе во влажных условиях: 	 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 3 года 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара на 2 года 	
		Перчатки резиновые 	4 пары 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
1280 	Дозировщик; дробильщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
1281 	Заливщик анодов 	Комплект для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1282 	Контролер продукции цветной металлургии 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1283 	Литейщик цветных металлов 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1284 	Машинист перегружателей; машинист штыревого крана; машинист крана (крановщик) 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
1285 	Машинист питателя 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1286 	Монтажник на ремонте ванн 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Валенки с резиновым низом 	2 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При выполнении работ по сварке шин дополнительно: 	 	
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 на 2 года 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
1287 	Монтажник оборудования металлургических заводов 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 	 	
		Костюм из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	

1288 	Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
1289 	Наладчик сварочного и газопламенного оборудования 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 	до износа 	
		Фартук брезентовый 	1 	
		Зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
1290 	Обмазчик ковшей 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Фартук из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1291 	Огнеупорщик 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 	 	
		Костюм из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
1292 	Оператор автоматизированного процесса получения алюминия 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	4 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Фартук из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Валенки с резиновым низом 	2 пары 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	дежурные 	
		Носки 	6 пар 	
		Нарукавники 	2 пары 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Перчатки резиновые 	дежурные 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
		При работе с виброинструментом дополнительно: 	 	
		Перчатки антивибрационные 	12 пар 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		При управлении погрузчиком: 	 	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий вместо костюма из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
1293 	Оператор линии по обработке цветных металлов 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1294 	Плавильщик 	Комплект для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1295 	Разливщик цветных металлов и сплавов 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 	 	
		Костюм из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
1296 	Регулировщик электродов; оператор пульта управления 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1297 	Слесарь-ремонтник, занятый ремонтом технологического оборудования электролизного цеха 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При выполнении работ на горячих участках дополнительно: 	 	
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 на 2 года 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		При выполнении работ в неотапливаемых помещениях и на наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	4 пары 	
1298 	Сортировщик; транспортерщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1299 	Уборщик производственных помещений, занятый уборкой глиноземофтористой пыли 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
1300 	Формовщик электродной массы 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1301 	Футеровщик-шамотчик на ремонте ванн 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Ботинки антивибрационные 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Перчатки антивибрационные 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При работе с жидким стеклом дополнительно: 	 	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
1302 	Хлораторщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1303 	Чистильщик продукции 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1304 	Шихтовщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
1305 	Шлифовщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1306 	Электрогазосварщик 	Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла 	2 пары 	
		Наколенники 	до износа 	
		Носки 	6 пар 	
		Боты или галоши диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная термостойкая 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску термостойкий 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Страховочная или удерживающая привязь (пояс предохранительный) 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Перчатки утепленные для защиты от повышенных температур, искр и брызг и расплавленного металла 	3 пары 	

1307 	Электролизник расплавленных солей 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	2 	
		Фартук из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	2 пары 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	2 пары 	
		Валенки с резиновым низом 	2 пары 	
		Носки 	6 пар 	
		Нарукавники из полимерных материалов 	2 пары 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1308 	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 	до износа 	
		Щиток наголовный с бесцветным ударопрочным корпусом 	1 	
		Наколенники 	до износа 	
		При выполнении работ, связанных с риском возникновения электрической дуги, дополнительно: 	 	
		Костюм летний из материала с постоянными термостойкими свойствами 	до износа 	
		Куртка-накидка из материалов с постоянными термостойкими свойствами 	до износа 	
		Перчатки термостойкие 	2 пары 	
		Каска термостойкая с защитным экраном для лица с термостойкой окантовкой 	1 на 3 года 	
		Белье нательное термостойкое 	2 комплекта 	
		Зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
		При выполнении работ, связанных с риском возникновения электрической дуги, зимой дополнительно: 	 	
		Костюм зимний из материала с постоянными термостойкими свойствами 	по поясам 	
1309 	Электрослесарь-контактчик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Фартук из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
Руководители и специалисты 	
1310 	Мастер; старший мастер; мастер участка; помощник мастера; технолог; инженер-технолог; инженер по ремонту; ведущий специалист 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
1311 	Начальник цеха; заместитель начальника цеха; механик цеха; электрик цеха; механик участка; электрик участка; мастер по ремонту оборудования; инженер по охране труда и технике безопасности; электромеханик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
11. Производство магния 	
11.1. Электролизные цеха 	
Рабочие 	
1312 	Выливщик-заливщик металла 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Рукавицы суконные или 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1313 	Лаборант по анализу газов и пыли 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1314 	Машинист компрессорных установок 	При выполнении работ по обслуживанию хлорокомпрессорных установок: 	 	
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1315 	Машинист крана (крановщик) 	При выполнении работ непосредственно в основных производственных цехах: 	 	
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1316 	Монтажник реакционных аппаратов; монтажник на ремонте ванн; футеровщик-шамотчик на ремонте ванн 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1317 	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1318 	Слесарь-ремонтник 	При обслуживании оборудования электролизных цехов: 	 	
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1319 	Смазчик 	При обслуживании оборудования электролизных цехов: 	 	
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	

1320 	Хлоропроводчик; хлораторщик 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1321 	Электролизник расплавленных солей 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1322 	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 	При выполнении работ непосредственно в электролизных цехах: 	 	
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При выполнении работ, связанных с риском возникновения электрической дуги, дополнительно: 	 	
		Костюм летний из материала с постоянными термостойкими свойствами 	до износа 	
		Куртка-накидка из материалов с постоянными термостойкими свойствами 	до износа 	
		Перчатки термостойкие 	2 пары 	
		Каска термостойкая с защитным экраном для лица с термостойкой окантовкой 	1 на 3 года 	
		Белье нательное термостойкое 	2 комплекта 	
		При выполнении работ, связанных с риском возникновения электрической дуги, зимой дополнительно: 	 	
		Костюм зимний из материала с постоянными термостойкими свойствами 	по поясам 	
1323 	Электрослесарь-контактчик 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
Руководители и специалисты 	
1324 	Мастер участка 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
11.2. Цеха шахтных электропечей 	
Рабочие 	
1325 	Бункеровщик 	Костюм суконный 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1326 	Газосварщик 	Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Боты или галоши диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При выполнении работ по промывке газоходов и ремонте хлоропроводов: 	 	
		Костюм для защиты от воды вместо костюма для защиты от искр и брызг расплавленного металла 	1 	
		Зимой при работе в неотапливаемых помещениях, а также на наружных работах дополнительно: 	 	
		Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Жилет меховой 	1 на 4 года 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки утепленные для защиты от повышенных температур, искр и брызг и расплавленного металла 	6 пар 	
1327 	Газоспасатель 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1328 	Дробильщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
1329 	Лаборант по анализу газов и пыли 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1330 	Машинист брикетного пресса; машинист мельниц 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1331 	Машинист скипового подъемника; скиповой 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1332 	Огнеупорщик 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1333 	Плавильщик 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	

1334 	Прокальщик 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1335 	Слесарь-ремонтник 	При выполнении работ непосредственно в цехах основного производства: 	 	
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1336 	Чистильщик 	При выполнении работ по чистке печей и газоходов: 	 	
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1337 	Шихтовщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
1338 	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При выполнении работ, связанных с риском возникновения электрической дуги, дополнительно: 	 	
		Костюм летний из материала с постоянными термостойкими свойствами 	до износа 	
		Куртка-накидка из материалов с постоянными термостойкими свойствами 	до износа 	
		Перчатки термостойкие 	2 пары 	
		Каска термостойкая с защитным экраном для лица с термостойкой окантовкой 	1 на 3 года 	
		Белье нательное термостойкое 	2 комплекта 	
		При выполнении работ, связанных с риском возникновения электрической дуги, зимой дополнительно: 	 	
		Костюм зимний из материала с постоянными термостойкими свойствами 	по поясам 	
1339 	Электросварщик ручной сварки; электрогазосварщик 	Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла или 	2 пары 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла 	2 пары 	
		Носки 	6 пар 	
		Боты или галоши диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой при работе в неотапливаемых помещениях, а также на наружных работах дополнительно: 	 	
		Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Жилет меховой 	1 на 4 года 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Перчатки утепленные для защиты от повышенных температур, искр и брызг и расплавленного металла 	6 пар 	
Руководители и специалисты 	
1340 	Мастер смены 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
11.3. Цеха обезвоживания 	
Рабочие 	
1341 	Бункеровщик 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1342 	Кочегар технологических печей 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1343 	Машинист вентиляционной и аспирационной установок 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
1344 	Машинист крана (крановщик) 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1345 	Плавильщик 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	

1346 	Подсобный рабочий 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
1347 	Прокальщик 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1348 	Смазчик 	Костюм суконный 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Рукавицы суконные 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1349 	Транспортерщик 	Костюм суконный 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
1350 	Транспортировщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
		При выполнении работ по загрузке, транспортировке и выгрузке кислот, щелочей и других химических веществ: 	 	
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
1351 	Укладчик-упаковщик 	При выполнении работ по упаковке флюсов: 	 	
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1352 	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При выполнении работ, связанных с риском возникновения электрической дуги, дополнительно: 	 	
		Костюм летний из материала с постоянными термостойкими свойствами 	до износа 	
		Куртка-накидка из материалов с постоянными термостойкими свойствами 	до износа 	
		Перчатки термостойкие 	2 пары 	
		Каска термостойкая с защитным экраном для лица с термостойкой окантовкой 	1 на 3 года 	
		Белье нательное термостойкое 	2 комплекта 	
		При выполнении работ, связанных с риском возникновения электрической дуги, зимой дополнительно: 	 	
		Костюм зимний из материала с постоянными термостойкими свойствами 	по поясам 	
Руководители и специалисты 	
1353 	Мастер 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
11.4. Цеха рафинирования 	
Рабочие 	
1354 	Дозировщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1355 	Контролер продукции цветной металлургии 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1356 	Литейщик цветных металлов 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1357 	Маркировщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1358 	Плавильщик 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1359 	Травильщик 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	

1360 	Чистильщик продукции 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
12. Производство титана 	
12.1. Металлургические цеха плавки титаносодержащих концентратов и подготовки шихты 	
Рабочие 	
1361 	Дозировщик; загрузчик шихты 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1362 	Дробильщик 	Костюм суконный 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Рукавицы суконные или 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1363 	Контролер продукции цветной металлургии 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1364 	Машинист дробильно-помольно- сортировочных механизмов; машинист мельниц 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из пыленепроницаемой ткани 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1365 	Машинист крана (крановщик) 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1366 	Оператор по обслуживанию пылегазоулавливающих установок 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из пыленепроницаемой ткани 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1367 	Оператор пульта управления 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1368 	Плавильщик 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1369 	Прессовщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1370 	Пробоотборщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1371 	Регулировщик электродов 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1372 	Слесарь-ремонтник 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1373 	Смесильщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или, 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1374 	Транспортерщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1375 	Шихтовщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1376 	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 	При работе непосредственно в металлургических цехах: 	 	
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При выполнении работ, связанных с риском возникновения электрической дуги, дополнительно: 	 	
		Костюм летний из материала с постоянными термостойкими свойствами 	до износа 	
		Куртка-накидка из материалов с постоянными термостойкими свойствами 	до износа 	
		Перчатки термостойкие 	2 пары 	
		Каска термостойкая с защитным экраном для лица с термостойкой окантовкой 	1 на 3 года 	
		Белье нательное термостойкое 	2 комплекта 	
		При выполнении работ, связанных с риском возникновения электрической дуги, зимой дополнительно: 	 	
		Костюм зимний из материала с постоянными термостойкими свойствами 	по поясам 	

Руководители и специалисты 	
1377 	Мастер 	При выполнении работ в цехах: восстановления, металлургическом и хлорирования: 	 	
		Костюм суконный 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
12.2. Цеха хлорирования и ректификации 	
Рабочие 	
1378 	Аппаратчик в производстве титана и редких металлов 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1379 	Аппаратчик очистки газа; аппаратчик очистки сточных вод 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1380 	Водитель погрузчика 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1381 	Газорезчик; газосварщик 	Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла или 	2 пары 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла 	2 пары 	
		Носки 	6 пар 	
		Боты или галоши диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой при работе в неотапливаемых помещениях, а также на наружных работах дополнительно: 	 	
		Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Жилет меховой 	1 на 4 года 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	по поясам 	
		Перчатки утепленные для защиты от повышенных температур, искр и брызг и расплавленного металла 	6 пар 	
1382 	Газоспасатель 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1383 	Контролер продукции цветной металлургии 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1384 	Машинист крана (крановщик) 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1385 	Огнеупорщик 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1386 	Печевой на восстановлении и дистилляции титана и редких металлов; печевой по переработке титаносодержащих и редкоземельных материалов 	Костюм суконный 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Рукавицы суконные 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1387 	Подсобный рабочий 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При выполнении работ непосредственно по хлорированию: 	 	
		Валенки с резиновым низом вместо ботинок кожаных с защитным подноском или сапог кожаных с защитным подноском, или сапог резиновых с защитным подноском 	1 пара 	
1388 	Пробоотборщик 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1389 	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1390 	Слесарь-ремонтник; электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 	Костюм суконный 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При выполнении работ, связанных с риском возникновения электрической дуги, дополнительно: 	 	
		Костюм летний из материала с постоянными термостойкими свойствами 	до износа 	
		Куртка-накидка из материалов с постоянными термостойкими свойствами 	до износа 	
		Перчатки термостойкие 	2 пары 	
		Каска термостойкая с защитным экраном для лица с термостойкой окантовкой 	1 на 3 года 	
		Белье нательное термостойкое 	2 комплекта 	
		При выполнении работ, связанных с риском возникновения электрической дуги, зимой дополнительно: 	 	
		Костюм зимний из материала с постоянными термостойкими свойствами 	по поясам 	

1391 	Электрогазосварщик 	Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла или 	2 пары 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла 	2 пары 	
		Носки 	6 пар 	
		Боты или галоши диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой при работе в неотапливаемых помещениях, а также на наружных работах дополнительно: 	 	
		Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Жилет меховой 	1 на 4 года 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки утепленные для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла 	6 пар 	
12.3. Цеха восстановления и сепарации 	
Рабочие 	
1392 	Выбивщик титановой губки 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1393 	Газорезчик; газосварщик 	Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла или 	2 пары 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла 	2 пары 	
		Носки 	6 пар 	
		Боты или галоши диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой при работе в неотапливаемых помещениях, а также на наружных работах дополнительно: 	 	
		Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Жилет меховой 	1 на 4 года 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	по поясам 	
		Перчатки утепленные для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла 	6 пар 	
1394 	Лаборант по анализу газов и пыли 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1395 	Машинист крана (крановщик) 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1396 	Машинист моечных машин 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1397 	Монтажник реакционных аппаратов 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1398 	Огнеупорщик 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Фартук из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1399 	Печевой на восстановлении и дистилляции титана и редких металлов 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы суконные 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При выполнении работ непосредственно в цехах вакуумной сепарации релкупонной массы: 	 	
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
1400 	Плавильщик 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1401 	Прессовщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1402 	Пробоотборщик 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1403 	Раздельщик титановой губки 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1404 	Регенераторщик отработанного масла 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	

1405 	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1406 	Слесарь-ремонтник 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1407 	Травильщик 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1408 	Электрогазосварщик 	Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла или 	2 пары 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла 	2 пары 	
		Носки 	6 пар 	
		Боты или галоши диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой при работе в неотапливаемых помещениях, а также на наружных работах дополнительно: 	 	
		Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Жилет меховой 	1 на 4 года 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки утепленные для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла 	6 пар 	
1409 	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При выполнении работ, связанных с риском возникновения электрической дуги, дополнительно: 	 	
		Костюм летний из материала с постоянными термостойкими свойствами 	до износа 	
		Куртка-накидка из материалов с постоянными термостойкими свойствами 	до износа 	
		Перчатки термостойкие 	2 пары 	
		Каска термостойкая с защитным экраном для лица с термостойкой окантовкой 	1 на 3 года 	
		Белье нательное термостойкое 	2 комплекта 	
		При выполнении работ, связанных с риском возникновения электрической дуги, зимой дополнительно: 	 	
		Костюм зимний из материала с постоянными термостойкими свойствами 	по поясам 	
12.4. Электролиз титана и его соединений 	
Рабочие 	
1410 	Аппаратчик-гидрометаллург 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
1411 	Контролер продукции цветной металлургии 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Рукавицы суконные или 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1412 	Машинист крана (крановщик) 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
1413 	Монтажник на ремонте ванн; слесарь-ремонтник 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1414 	Огнеупорщик 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1415 	Транспортировщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1416 	Уборщик производственных помещений 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1417 	Футеровщик-шамотчик на ремонте ванн 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	

1418 	Электролизник расплавленных солей 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1419 	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При выполнении работ, связанных с риском возникновения электрической дуги, дополнительно: 	 	
		Костюм летний из материала с постоянными термостойкими свойствами 	до износа 	
		Куртка-накидка из материалов с постоянными термостойкими свойствами 	до износа 	
		Перчатки термостойкие 	2 пары 	
		Каска термостойкая с защитным экраном для лица с термостойкой окантовкой 	1 на 3 года 	
		Белье нательное термостойкое 	2 комплекта 	
		При выполнении работ, связанных с риском возникновения электрической дуги, зимой дополнительно: 	 	
		Костюм зимний из материала с постоянными термостойкими свойствами 	по поясам 	
Руководители и специалисты 	
1420 	Мастер 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
12.5. Работы с лопаритовыми и циркониевыми концентратами 	
Рабочие 	
1421 	Машинист по стирке и ремонту спецодежды; уборщик производственных помещений 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	4 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	до износа 	
		Нарукавники 	до износа 	
		Головной убор 	6 	
		Портянки или 	4 пары 	
		Носки шерстяные 	4 пары 	
		Очки защитные 	до износа 	
1422 	Работники заводских лабораторий 	При выполнении работ непосредственно с радиоактивными веществами: 	 	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	2 	
		Тапочки кожаные 	1 пара 	
		Фартук из полимерных материалов 	до износа 	
		Нарукавники 	до износа 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Головной убор 	6 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
		При отборе проб непосредственно в цехах дополнительно: 	 	
		Костюм суконный 	1 на 2 года 	
1423 	Рабочие всех профессий, непосредственно занятые в производствах: коксования, хлорирования, ректификации и переработки хлоридов; на работах с радиоактивными веществами 	Костюм суконный 	3 	
		Фартук из полимерных материалов 	до износа 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Портянки или 	4 пары 	
		Носки шерстяные 	4 пары 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	до износа 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	до износа 	
		Головной убор 	6 	
		Нарукавники 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1424 	Рабочие всех профессий, непосредственно занятые: в цехах размола и брикетирования; на разгрузке и перевозке концентрата пятиокиси ниобия и отходов; во вспомогательных обслуживающих производствах радиоактивных веществ; на установках по переработке лопаритовых и циркониевых концентратов и их полупродуктов 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из пыленепроницаемой ткани 	1 	
		Фартук из полимерных материалов 	до износа 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Портянки или 	4 пары 	
		Носки шерстяные 	4 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Нарукавники 	до износа 	
		Головной убор 	6 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
Руководители и специалисты 	
1425 	Работники, посещающие цеха с радиоактивными веществами по служебным вопросам 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	до износа 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	до износа 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	до износа 	
		Головной убор 	6 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1426 	Руководители и специалисты, работающие непосредственно в цехах с радиоактивными веществами 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	3 пары 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	до износа 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	до износа 	
		Головной убор 	6 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
13. Производство ртути 	
Рабочие 	
1427 	Аппаратчик абсорбции; конденсаторщик 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1428 	Аппаратчик нейтрализации; обработчик вторичных шламов 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
1429 	Бункеровщик; дробильщик; загрузчик шихты; шихтовщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с  креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1430 	Гардеробщик; машинист по стирке и ремонту спецодежды; рабочий производственных бань; уборщик служебных помещений 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
		Уборщику служебных помещений дополнительно: 	 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
1431 	Лаборант по анализу газов и пыли; пробоотборщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)  противогазовое 	до износа 	
1432 	Машинист компрессорных установок; машинист насосных установок; машинист газодувных машин 	При постоянной работе непосредственно в технологических цехах: 	 	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным  подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей: 	 	
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	

1433 	Обжигальщик 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1434 	Обувщик по ремонту обуви 	При выполнении работ по ремонту спецобуви: 	 	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
1435 	Огнеупорщик 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1436 	Отбивщик ртути 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1437 	Плотник 	При выполнении ремонтных работ непосредственно в цехах ртутного производства: 	 	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1438 	Разливщик ртути; рафинировщик ртути 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1439 	Ремонтировщик респираторов и противогазов 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Очки защитные 	до износа 	
1440 	Слесарь-ремонтник 	Костюм суконный 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты  органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1441 	Сушильщик 	При выполнении работ по сушке ртутно-сурьмянистых концентратов: 	 	
		Костюм суконный 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1442 	Транспортировщик; уборщик шлака и оборотных материалов 	При выполнении работ с огарком и шлаком: 	 	
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1443 	Уборщик производственных помещений 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным  подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1444 	Электрогазосварщик 	При выполнении работ непосредственно в ртутном производстве: 	 	
		Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла или 	2 пары 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла 	2 пары 	
		Носки 	6 пар 	
		Боты или галоши диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1445 	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 	При выполнении работ непосредственно в ртутном производстве: 	 	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При выполнении работ, связанных с риском возникновения электрической дуги, дополнительно: 	 	
		Костюм летний из материала с постоянными термостойкими свойствами 	до износа 	
		Куртка-накидка из материалов с постоянными термостойкими свойствами 	до износа 	
		Перчатки термостойкие 	2 пары 	
		Каска термостойкая с защитным экраном для лица с термостойкой окантовкой 	1 на 3 года 	
		Белье нательное термостойкое 	2 комплекта 	
		При выполнении работ, связанных с риском возникновения электрической дуги, зимой дополнительно: 	 	
		Костюм зимний из материала с постоянными термостойкими свойствами 	по поясам 	
Руководители и специалисты 	
1446 	Руководители и специалисты, постоянно занятые в основных цехах по производству ртути 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с 	до износа 	
		креплением на каску) или 	 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
14. Химико-металлургическое производство редких металлов 	
Рабочие 	
1447 	Аппаратчик в производстве титана и редких металлов 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1448 	Аппаратчик выпаривания 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	

1449 	Аппаратчик-гидрометаллург; аппаратчик дозирования; аппаратчик центрифугирования 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1450 	Обработчик вторичных шламов 	Костюм суконный 	1 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1451 	Плавильщик 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1452 	Сортировщик 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1453 	Укладчик-упаковщик 	При выполнении работ по разливу и упаковке продукции химических цехов: 	 	
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1454 	Цементаторщик 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1455 	Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1456 	Электролизник расплавленных солей 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки из полимерных материалов 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
15. Производство редких металлов 	
Рабочие 	
1457 	Аппаратчик в производстве титана и редких металлов; аппаратчик по химической обработке полупроводниковых материалов 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1458 	Аппаратчик нейтрализации 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1459 	Аппаратчик очистки газа 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1460 	Аппаратчик плавления; аппаратчик перегонки 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1461 	Кладовщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При выполнении работ на цеховых складах химических продуктов: 	 	
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
1462 	Машинист по стирке и ремонту спецодежды; гардеробщик; рабочий производственных бань 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
1463 	Печевой на восстановлении и дистилляции титана и редких металлов; печевой по переработке титаносодержащих и редкоземельных материалов 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1464 	Подсобный рабочий 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	

1465 	Пробоотборщик 	При выполнении работы непосредственно в производственных цехах: 	 	
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1466 	Стеклодув 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1467 	Уборщик производственных помещений 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
16. Производство полупроводниковых материалов 	
Рабочие 	
1468 	Аппаратчик воздухоразделения; аппаратчик электролиза 	При выполнении работ непосредственно на участках производства азота и водорода: 	 	
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1469 	Аппаратчик восстановления полупроводниковых материалов 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
		При работе с силицированным графитом: 	 	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий вместо костюма для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
1470 	Аппаратчик по выращиванию монокристаллов и лент; плавильщик циклонной установки 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1471 	Аппаратчик по получению высокочистых материалов для полупроводникового производства 	При выполнении работ по напылению: 	 	
		Костюм шерстяной 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Тапочки кожаные 	2 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Очки защитные 	до износа 	
		по раздувке, стекловыванию и отделке: 	 	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 комплект 	
		Тапочки кожаные 	2 пары 	
		Нарукавники 	до износа 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		по вытягиванию труб: 	 	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1472 	Аппаратчик по производству и химической очистке полупроводниковых материалов 	Костюм шерстяной или 	1 	
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
1473 	Аппаратчик по химической обработке материалов; оператор прецизионной резки 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
		При выполнении работ на водородном восстановлении: 	 	
		Костюм шерстяной или 	1 	
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
1474 	Измеритель электрофизических параметров; укладчик-упаковщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1475 	Контролер продукции цветной металлургии; пробоотборщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1476 	Лаборант спектрального анализа; лаборант-металлограф; лаборант рентгеноструктурщик; лаборант химического анализа 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным продноском 	1 пара 	
		Тапочки кожаные 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1477 	Промывщик деталей и узлов 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1478 	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	

1479 	Слесарь-ремонтник 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
1480 	Сортировщик изделий, сырья и материалов 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1481 	Стеклодув 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1482 	Шлифовщик-полировщик по прецизионной обработке полупроводниковых материалов; шлифовщик изделий из твердых и из твердых и тугоплавких сплавов 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1483 	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При выполнении работ, связанных с риском возникновения электрической дуги, дополнительно: 	 	
		Костюм летний из материала с постоянными термостойкими свойствами 	до износа 	
		Куртка-накидка из материалов с постоянными термостойкими свойствами 	до износа 	
		Перчатки термостойкие 	2 пары 	
		Каска термостойкая с защитным экраном для лица с термостойкой окантовкой 	1 на 3 года 	
		Белье нательное термостойкое 	2 комплекта 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
		При выполнении работ, связанных с риском возникновения электрической дуги, зимой дополнительно: 	 	
		Костюм зимний из материала с постоянными термостойкими свойствами 	по поясам 	
Руководители и специалисты 	
1484 	Мастер; старший мастер; начальник участка; технолог 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
17. Обработка и вторичная переработка цветных металлов 	
Рабочие 	
1485 	Вальцовщик холодного металла 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При выполнении работ по промывке рулонов фольги: 	 	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с водоотталкивающей пропиткой или 	1 	
		Костюм для защиты от воды вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
1486 	Варщик литейных смазок 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1487 	Волочильщик; волочильщик проволоки 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1488 	Гальваник 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1489 	Гравер 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1490 	Грохотовщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1491 	Дробильщик; машинист мельниц 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1492 	Завальцовщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1493 	Загрузчик шихты 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	

1494 	Закрепщик алмазов и сверхтвердых материалов 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1495 	Заливщик металла 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1496 	Изготовитель щетинно-щеточных изделий 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1497 	Кашировальщик-красильщик фольги 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1498 	Кокильщик-сборщик 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1499 	Контролер лома и отходов металла 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При выполнении работ по пиротехническому контролю: 	 	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 3 года 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
1500 	Контролер продукции цветной металлургии 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При выполнении работ по приемке горячих изделий и деталей: 	 	
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Фартук из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		по испытанию полуфабрикатов и изделий на непроницаемость 	 	
		пневматическим способом: 	 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		гидравлическим способом: 	 	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с водоотталкивающей пропиткой или 	1 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		по испытанию электропроводимости: 	 	
		Перчатки резиновые 	до износа 	
1501 	Литейщик вакуумного, центробежно-вакуумного и центробежного литья 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1502 	Лудильщик горячим способом 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1503 	Маркировщик 	При работе с горячим металлом: 	 	
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При работе с холодным металлом: 	 	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий вместо костюма из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
1504 	Машинист просеивающих установок; машинист мельниц 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
1505 	Монтажник на ремонте печей 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При работах, где необходима защита от повышенных температур, дополнительно: 	 	
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Носки 	6 пар 	

1506 	Нагревальщик цветных металлов 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1507 	Накатчик полировальных кругов 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1508 	Наладчик холодно-штамповочного оборудования 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1509 	Обжигальщик отходов металла 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1510 	Обогатитель отходов 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1511 	Обрубщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1512 	Оператор металлорежущих станков-автоматов 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1513 	Отжигальщик цветных металлов 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1514 	Паяльщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1515 	Перемотчик рулонов 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1516 	Перфораторщик фольги 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1517 	Плавильщик 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1518 	Плакировщик изделий 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1519 	Подсобный рабочий 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При выполнении работ по уборке шлака: 	 	
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Носки 	6 пар 	
1520 	Полировщик листов и лент 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1521 	Правильщик на машинах; правильщик вручную 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1522 	Прессовщик изделий из пластмасс 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1523 	Прессовщик лома и отходов металла; прессовщик на гидропрессах 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	

1524 	Прокатчик горячего металла 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1525 	Профилировщик; раздельщик лома и отходов металла 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		При выполнении работ с отходами, содержащими кислотощелочной свинцовый лом: 	 	
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Дополнительно: 	 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
1526 	Разливщик цветных металлов и сплавов 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или 	1 	
		Комплект для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1527 	Резчик металла на ножницах и прессах; резчик на пилах, ножовках и станках; резчик холодного металла 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
1528 	Резчик сусальных металлов 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1529 	Сборщик резиновых технических изделий 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1530 	Сверловщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1531 	Слесарь механосборочных работ 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1532 	Сортировщик-сборщик лома и отходов металла; сепараторщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При выполнении работ на выборке-сортировке отработанных шлаков: 	 	
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Носки 	6 пар 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
1533 	Сушильщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1534 	Токарь 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1535 	Токарь на токарно-давильных станках 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1536 	Транспортировщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
1537 	Трубопрокатчик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1538 	Флюсовар 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	

1539 	Фрезеровщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1540 	Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1541 	Чистильщик продукции 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1542 	Шабровщик цветных металлов 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1543 	Шихтовщик 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
1544 	Штамповщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с 	до износа 	
		креплением на каску) или 		
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1545 	Эмульсовар 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
Руководители и специалисты 	
1546 	Мастер 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
18. Цинкополировочное производство 	
Рабочие 	
1547 	Подсобный рабочий 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1548 	Полировщик листов и лент 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1549 	Уборщик производственных помещений 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1550 	Укладчик-упаковщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1551 	Чистильщик продукции 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1552 	Шабровщик цветных металлов 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1553 	Шлифовщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1554 	Эмульсовар 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	

19. Производство медных порошков 	
Рабочие 	
1555 	Аппаратчик в производстве металлических порошков 	При выполнении работ по промывке и сушке порошка: 	 	
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
		При выполнении работ по сушке порошков: 	 	
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур вместо костюма для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Носки 	6 пар 	
		При выполнении работ по размолу порошка: 	 	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий вместо костюма для защиты от растворов кислот и щелочей или костюма из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
1556 	Машинист просеивающих установок 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1557 	Обработчик матричных листов 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1558 	Смесильщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1559 	Уборщик производственных помещений; укладчик-упаковщик 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1560 	Электролизник водных растворов 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
20. Производство горючих порошков и красочной алюминиевой и бронзовой пудры 	
Рабочие 	
1561 	Аппаратчик в производстве металлических порошков 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1562 	Грохотовщик 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1563 	Машинист мельниц 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1564 	Наладчик автоматических линий и агрегатных станков 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1565 	Плавильщик 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1566 	Подсобный рабочий 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1567 	Приготовитель технических жиров 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1568 	Пробоотборщик; весовщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1569 	Слесарь-ремонтник 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1570 	Транспортерщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1571 	Укладчик-упаковщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1572 	Шихтовщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	

21. Производство элементарной серы 	
Рабочие 	
1573 	Аппаратчик абсорбции; аппаратчик приготовления катализатора 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1574 	Аппаратчик конденсации 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При выполнении работ по рафинированию серы: 	 	
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Носки 	6 пар 	
1575 	Аппаратчик нагрева теплоносителей 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1576 	Аппаратчик очистки газа 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1571 	Аппаратчик перегонки 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1578 	Аппаратчик синтеза 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1579 	Загрузчик-выгрузчик 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1580 	Машинист эксгаустера 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1581 	Оператор по обслуживанию пылегазоулавливающих установок 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1582 	Плотник 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1583 	Слесарь-ремонтник 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1584 	Сливщик-разливщик; слесарь-ремонтник, занятый ремонтом аппаратурного оборудования 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1585 	Транспортировщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из пыленепроницаемой ткани 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1586 	Чеканщик; чистильщик 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1587 	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При выполнении работ, связанных с риском возникновения электрической дуги, дополнительно: 	 	
		Костюм летний из материала с постоянными термостойкими свойствами 	до износа 	
		Куртка-накидка из материалов с постоянными термостойкими свойствами 	до износа 	
		Перчатки термостойкие 	2 пары 	
		Каска термостойкая с защитным экраном для лица с термостойкой окантовкой 	1 на 3 года 	
		Белье нательное термостойкое 	2 комплекта 	
		При выполнении работ, связанных с риском возникновения электрической дуги, зимой дополнительно: 	 	
		Костюм зимний из материала с постоянными термостойкими свойствами 	по поясам 	

Руководители и специалисты 	
1588 	Мастер участка; мастер цеха 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
22. Аффинаж и обработка благородных металлов 	
22.1. Аффинаж 	
Рабочие 	
1589 	Аппаратчик в производстве драгоценных металлов 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
		При выполнении работ с абразивными и режущими материалами дополнительно: 	 	
		Перчатки кожаные 	2 пары 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
1590 	Аппаратчик в производстве металлических порошков 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Нарукавники 	2 пары 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1591 	Аппаратчик гашения извести 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
		При выполнении работ по заливке аппарата гашения извести дополнительно: 	 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Портянки суконные или 	2 пары 	
		Носки шерстяные 	2 пары 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
		Шапка-ушанка 	1 на 3 года 	
1592 	Аппаратчик испарения 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Нарукавники 	1 пара 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
1592 	Аппаратчик по выращиванию монокристаллов и лент 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1594 	Аппаратчик-гидрометаллург 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
		Шапка-ушанка 	1 на 3 года 	
1595 	Выгрузчик на отвалах 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
		Шапка-ушанка 	1 на 3 года 	
1596 	Газорезчик; газосварщик 	Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла или 	2 пары 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла 	2 пары 	
		Носки 	6 пар 	
		Боты или галоши диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой при работе в неотапливаемых помещениях, а также на наружных работах дополнительно: 	 	
		Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Жилет меховой 	1 на 4 года 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	по поясам 	
		Перчатки утепленные для защиты от повышенных температур, искр и брызг и расплавленного металла 	6 пар 	
1597 	Гальваник 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1598 	Гардеробщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Тапочки кожаные 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
1599 	Дробильщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	

1600 	Заготовщик деталей и материалов к ювелирным и художественным изделиям 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 комплект 	
		Тапочки кожаные 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1601 	Измеритель электрофизических параметров 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1602 	Кислотоупорщик- винипластчик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Перчатки из полимерных материалов 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1603 	Кладовщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие или 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		При выполнении работ, связанных с воздействием кислот, щелочей и других химикатов дополнительно: 	 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При работе зимой в неотапливаемых помещениях и на наружных работах дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
1604 	Контролер продукции цветной металлургии 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При осуществлении контроля работы на плавильных печах дополнительно: 	 	
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Носки 	6 пар 	
		При работе зимой в неотапливаемых помещениях и на наружных работах дополнительно: 	 	
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
		Шапка-ушанка 	1 на 4 года 	
1605 	Котельщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
1606 	Лаборант рентгенопробирного анализа; лаборант химического анализа; лаборант рентгеноспектрального анализа 	Халат и брюки для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 комплект 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Тапочки кожаные 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При выполнении работ с концентрированными кислотами дополнительно: 	 	
		Фартук из полимерных материалов 	до износа 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		При выполнении работ по аффинажу платиновых металлов: 	 	
		Костюм суконный вместо халата и брюк для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		При выполнении работ непосредственно в производственных цехах дополнительно: 	 	
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		При выполнении работ на плавильных печах дополнительно: 	 	
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Носки 	6 пар 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
		Шапка-ушанка 	1 на 4 года 	
1607 	Машинист (кочегар) котельной 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1608 	Машинист по стирке и ремонту спецодежды 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
1609 	Огнеупорщик 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На горячих работах дополнительно: 	 	
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Носки 	6 пар 	
		При выполнении работ с силикатосодержащими растворами, эмалями и при выполнении работ по устройству бетонных полов дополнительно: 	 	
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		При работе зимой в неотапливаемых помещениях и на наружных работах дополнительно: 	 	
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
1610 	Оператор по обслуживанию пылегазоулавливающих установок 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из пыленепроницаемой ткани 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
		При выполнении работ по очистке фильтров и зачистке оборудования: 	 	
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Перчатки из полимерных материалов 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		При работе зимой в неотапливаемых помещениях и на наружных работах дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
		Шапка-ушанка 	1 на 4 года 	
1611 	Оператор прецизионной фотолитографии 	Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 комплект 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Тапочки кожаные 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		При выполнении работ по травлению заготовок дополнительно: 	 	
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1612 	Оператор станков с программным управлением 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	

1613 	Паяльщик 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1614 	Плавильщик 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1615 	Плотник 	При выполнении ремонтных работ непосредственно в технологических цехах: 	 	
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1616 	Подсобный рабочий 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При работе зимой в неотапливаемых помещениях и на наружных работах дополнительно: 	 	
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
		Шапка-ушанка 	1 на 4 года 	
1617 	Приготовитель шихты полупроводниковых материалов 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1618 	Приемщик драгоценных металлов и сырья 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При выполнении работ с абразивными и режущими материалами дополнительно: 	 	
		Перчатки кожаные 	12 пар 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
		Шапка-ушанка 	1 на 4 года 	
1619 	Пробоотборщик 	Халат и брюки для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 комплект 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
1620 	Рабочий, занятый в производстве ляписа 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Нарукавники 	2 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1621 	Слесарь механосборочных работ 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1622 	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Тапочки кожаные 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При выполнении работ в цехах аффинажного производства дополнительно: 	 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
1623 	Слесарь-инструментальщик 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1624 	Слесарь-ремонтник 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Шапка-ушанка 	1 на 3 года 	
1625 	Сливщик-разливщик 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
		При выполнении работ по разливу горюче-смазочных материалов: 	 	
		Костюм для защиты от воды вместо костюма для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Шапка-ушанка 	1 на 3 года 	
1626 	Спекальщик 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	

1627 	Станочник на механической обработке электродной продукции 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из пыленепроницаемой ткани 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1628 	Стеклодув 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При работе с кварцевым стеклом: 	 	
		Костюм суконный вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		При работе с горячим кварцевым стеклом дополнительно: 	 	
		Перчатки кожаные 	12 пар 	
1629 	Токарь; фрезеровщик 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1630 	Травильщик 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1631 	Транспортировщик 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
1632 	Уборщик производственных помещений 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
1633 	Укладчик-упаковщик 	При выполнении работ по поставке ляписа: 	 	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Перчатки из полимерных материалов 	12 пар 	
		Нарукавники 	2 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1634 	Формовщик художественного литья 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1635 	Цементаторщик 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	2 пары 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Шапка-ушанка 	1 на 4 года 	
1636 	Чистильщик продукции 	При выполнении работы непосредственно в производственных цехах: 	 	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Тапочки кожаные 	1 пара 	
		Нарукавники 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1637 	Шихтовщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
1638 	Электролизник водных растворов 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Нарукавники 	2 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1639 	Электромонтер линейных сооружений связи и радиофикации; электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Плащ для защиты от воды 	дежурный 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Перчатки диэлектрические 	до износа 	
		Галоши диэлектрические 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
		При выполнении работ на высоте более 5 метров дополнительно: 	 	
		Комбинезон из плотного непродуваемого материала 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Альпийская веревка 	дежурная 	
		Репшнур (капроновая, нейлоновая веревка) 	дежурный 	
		Зажим типа "жумар" 	дежурный 	
1640 	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Плащ для защиты от воды 	дежурный 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		При выполнении работ по поверке рентгеновских установок дополнительно: 	 	
		Фартук просвинцованный 	до износа 	
		Перчатки просвинцованные 	до износа 	
		Очки защитные с просвинцованными стеклами 	до износа 	
		При выполнении работ, связанных с риском возникновения электрической дуги, дополнительно: 	 	
		Костюм летний из материала с постоянными термостойкими свойствами 	до износа 	
		Куртка-накидка из материалов с постоянными термостойкими свойствами 	до износа 	
		Перчатки термостойкие 	2 пары 	
		Каска термостойкая с защитным экраном для лица с термостойкой окантовкой 	1 на 3 года 	
		Белье нательное термостойкое 	2 комплекта 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
		Шапка-ушанка 	1 на 3 года 	
		При выполнении работ, связанных с риском возникновения электрической дуги, зимой дополнительно: 	 	
		Костюм зимний из материала с постоянными термостойкими свойствами 	по поясам 	

1641 	Электросварщик ручной сварки; электрогазосварщик 	Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла или 	2 пары 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла 	2 пары 	
		Носки 	6 пар 	
		Боты или галоши диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой при работе в неотапливаемых помещениях, а также на наружных работах дополнительно: 	 	
		Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Жилет меховой 	1 на 4 года 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Перчатки утепленные для защиты от повышенных температур, искр и брызг и расплавленного металла 	6 пар 	
1642 	Ювелир всех наименований 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей или 	1 	
		Халат и брюки для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 комплект 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Тапочки кожаные 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Напальчники кожаные 	до износа 	
		При выполнении работ по травлению заготовок дополнительно: 	 	
		Фартук из полимерных материалов 	до износа 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
Руководители и специалисты 	
1643 	Инженер по метрологии 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Тапочки кожаные 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Перчатки из полимерных материалов 	до износа 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При выполнении работ в цехах аффинажного производства дополнительно: 	 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
1644 	Инженер по наладке и испытаниям 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Перчатки из полимерных материалов 	до износа 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При выполнении работ по поверке рентгеновских установок дополнительно: 	 	
		Фартук просвинцованный 	до износа 	
		Перчатки просвинцованные 	до износа 	
		Очки защитные с просвинцованными стеклами 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Шапка-ушанка 	1 на 3 года 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
		При выполнении работ на высоте более 5 метров дополнительно: 	 	
		Комбинезон из плотного непродуваемого материала 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кожаные 	2 пары 	
		Альпийская веревка 	дежурная 	
		Репшнур (капроновая, нейлоновая веревка) 	дежурный 	
		Зажим типа "жумар" 	дежурный 	
1645 	Инженер-лаборант 	Халат и брюки для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 комплект 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Тапочки кожаные 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		При выполнении работ с концентрированными кислотами дополнительно: 	 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		При выполнении работ по аффинажу платиновых металлов: 	 	
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур вместо халата и брюк для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Носки 	6 пар 	
		При выполнении работ непосредственно в производственных цехах дополнительно: 	 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При выполнении работ на плавильных печах дополнительно: 	 	
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Носки 	6 пар 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	1 на 2 года 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
1646 	Мастер; мастер участка; мастер контрольный; мастер по ремонту оборудования; начальник цеха; начальник отделения; начальник службы; начальник лаборатории; начальник участка; инженер; инженер по вентиляции; инженер-исследователь; специалист; производитель работ 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 3 года 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
1647 	Механик; механик участка; механик цеха 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
1648 	Художник 	Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 комплект 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Напальчники кожаные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При выполнении работ по травлению заготовок дополнительно: 	 	
		Фартук из полимерных материалов 	дежурный 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	6 пар 	
		Зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
1649 	Электрик цеха; электромеханик; инженер по ремонту 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Плащ для защиты от воды 	дежурный 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При выполнении работ по поверке рентгеновских установок дополнительно: 	 	
		Фартук просвинцованный 	до износа 	
		Перчатки просвинцованные 	до износа 	
		Очки защитные с просвинцованными стеклами 	до износа 	
		При выполнении работ по ремонту плавильных печей дополнительно: 	 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
1650 	Электроник 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Перчатки диэлектрические 	дежурные 	
		Галоши диэлектрические 	дежурные 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
		При выполнении работ на высоте более 5 метров дополнительно: 	 	
		Комбинезон из плотного непродуваемого материала 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кожаные 	2 пары 	
		Альпийская веревка 	дежурная 	
		Репшнур (капроновая, нейлоновая веревка) 	дежурный 	
 	 	Зажим типа "жумар" 	дежурный 	
Примечания: 	
1. Руководителям и специалистам, обязанным по роду своей работы периодически посещать производственные цеха и участки, специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты выдаются по нормам, установленным для рабочих основных профессий этих цехов и участков. 	
2. Работникам сторонних организаций, других подразделений данной организации при посещении производственных цехов и участков выдаются дежурные специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты по нормам, предусмотренным для рабочих соответствующих производств конкретного подразделения. 	
3. Работникам, занятым в условиях специального пропускного режима с полным переодеванием и досмотром, при входе в режимные помещения и выходе из них дополнительно выдаются: 	
 	 	Рубашка верхняя 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Носки 	4 пары 	

22.2. Обработка благородных металлов 	
Рабочие 	
1651 	Аппаратчик приготовления катализатора 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1652 	Вальцовщик холодного металла; токарь на токарно-давильных станках 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1653 	Волочильщик проволоки 	На горячих участках работ: 	 	
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1654 	Комплектовщик форм сусальных металлов; полировщик волок из алмазов и сверхтвердых материалов 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1655 	Кузнец драгоценных металлов 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1656 	Монтировщик изделий из драгоценных металлов 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1657 	Отжигальщик цветных металлов 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1658 	Прокатчик горячего металла 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1659 	Пропитчик; прессовщик твердых сплавов 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1660 	Резчик сусальных металлов 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1661 	Ткач 	При выполнении работ по изготовлению металлических и синтетических сеток: 	 	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1662 	Шихтовщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
23. Производство твердых сплавов 	
Рабочие 	
1663 	Аппаратчик в производстве металлических порошков 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1664 	Аппаратчик-гидрометаллург 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Фартук из полимерных материалов 	1 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1665 	Аппаратчик карбонизации 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1666 	Аппаратчик на приготовлении смесей и растворов 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1667 	Аппаратчик окисления молибденовых отходов 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1668 	Аппаратчик перегонки 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1669 	Аппаратчик печей восстановления 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1670 	Аппаратчик электролиза 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	

1671 	Вальцовщик холодного металла; волочильщик проволоки 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1672 	Дробильщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Перчатки из полимерных материалов 	до износа 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1673 	Кузнец-штамповщик на ротационных машинах 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1674 	Машинист мельниц; машинист просеивающих установок; аппаратчик в производстве металлических порошков 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1675 	Наладчик холодно-штамповочного оборудования 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1676 	Обжигальщик; спекальщик 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1677 	Обработчик прутков сормайта 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1678 	Обработчик твердосплавных изделий 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1679 	Плавильщик 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На плавке литых карбидов, вольфрама дополнительно: 	 	
		Фартук из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
1680 	Прессовщик твердых сплавов 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1681 	Прокальщик 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1682 	Рабочий, занятый на варке сталинита и вокара 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1683 	Рабочий, занятый на химической очистке искусственных алмазов 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Нарукавники 	2 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1684 	Резчик на пилах, ножовках и станках 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1685 	Сварщик изделий из тугоплавких металлов 	Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском (термостойкие) 	2 пары 	
		Носки 	6 пар 	
		Боты или галоши диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1686 	Сверловщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1687 	Слесарь механо-сборочных работ 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1688 	Токарь 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из пыленепроницаемой ткани 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	

1689 	Укладчик-упаковщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1690 	Формовщик машинной формовки; формовщик ручной формовки 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1691 	Шихтовщих 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1692 	Шлифовщик изделий из твердых сплавов и тугоплавких металлов 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1693 	Штамповщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
Руководители и специалисты 	
1694 	Мастер 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
24. Производство солей и вольфрамовых соединений 	
Рабочие 	
1695 	Аппаратчик в производстве твердых сплавов и тугоплавких металлов 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1696 	Аппаратчик нейтрализации 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1697 	Обжигальщик 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1698 	Паяльщик по винипласту 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1699 	Подсобный рабочий 	При выполнении работ в солевом отделении: 	 	
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1700 	Прокальщик 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1701 	Транспортировщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
Руководители и специалисты 	
1702 	Мастер 	При работе непосредственно в производственных цехах: 	 	
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Перчатки из полимерных материалов 	до износа 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
25. Производство ксантогенатов 	
Рабочие 	
1703 	Аппаратчик ксантогенирования; аппаратчик приготовления химических растворов 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	2 пары 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	2 пары 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	2 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Перчатки из полимерных материалов 	до износа 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
1704 	Аппаратчик растворения 	При выполнении работ с едким калием: 	 	
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	2 пары 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	2 пары 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	2 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
1705 	Аппаратчик сушки 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Костюм для защиты от воды 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	2 пары 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	2 пары 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	2 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Перчатки из полимерных материалов 	до износа 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1706 	Аппаратчик фильтрации 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Перчатки из полимерных материалов 	до износа 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1707 	Дробильщик 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	

1708 	Машинист насосных установок; сливщик-разливщик 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	2 пары 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	2 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1709 	Укладчик-упаковщик 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	2 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
Руководители и специалисты 	
1710 	Мастер смены; механик 	При выполнении работ в основном производстве: 	 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
26. Производство медного, цинкового и никелевого купороса 	
Рабочие 	
1711 	Аппаратчик выпаривания; аппаратчик-гидрометаллург; аппаратчик обжига 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
1712 	Аппаратчик кристаллизации; аппаратчик растворения; аппаратчик электролиза 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Нарукавники 	2 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1713 	Аппаратчик центрифугирования 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Нарукавники 	2 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1714 	Гуммировщик металлоизделий 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1715 	Загрузчик-выгрузчик 	При выполнении работ с окисью металла и гранулированной медью: 	 	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1716 	Маляр 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1717 	Паяльщик по свинцу (свинцово-паяльщик) 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1718 	Транспортировщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	2 пары 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	2 пары 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	2 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Перчатки из полимерных материалов 	до износа 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1719 	Укладчик-упаковщик 	При выполнении работ по фасовке: 	 	
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1720 	Цементаторщик; центрифуговщик 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Нарукавники 	2 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
27. Пылегазоулавливание 	
Рабочие 	
1721 	Машинист перегружателей 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1722 	Оператор по обслуживанию пылегазоулавливающих установок 	Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и пыли из нетканых материалов 	до износа 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
1723 	Транспортерщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1724 	Укладчик-упаковщик 	Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и пыли из нетканых материалов 	до износа 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
1725 	Чистильщик 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Костюм из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	

28. Производство хромовых солей 	
Рабочие 	
1726 	Аппаратчик в производстве твердых сплавов и тугоплавких металлов 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с водоотталкивающей пропиткой или 	2 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	2 пары 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	2 пары 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	2 пары 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1727 	Дробильщик; машинист скрепера (скреперист) 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
1728 	Машинист насосных установок 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей: 	 	
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
1729 	Печевой по переработке титаносодержащих и редкоземельных материалов; прокальщик 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	2 пары 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	2 пары 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1730 	Плотник 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Фартук из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1731 	Пошивщик шорно-седельных изделий 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
1732 	Пробоотборщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1733 	Рабочие всех профессий, занятые непосредственно в технологическом процессе размольного отделения 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	2 пары 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	2 пары 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	2 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
1734 	Слесарь-ремонтник 	При выполнении работ непосредственно в размольном, пылеугольном и печном отделениях: 	 	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	2 пары 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	2 пары 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	2 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
1735 	Смазчик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	2 пары 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	2 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
1736 	Сушильщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
1737 	Транспортировщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
1738 	Шихтовщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	2 пары 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	2 пары 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	2 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	

Руководители и специалисты 	
1739 	Мастер; механик; начальник смены 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
29. Бихроматное производство 	
Рабочие 	
1740 	Аппаратчик выпаривания 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	2 пары 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1741 	Аппаратчик в производстве титана и редких металлов 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	2 пары 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1742 	Аппаратчик фильтрации 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	2 пары 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1743 	Контролер; укладчик-упаковщик 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1744 	Кочегар технологических печей 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	2 пары 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1745 	Подсобный рабочий 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
1746 	Прокальщик; сушильщик; слесарь-ремонтник 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	2 пары 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Слесарю-ремонтнику дополнительно: 	 	
		Перчатки из полимерных материалов 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
Руководители и специалисты 	
1747 	Мастер; механик; начальник смены 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
30. Производство хромового ангидрида, калиевого хромпика, окиси хрома и переработка отходов этих производств 	
Рабочие 	
1748 	Аппаратчик в производстве титана и редких металлов 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	2 пары 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	2 пары 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	2 пары 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
1749 	Контролер 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	2 пары 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	2 пары 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Перчатки из полимерных материалов 	до износа 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1750 	Лаборант химического анализа 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1751 	Машинист мельниц 	При постоянной работе на размоле серы: 	 	
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	2 пары 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	2 пары 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
1752 	Огнеупорщик 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	2 пары 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	2 пары 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	

1753 	Плотник 	При выполнении работ непосредственно в отделении окиси хрома: 	 	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	2 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	2 пары 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
1754 	Подсобный рабочий 	При выполнении работ непосредственно в производствах хромого ангидрида и бихромата калия: 	 	
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	2 пары 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	2 пары 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Перчатки из полимерных материалов 	до износа 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1755 	Пробоотборщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	2 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
1756 	Прокальщик 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	2 пары 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	2 пары 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 	 	
		Костюм из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
1757 	Слесарь-ремонтник 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	2 пары 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	2 пары 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	2 пары 	
1758 	Сушильщик 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	2 пары 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	2 пары 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1759 	Транспортировщик 	При постоянной работе на откатке барабанов с готовой продукцией хромого ангидрида бихромата калия: 	 	
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	2 пары 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	2 пары 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	2 пары 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1760 	Укладчик-упаковщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	2 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	2 пары 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	2 пары 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	2 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
1761 	Центрифуговщик 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1762 	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При выполнении работ, связанных с риском возникновения электрической дуги, дополнительно: 	 	
		Костюм летний из материала с постоянными термостойкими свойствами 	до износа 	
		Куртка-накидка из материалов с постоянными термостойкими свойствами 	до износа 	
		Перчатки термостойкие 	2 пары 	
		Каска термостойкая с защитным экраном для лица с термостойкой окантовкой 	1 на 3 года 	
		Белье нательное термостойкое 	2 комплекта 	
		При выполнении работ, связанных с риском возникновения электрической дуги, зимой дополнительно: 	 	
		Костюм зимний из материала с постоянными термостойкими свойствами 	по поясам 	
Руководители и специалисты 	
1763 	Мастер; механик; начальник смены; начальник участка; техник-энергетик 	При выполнении работ непосредственно в основном производстве: 	 	
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 	 	
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
1764 	Начальник лаборатории 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 	 	
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
31. Производство пигментов из окиси хрома 	
Рабочие 	
1765 	Аппаратчик варки; аппаратчик диспергирования пигментов и красителей 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
32. Производство молибдата аммония 	
Рабочие 	
1766 	Аппаратчик в производстве твердых сплавов и тугоплавких металлов 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	2 пары 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	2 пары 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	

1767 	Аппаратчик промывки 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
33. Производство карбонильного никеля 	
Рабочие 	
1768 	Аппаратчик в производстве металлических порошков 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	2 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1769 	Аппаратчик прокаливания 	При выполнении работ по спеканию карбонильного никелевого порошка: 	 	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с водоотталкивающей пропиткой 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При выполнении работ с жидкими токсичными продуктами дополнительно: 	 	
		Костюм для защиты от воды 	до износа 	
		Шлем прорезиненный 	до износа 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки из полимерных материалов 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
1770 	Аппаратчик разложения; аппаратчик прегонки; аппаратчик синтеза 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с водоотталкивающей пропиткой 	2 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
		При выполнении работ по разборке и чистке аппаратов и коммуникаций с жидкими токсичными продуктами дополнительно: 	 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
		Костюм для защиты от воды 	до износа 	
		Шлем прорезиненный 	до износа 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки из полимерных материалов 	до износа 	
		При выполнении работ по шуровке аппаратов с выделением пироформных пылей дополнительно: 	 	
		Костюм суконный 	до износа 	
		Шлем суконный 	до износа 	
		Аппаратчику разложения при выполнении работ по получению водорода для спекания карбонильного никелевого порошка дополнительно: 	 	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с водоотталкивающей пропиткой 	1 	
		Берет суконный 	1 	
		Перчатки с полимерным покрытием при выполнении работ со щелочью дополнительно: 	12 пар 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Фартук из полимерных материалов 	1 	
		Перчатки из полимерных материалов 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
1771 	Водитель погрузчика 	При выполнении работ по перевозке сырья, готовой продукции и отходов производства, загрязненных карбонилом никеля: 	 	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с водоотталкивающей пропиткой или 	2 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском 	по поясам 	
1772 	Газовщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с водоотталкивающей пропиткой или 	2 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При выполнении работ с жидкими токсичными продуктами дополнительно: 	 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
		Костюм для защиты от воды 	до износа 	
		Шлем прорезиненный 	до износа 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки из полимерных материалов 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
1773 	Кладовщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
1774 	Машинист компрессорных установок 	При выполнении работ по перекачке и компремированию технологических газов в процессе получения сырого карбонила никеля: 	 	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с водоотталкивающей пропиткой или 	2 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
1775 	Машинист крана (крановщик) 	При выполнении работ по загрузке сырья в колонны синтеза и по ремонту механотехнологического оборудования и аппаратов высокого давления, используемых для получения сырого карбонила никеля: 	 	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с водоотталкивающей пропиткой или 	2 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
1776 	Машинист по стирке и ремонту спецодежды 	При постоянной работе по стирке спецодежды, загрязненной карбонилом никеля: 	 	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	2 комплекта 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Перчатки из полимерных материалов 	12 пар 	
1777 	Огнеупорщик 	При выполнении работ по восстановительному ремонту технологического оборудования, футеровочных и теплоизоляционных работ, работ по химической защите оборудования, по получению и переработке карбонила никеля и других промышленных продуктов производства карбонильного никеля: 	 	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с водоотталкивающей пропиткой или 	2 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Жилет меховой 	1 на 4 года 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	6 пар 	

1778 	Плавильщик 	При выполнении работ по электроплавке металлосодержащих отходов, загрязненных карбонилом никеля: 	 	
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Носки 	6 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
		При выполнении работ по загрузке сырья и разгрузке колонн синтеза: 	 	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с водоотталкивающей пропиткой вместо костюма из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		При выполнении работ по разборке и чистке аппаратов и коммуникаций с жидкими токсичными продуктами дополнительно: 	 	
		Костюм для защиты от воды 	до износа 	
		Шлем прорезиненный 	до износа 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки из полимерных материалов 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
1779 	Рабочие, занятые на обслуживании, ремонте, монтаже, демонтаже контрольно-измерительных приборов и автоматики, непосредственно установленных на технологическом оборудовании для получения, очистки и переработки карбонила никеля и продуктов, получаемых из него 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с водоотталкивающей пропиткой или 	2 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
1780 	Ремонтировщик респираторов и противогазов 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1781 	Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования 	При выполнении работ по обслуживанию, ремонту и чистке промышленной вентиляции технологических установок для получения, очистки и переработки карбонила никеля: 	 	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с водоотталкивающей пропиткой или 	2 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При выполнении работ по сварке и резке металла дополнительно: 	 	
		Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла 	до износа 	
		Носки 	6 пар 	
		При выполнении работ по чистке и ремонту отстойников и промышленной канализации с жидкими токсичными продуктами дополнительно: 	 	
		Костюм для защиты от воды 	до износа 	
		Шлем прорезиненный 	до износа 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки из полимерных материалов 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
1782 	Слесарь-ремонтник 	При выполнении работ по обслуживанию и ремонту колонн синтеза, уловителей жидкого карбонила никеля, установок для ректификации и разложения карбонила никеля и другого оборудования, используемого в процессе получения карбонильного никеля: 	 	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с водоотталкивающей пропиткой или 	2 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При выполнении работ по разборке и чистке аппаратов и коммуникаций с жидкими токсичными продуктами дополнительно: 	 	
		Костюм для защиты от воды 	до износа 	
		Шлем прорезиненный 	до износа 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки из полимерных материалов 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
1783 	Уборщик служебных помещений 	При выполнении работ по уборке помещений для хранения спецодежды, загрязненной карбонилом никеля, и душевых в производстве карбонила никеля: 	 	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	2 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1784 	Укладчик-упаковщик 	При выполнении работ по загрузке карбонильного порошка в тару или в изложницы для спекания его, по отбору проб порошка, сортировке и транспортировке (вне отделения) карбонильного порошка: 	 	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с водоотталкивающей пропиткой или 	2 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		При выполнении работ по чистке отстойников и колодцев с жидкими токсичными продуктами дополнительно: 	 	
		Костюм для защиты от воды 	до износа 	
		Шлем прорезиненный 	до износа 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки из полимерных материалов 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
1785 	Электрогазосварщик 	При постоянной работе на категорийных трубопроводах высокого давления, на аппаратах и сосудах для получения и переработки карбонильного никеля: 	 	
		Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Жилет сигнальный огнестойкий 2 класса защиты 	1 	
		Плащ термостойкий для защиты от воды 	1 на 3 года 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла или 	2 пары 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла 	2 пары 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском (термостойкие) 	2 пары 	
		Носки 	6 пар 	
		Боты или галоши диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки утепленные для защиты от повышенных температур, искр и брызг и расплавленного металла 	1 пара 	
1786 	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с водоотталкивающей пропиткой или 	2 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Перчатки диэлектрические 	до износа 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При выполнении работ, связанных с риском возникновения электрической дуги, дополнительно: 	 	
		Костюм летний из материала с постоянными термостойкими свойствами 	до износа 	
		Куртка-накидка из материалов с постоянными термостойкими свойствами 	до износа 	
		Перчатки термостойкие 	2 пары 	
		Каска термостойкая с защитным экраном для лица с термостойкой окантовкой 	1 на 3 года 	
		Белье нательное термостойкое 	2 комплекта 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
		При выполнении работ, связанных с риском возникновения электрической дуги, зимой дополнительно: 	 	
		Костюм зимний из материала с постоянными термостойкими свойствами 	по поясам 	

Руководители и специалисты 	
1787 	Мастер участка; механик 	При постоянной работе в основных производственных цехах и на участках ремонта технологического оборудования и металлургических печей: 	 	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с водоотталкивающей пропиткой или 	2 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При выполнении работ с жидкими токсичными продуктами дополнительно: 	 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
		Костюм для защиты от воды 	до износа 	
		При выполнении работ с выделением пирофорных пылей дополнительно: 	 	
		Костюм суконный 	до износа 	
		Рукавицы суконные 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
1788 	Мастер, занятый на вспомогательных работах; мастер контрольный; начальник группы, обслуживающей экспресс-лабораторию 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
1789 	Начальник участка; механик; технолог; электрик; энергетик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с водоотталкивающей пропиткой 	1 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При постоянной работе с жидкими токсичными продуктами дополнительно: 	 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
		Костюм для защиты от воды 	до износа 	
		При постоянной работе на участках с выделением пирофорных пылей дополнительно: 	 	
		Костюм суконный 	до износа 	
		Рукавицы суконные 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
1790 	Начальник цеха; заместитель начальника цеха 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с водоотталкивающей пропиткой или 	1 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При постоянной работе с жидкими токсичными продуктами дополнительно: 	 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
		Костюм для защиты от воды 	до износа 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
34. Производство олова 	
Рабочие 	
1791 	Аппаратчик гашения извести 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1792 	Аппаратчик очистки сточных вод 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1793 	Аппаратчик сгустителей 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
1794 	Аппаратчик-гидрометаллург 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1795 	Водитель электро- и автотележки; водитель погрузчика 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 3 года 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
1796 	Гуммировщик металлоизделий; антикоррозийщик 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
		При выполнении пескоструйных работ дополнительно: 	 	
		Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и пыли из нетканых материалов 	до износа 	
1797 	Дробильщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из пыленепроницаемой ткани 	1 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
1798 	Кладовщик 	При постоянной работе в основных технологических цехах: 	 	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 комплект 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Тапочки кожаные 	2 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
1799 	Контролер продукции цветной металлургии 	При выполнении работ в основных производственных цехах: 	 	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	

1800 	Концентраторщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
1801 	Лаборант по анализу газов и пыли; дозиметрист 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
1802 	Лаборант химического анализа 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 комплект 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Тапочки кожаные 	1 пара 	
		Головной убор 	2 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
1803 	Лаборант- рентгеноструктурщик; лаборант рентгеноспектрального анализа 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 комплект 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Тапочки кожаные 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Головной убор 	2 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
1804 	Машинист крана (крановщик) 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
1805 	Машинист мельниц 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
1806 	Машинист по стирке и ремонту спецодежды; рабочий производственных бань 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 комплект 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки из полимерных материалов 	12 пар 	
1807 	Обжигальщик 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1808 	Огнеупорщик 	При выполнении работ на ремонте горячих металлургических печей: 	 	
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Куртка из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1809 	Оператор по обслуживанию пылегазоулавливающих установок 	Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и пыли из нетканых материалов 	до износа 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
1810 	Плавильщик 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1811 	Плотник 	При постоянной работе в основных технологических цехах: 	 	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
1812 	Подсобный рабочий; уборщик производственных помещений 	При постоянной работе в основных технологических цехах: 	 	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 3 года 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
1813 	Растворщик реагентов 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1814 	Регулировщик электродов 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
1815 	Сепараторщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
1816 	Сушильщик 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1817 	Фильтровальщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
1818 	Флотатор 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1819 	Шихтовщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
1820 	Шлаковщик 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1821 	Электрогазосварщик; электросварщик ручной сварки; газорезчик; газосварщик 	При постоянной работе в основных технологических цехах: 	 	
		Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла или 	2 пары 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла 	2 пары 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском (термостойкие) 	2 пары 	
		Носки 	6 пар 	
		Боты или галоши диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой при работе в неотапливаемых помещениях, а также на наружных работах дополнительно: 	 	
		Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Жилет меховой 	1 на 4 года 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	по поясам 	
		Перчатки утепленные для защиты от повышенных температур, искр и брызг и расплавленного металла 	6 пар 	
1822 	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; слесарь-ремонтник 	При постоянной работе в основных технологических цехах: 	 	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При выполнении работ, связанных с риском возникновения электрической дуги, дополнительно: 	 	
		Костюм летний из материала с постоянными термостойкими свойствами 	до износа 	
		Куртка-накидка из материалов с постоянными термостойкими свойствами 	до износа 	
		Перчатки термостойкие 	2 пары 	
		Каска термостойкая с защитным экраном для лица с термостойкой окантовкой 	1 на 3 года 	
		Белье нательное термостойкое 	2 комплекта 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
		При выполнении работ, связанных с риском возникновения электрической дуги, зимой дополнительно: 	 	
		Костюм зимний из материала с постоянными термостойкими свойствами 	по поясам 	
Руководители и специалисты 	
1823 	Мастер; механик; электрик 	При постоянной работе в основных технологических цехах: 	 	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 	 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	

V. ПРОИЗВОДСТВО КИСЛОРОДА, УГЛЕКИСЛОТЫ, ВОДОРОДА И ДРУГИХ ГАЗОВ 	
Рабочие 	
1824 	Аппаратчик приготовления химических растворов 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
1825 	Аппаратчик электролиза 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
1826 	Машинист воздухоразделительных установок 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
1827 	Наполнитель баллонов; приемщик баллонов 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
1828 	Подсобный рабочий 	При выполнении работ на складе баллонов: 		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
1829 	Транспортировщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		При выполнении работ по подноске емкостей с серной кислотой: 		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	

VI. ПРОИЗВОДСТВО АНОДНОЙ, ЭЛЕКТРОДНОЙ МАССЫ И ЭЛЕКТРОДОВ 	
Рабочие 	
1830 	Аппаратчик-гидрометаллург 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1831 	Дозировщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из пыленепроницаемой ткани 	1 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
1832 	Дробильщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из пыленепроницаемой ткани 	1 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
1833 	Загрузчик-выгрузчик обжиговых и графитировочных печей 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из пыленепроницаемой ткани 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
1834 	Машинист мельниц; машинист просеивающих установок 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
1835 	Наладчик технологического оборудования 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки резиновые 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Щиток наголовный с бесцветным ударопрочным корпусом 	1 	
		Средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
1836 	Обжигальщик 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
1837 	Пекоплавщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	1 	
		Валенки с резиновым низом 	1 пара 	
1838 	Прессовщик электродной продукции 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	1 	
		Валенки с резиновым низом 	1 пара 	
1839 	Прокальщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
1840 	Пропитчик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	1 	
		Валенки с резиновым низом 	1 пара 	

1841 	Слесарь-ремонтник 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Щиток наголовный с бесцветным ударопрочным корпусом 	1 	
		Средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 	до износа 	
		Наколенники 	1 пара 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
1842 	Смазчик 	При выполнении работ по смазке электродных заготовок каолином: 		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
1843 	Смесильщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	1 пара 	
1844 	Сортировщик; стендовщик 	При выполнении работ на сортировке электродных заготовок и кокса: 		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	1 пара 	
1845 	Станочник на механической обработке электродной продукции 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из пыленепроницаемой ткани 	1 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
1846 	Транспортерщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
1847 	Транспортировщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
1848 	Укладчик-упаковщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
1849 	Формовщик электродной массы 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
1850 	Чистильщик продукции 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
1851 	Шихтовщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	1 	
		Валенки с резиновым низом 	1 пара 	
1852 	Штабелевщик электродов 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	1 пара 	
1853 	Электрогазосварщик 	Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Боты или галоши диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Наколенники 	до износа 	
		Зимой при работе в неотапливаемых помещениях, а также на наружных работах дополнительно: 		
		Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Жилет меховой 	1 на 4 года 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки утепленные для защиты от повышенных температур, искр и брызг и расплавленного металла 	6 пар 	

1854 	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 	до износа 	
		Щиток наголовный с бесцветным ударопрочным корпусом 	1 	
		Наколенники 	до износа 	
		При выполнении работ, связанных с риском возникновения электрической дуги, дополнительно: 		
		Костюм летний из материала с постоянными термостойкими свойствами 	до износа 	
		Куртка-накидка из материалов с постоянными термостойкими свойствами 	до износа 	
		Перчатки термостойкие 	2 пары 	
		Каска термостойкая с защитным экраном для лица с термостойкой окантовкой 	1 на 3 года 	
		Белье нательное термостойкое 	2 комплекта 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
		При выполнении работ, связанных с риском возникновения электрической дуги, зимой дополнительно: 		
		Костюм зимний из материала с постоянными термостойкими свойствами 	по поясам 	

VII. ГОРНОСПАСАТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 	
1855 	Водитель автомобиля, работающий на оперативном транспорте 	На наружных работах во время спасательных операций: 		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Носки 	2 пары 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Берет шерстяной или 	1 	
		Берет хлопчатобумажный 	1 	
		Рукавицы хлопчатобумажные 	4 пары 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Шлем под каску 	1 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара на 2 года 	
		Шапка-ушанка 	1 на 2 года 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		При выполнении работ по ремонту автомобиля: 		
		Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Фартук из полимерных материалов 	1 на 2 года 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	2 пары 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Портянки суконные 	4 пары 	
		При управлении грузовыми и специальными автомобилями автокраном, тягачом: 		
		Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	2 	
		Куртка на утепляющей прокладке, или 	по поясам 	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 2 года 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Портянки суконные 	4 пары 	
		Рукавицы комбинированные двупалые 	6 пар 	
		На наружных работах зимой в особом и IV поясах дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		При управлении автобусом: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Рукавицы комбинированные двупалые 	6 пар 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Зимой в особом, IV, III и II поясах дополнительно: 		
		Полушубок 	по поясам 	
Примечание:
Водителям автомобилей, работающих на этилированном бензине, во время работы на линии выдаются: 	
		Фартук из полимерных материалов 	1 на 2 года 	
		Перчатки из полимерных материалов 	1 пара 	
		Нарукавники 	1 пара 	
1856 	Газоспасатель; командир газоспасательного отделения; инструктор газоспасательной станции 	Костюм брезентовый 	1 	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	2 пары 	
		При выполнении работ непосредственно в цехах хлорирования и восстановления: 		
		Костюм суконный 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки из полимерных материалов 	1 пара 	
		Шляпа войлочная 	1 	
		При выполнении работ в цехах металлургического передела: 		
		Костюм брезентовый 	1 	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Шлем под каску 	1 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		При работе в задымленных помещениях и при температуре воздуха выше +40 градусов Цельсия дополнительно: 		
		Куртка теплозащитная или 	1 на 2 года 	
		Костюм теплозащитный 	1 на 2 года 	
		Шлем теплозащитный 	1 на 3 года 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		При работе в агрессивной газовой среде (пары хлора, аммиака и др.): 		
		Костюм противохимический 	1 на 3 года 	
		Шлем газозащитный 	1 на 3 года 	
		Каска со щитком 	1 на 3 года 	
		Костюм суконный или 	1 	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Портянки суконные 	4 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	2 пары 	
		При ликвидации разливов нефтепродуктов: 		
		Костюм противохимический 	1 на 3 года 	
		Шлем газозащитный 	1 на 3 года 	
		Каска со щитком 	1 на 3 года 	
		Костюм суконный или 	1 	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Портянки суконные 	4 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	2 пары 	
		Фартук из полимерных материалов 	1 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	1 на 2 года 	
		Очки защитные 	1 	
		На наружных работах во время спасательных операций: 		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Берет шерстяной или 	1 	
		Берет хлопчатобумажный 	1 	
		Рукавицы хлопчатобумажные 	4 пары 	
		При ликвидации пожаров: 		
		Шлем пожарный (ШПМ) 	1 на 2 года 	
		Боевая одежда пожарного (БОП) 	1 комплект на 2 года 	
		Краги пожарные 	1 пара на 2 года 	
		Сапоги пожарные 	1 пара на 2 года 	
		Пояс пожарный 	1 на 2 года 	
		Карабин 	1 на 1,5 года 	
		Пожарный топор с кобурой 	1 на 1,5 года 	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Рукавицы хлопчатобумажные 	4 пары 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Шапка-ушанка 	1 на 2 года 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара на 2 года 	
		При проведении тренировки в дымном штреке с условиями 80 - 100% влажности воздуха: 		
		Костюм шерстяной 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Рукавицы хлопчатобумажные 	4 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Шлем под каску 	1 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке или 	по поясам 	
		Костюм брезентовый с накладками из спилка, зимний 	2 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
1857 	Заведующий канатно-испытательной станцией 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 комплект 	
		Фартук из полимерных материалов 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Рукавицы хлопчатобумажные 	4 пары 	
		Берет шерстяной или 	1 	
		Берет хлопчатобумажный 	1 	
1858 	Заведующий лабораторией; заместитель заведующего лабораторией 	Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 комплект 	
		Фартук из полимерных материалов 	1 	
		Перчатки из полимерных материалов 	2 пары 	
		При проведении анализа аварийных проб воздуха в подземных условиях: 		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 на 2 года 	
		Костюм шерстяной 	1 на 2 года 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара на 2 года 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Шлем под каску 	1 	
1859 	Заведующий складом, кладовщик, занятые в административно- хозяйственных службах, отделах материально-технического снабжения 	Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 комплект 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	4 пары 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
1860 	Командир газоспасательного пункта (взвода, отряда); помощник (заместитель) командира газоспасательного пункта (взвода, отряда) 	Костюм брезентовый 	1 	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	2 пары 	
		При выполнении работ непосредственно в цехах хлорирования и восстановления: 		
		Костюм суконный 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки из полимерных материалов 	1 пара 	
		Шляпа войлочная 	1 	
		При выполнении работ в цехах металлургического передела: 		
		Костюм брезентовый 	1 	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Шлем под каску 	1 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		При работе в задымленных помещениях и при температуре воздуха выше +40 градусов Цельсия дополнительно: 		
		Куртка теплозащитная или 	1 на 2 года 	
		Костюм теплозащитный 	1 на 2 года 	
		Шлем теплозащитный 	1 на 3 года 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		При работе в агрессивной газовой среде (пары хлора, аммиака и др.): 		
		Костюм противохимический 	1 на 3 года 	
		Шлем газозащитный 	1 на 3 года 	
		Каска со щитком 	1 на 3 года 	
		Костюм суконный или 	1 	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Портянки суконные 	4 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	2 пары 	
		При ликвидации разливов нефтепродуктов: 		
		Костюм противохимический 	1 на 3 года 	
		Шлем газозащитный 	1 на 3 года 	
		Каска со щитком 	1 на 3 года 	
		Костюм для защиты от нефти и нефтепродуктов из огнестойких тканей или 	1 	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Портянки суконные 	4 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	2 пары 	
		Фартук из полимерных материалов 	1 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	1 на 2 года 	
		Очки защитные 	1 	
		На наружных работах во время спасательных операций: 		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Берет шерстяной или 	1 	
		Берет хлопчатобумажный 	1 	
		Рукавицы хлопчатобумажные 	4 пары 	
		При ликвидации пожаров: 		
		Шлем пожарный (ШПМ) 	1 на 2 года 	
		Боевая одежда пожарного (БОП) 	1 комплект на 2 года 	
		Краги пожарные 	1 пара на 2 года 	
		Сапоги пожарные 	1 пара на 2 года 	
		Пояс пожарный 	1 на 2 года 	
		Карабин 	1 на 1,5 года 	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Рукавицы хлопчатобумажные 	4 пары 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Шапка-ушанка 	1 на 2 года 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара на 2 года 	
		При проведении тренировки в дымном штреке с условиями 80 - 100% влажности воздуха: 		
		Костюм шерстяной 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Рукавицы хлопчатобумажные 	4 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Шлем под каску 	1 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Костюм брезентовый с накладками из спилка, зимний 	2 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	

1861 	Командир горноспасательного пункта (взвода, отряда); помощник (заместитель) командира горноспасательного пункта (взвода, отряда) 	Костюм брезентовый 	1 	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	2 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Шлем под каску 	1 	
		На мокрых работах: 		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Костюм для защиты от воды 	1 на 2 года 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	2 пары 	
		Портянки суконные 	2 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	2 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Шлем под каску 	1 	
		При работе в задымленных выработках и при температуре воздуха выше +40 градусов Цельсия дополнительно: 		
		Куртка теплозащитная или 	1 на 5 лет 	
		Костюм теплозащитный 	1 на 5 лет 	
		Шлем теплозащитный 	1 на 3 года 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		При работе в агрессивной газовой среде (пары хлора, аммиака и др.): 		
		Костюм противохимический 	1 на 3 года 	
		Шлем газозащитный 	1 на 3 года 	
		Каска со щитком 	1 на 3 года 	
		Костюм суконный или 	1 	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Портянки суконные 	4 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	2 пары 	
		При ликвидации разливов нефтепродуктов: 		
		Костюм противохимический 	1 на 3 года 	
		Шлем газозащитный 	1 на 3 года 	
		Каска со щитком 	1 на 3 года 	
		Костюм суконный или 	1 	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Портянки суконные 	4 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	2 пары 	
		Фартук из полимерных материалов 	1 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	1 на 2 года 	
		Очки защитные 	1 	
		На наружных работах во время спасательных операций: 		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Берет шерстяной или 	1 	
		Берет хлопчатобумажный 	1 	
		Рукавицы хлопчатобумажные 	4 пары 	
		При ликвидации пожаров: 		
		Шлем пожарный (ШПМ) 	1 на 2 года 	
		Боевая одежда пожарного (БОП) 	1 комплект на 2 года 	
		Краги пожарные 	1 пара на 2 года 	
		Сапоги пожарные 	1 пара на 2 года 	
		Пояс пожарный 	1 на 2 года 	
		Карабин 	1 на 1,5 года 	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Рукавицы хлопчатобумажные 	4 пары 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Шапка-ушанка 	1 на 2 года 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара на 2 года 	
		При проведении тренировки в дымном штреке с условиями 80 - 100% влажности воздуха: 		
		Костюм шерстяной 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Рукавицы хлопчатобумажные 	4 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Шлем под каску 	1 	
1862 	Командир пожарного взвода; помощник командира пожарного взвода 	Костюм брезентовый 	1 	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	2 пары 	
		Рукавицы хлопчатобумажные 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Шлем под каску 	1 	
		При работе в задымленных помещениях и при температуре воздуха выше +40 градусов Цельсия дополнительно: 		
		Куртка теплозащитная или 	1 на 3 года 	
		Костюм теплозащитный 	1 на 3 года 	
		Шлем теплозащитный 	1 на 3 года 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		При работе в агрессивной газовой среде (пары хлора, аммиака и др.): 		
		Костюм противохимический 	1 на 3 года 	
		Шлем газозащитный 	1 на 3 года 	
		Каска со щитком 	1 на 3 года 	
		Костюм суконный или 	1 	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Портянки 	2 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	2 пары 	
		При ликвидации разливов нефтепродуктов: 		
		Костюм противохимический 	1 на 3 года 	
		Шлем газозащитный 	1 на 3 года 	
		Каска со щитком 	1 на 3 года 	
		Костюм суконный или 	1 	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Портянки суконные 	4 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	2 пары 	
		Фартук из полимерных материалов 	1 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	1 на 2 года 	
		Очки защитные 	1 	
		На наружных работах во время спасательных операций: 		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Берет шерстяной или 	1 	
		Берет хлопчатобумажный 	1 	
		Рукавицы хлопчатобумажные 	2 пары 	
		При ликвидации пожаров: 		
		Шлем пожарный (ШПМ) 	1 на 2 года 	
		Боевая одежда пожарного (БОП) 	1 комплект на 2 года 	
		Краги пожарные 	1 пара на 2 года 	
		Сапоги пожарные 	1 пара на 2 года 	
		Пояс пожарный 	1 на 2 года 	
		Карабин 	1 на 1,5 года 	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Рукавицы хлопчатобумажные 	4 пары 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Шапка-ушанка 	1 на 2 года 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара на 2 года 	
		При проведении тренировки в дымном штреке с условиями 80 - 100% влажности воздуха: 		
		Костюм шерстяной 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Рукавицы хлопчатобумажные 	4 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Шлем под каску 	1 	
1863 	Медицинские работники горноспасательного, газоспасательного, пожарного пункта (взвода, отряда) 	Костюм брезентовый 	1 	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Рукавицы хлопчатобумажные 	2 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Шлем под каску 	1 	
		На мокрых работах: 		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Костюм для защиты от воды 	1 на 2 года 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	2 пары 	
		Портянки суконные 	2 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	2 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Шлем под каску 	1 	
		На наружных работах во время спасательных операций: 		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Рукавицы хлопчатобумажные 	4 пары 	
		Берет шерстяной или 	1 	
		Берет хлопчатобумажный 	1 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Шапка-ушанка 	1 на 2 года 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара на 2 года 	
		При проведении тренировки в дымном штреке с условиями 80 - 100% влажности воздуха: 		
		Костюм шерстяной 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Рукавицы хлопчатобумажные 	4 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Шлем под каску 	1 	
1864 	Механик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Очки защитные 	1 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Шлем под каску 	1 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	1 на 2 года 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
1865 	Наборщик проб в шахте, занятый набором проб воздуха и пыли 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	2 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Шлем под каску 	1 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Шапка-ушанка 	1 на 2 года 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара на 2 года 	
1866 	Пожарный; командир пожарного отделения; инструктор вспомогательной пожарной команды 	Костюм брезентовый 	1 	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	2 пары 	
		Рукавицы хлопчатобумажные 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Шлем под каску 	1 	
		При работе в задымленных помещениях и при температуре воздуха выше +40 градусов Цельсия дополнительно: 		
		Куртка теплозащитная или 	1 на 3 года 	
		Костюм теплозащитный 	1 на 3 года 	
		Шлем теплозащитный 	1 на 3 года 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		При работе в агрессивной газовой среде (пары хлора, аммиака и др.): 		
		Костюм противохимический 	1 на 3 года 	
		Шлем газозащитный или 	1 на 3 года 	
		Каска со щитком 	1 на 3 года 	
		Костюм суконный или 	1 	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Портянки 	2 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	2 пары 	
		При ликвидации разливов нефтепродуктов: 		
		Костюм противохимический 	1 на 3 года 	
		Шлем газозащитный 	1 на 3 года 	
		Каска со щитком 	1 на 3 года 	
		Костюм для защиты от нефти и нефтепродуктов из огнестойких тканей или 	1 	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Портянки суконные 	4 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	2 пары 	
		Фартук из полимерных материалов 	1 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	1 на 2 года 	
		Очки защитные 	1 	
		На наружных работах во время спасательных операций: 		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Берет шерстяной или 	1 	
		Берет хлопчатобумажный 	1 	
		Рукавицы хлопчатобумажные 	2 пары 	
		При ликвидации пожаров: 		
		Шлем пожарный (ШПМ) 	1 на 2 года 	
		Боевая одежда пожарного (БОП) 	1 комплект на 2 года 	
		Краги пожарные 	1 пара на 2 года 	
		Сапоги пожарные 	1 пара на 2 года 	
		Пояс пожарный 	1 на 2 года 	
		Карабин 	1 на 1,5 года 	
		Пожарный топор с кобурой 	1 на 1,5 года 	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Рукавицы хлопчатобумажные 	4 пары 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Шапка-ушанка 	1 на 2 года 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара на 2 года 	
		При проведении тренировки в дымном штреке с условиями 80 - 100% влажности воздуха: 		
		Костюм шерстяной 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Рукавицы хлопчатобумажные 	4 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Шлем под каску 	1 	

1867 	Работники, занятые на канатно-испытательной станции 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 комплект 	
		Фартук из полимерных материалов 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Рукавицы хлопчатобумажные 	4 пары 	
		Берет шерстяной или 	1 	
		Берет хлопчатобумажный 	1 	
1868 	Респираторный состав; командир отделения; инструктор вспомогательной горноспасательной команды 	Костюм брезентовый 	1 	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	2 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	2 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Шлем под каску 	1 	
		На мокрых работах: 		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Костюм для защиты от воды 	1 на 2 года 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	2 пары 	
		Портянки суконные 	2 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	2 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Шлем под каску 	1 	
		При работе в задымленных выработках и при температуре воздуха выше +40 градусов Цельсия дополнительно: 		
		Куртка теплозащитная или 	1 на 5 лет 	
		Костюм теплозащитный 	1 на 5 лет 	
		Шлем теплозащитный 	1 на 3 года 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		При работе в агрессивной газовой среде (пары хлора, аммиака и др.): 		
		Костюм противохимический 	1 на 3 года 	
		Шлем газозащитный 	1 на 3 года 	
		Каска со щитком 	1 на 3 года 	
		Костюм суконный или 	1 	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Портянки 	4 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	2 пары 	
		При ликвидации разливов нефтепродуктов: 		
		Костюм противохимический 	1 на 3 года 	
		Шлем газозащитный 	1 на 3 года 	
		Каска со щитком 	1 на 3 года 	
		Костюм для защиты от нефти и нефтепродуктов из огнестойких тканей или 	1 	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Портянки суконные 	4 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	2 пары 	
		Фартук из полимерных материалов 	1 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	1 на 2 года 	
		Очки защитные 	1 	
		На наружных работах во время спасательных операций: 		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Берет шерстяной или 	1 	
		Берет хлопчатобумажный 	1 	
		Рукавицы хлопчатобумажные 	4 пары 	
		При ликвидации пожаров: 		
		Шлем пожарный (ШПМ) 	1 на 2 года 	
		Боевая одежда пожарного (БОП) 	1 комплект на 2 года 	
		Краги пожарные 	1 пара на 2 года 	
		Сапоги пожарные 	1 пара на 2 года 	
		Пояс пожарный 	1 на 2 года 	
		Карабин 	1 на 1,5 года 	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	2 пары 	
		Рукавицы хлопчатобумажные 	4 пары 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Шапка-ушанка 	1 на 2 года 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара на 2 года 	
		При проведении тренировки в дымном штреке с условиями 80 - 100% влажности воздуха: 		
		Костюм шерстяной 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	2 пары 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Рукавицы хлопчатобумажные 	4 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Шлем под каску 	1 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке или 	по поясам 	
		Костюм брезентовый с накладками из спилка, зимний 	2 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
1869 	Руководящий состав аварийно-спасательного формирования филиала организации: руководитель филиала, директор филиала, заместитель руководителя филиала, главный инженер филиала, командир аварийно-спасательного отряда филиала, начальник отдела филиала, специалист филиала, инженер филиала 	Костюм брезентовый 	1 	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	2 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Шлем под каску 	1 	
		На мокрых работах: 		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Костюм для защиты от воды 	1 на 2 года 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	2 пары 	
		Портянки суконные 	2 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	2 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Шлем под каску 	1 	
		При работе в задымленных выработках и при температуре воздуха выше +40 градусов Цельсия дополнительно: 		
		Куртка теплозащитная или 	1 на 5 лет 	
		Костюм теплозащитный 	1 на 5 лет 	
		Шлем теплозащитный 	1 на 3 года 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		При работе в агрессивной газовой среде (пары хлора, аммиака и др.): 		
		Костюм противохимический 	1 на 3 года 	
		Шлем газозащитный 	1 на 3 года 	
		Каска со щитком 	1 на 3 года 	
		Костюм суконный или 	1 	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Портянки 	4 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	2 пары 	
		При ликвидации разливов нефтепродуктов: 		
		Костюм противохимический 	1 на 3 года 	
		Шлем газозащитный 	1 на 3 года 	
		Каска со щитком 	1 на 3 года 	
		Костюм для защиты от нефти и нефтепродуктов из огнестойких тканей или 	1 	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Портянки суконные 	4 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	2 пары 	
		Фартук из полимерных материалов 	1 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	1 на 2 года 	
		Очки защитные 	1 	
		На наружных работах во время спасательных операций: 		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Берет шерстяной или 	1 	
		Берет хлопчатобумажный 	1 	
		Рукавицы хлопчатобумажные 	4 пары 	
		При ликвидации пожаров: 		
		Шлем пожарный (ШПМ) 	1 на 2 года 	
		Боевая одежда пожарного (БОП) 	1 комплект на 2 года 	
		Краги пожарные 	1 пара на 2 года 	
		Сапоги пожарные 	1 пара на 2 года 	
		Пояс пожарный 	1 на 2 года 	
		Карабин 	1 на 1,5 года 	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Рукавицы хлопчатобумажные 	4 пары 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Шапка-ушанка 	1 на 2 года 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара на 2 года 	
		При проведении тренировки в дымном штреке с условиями 80 - 100% влажности воздуха: 		
		Костюм шерстяной 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Рукавицы хлопчатобумажные 	4 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Шлем под каску 	1 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Костюм брезентовый с накладками из спилка, зимний 	2 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
1870 	Руководящий состав аварийно-спасательных формирований, предприятия (организации): генеральный директор;  заместитель генерального директора; главный инженер; начальник отдела; специалист; инженер 	Костюм брезентовый 	1 	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	2 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Шлем под каску 	1 	
		На мокрых работах: 		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Костюм для защиты от воды 	1 на 2 года 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	2 пары 	
		Портянки суконные 	2 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	2 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Шлем под каску 	1 	
		При работе в задымленных выработках и при температуре воздуха выше +40 градусов Цельсия дополнительно: 		
		Куртка теплозащитная или 	1 на 5 лет 	
		Костюм теплозащитный 	1 на 5 лет 	
		Шлем теплозащитный 	1 на 3 года 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Шапка-ушанка 	1 на 2 года 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара на 2 года 	
1871 	Техник, лаборант, занятые в химической лаборатории; лаборант по анализу газов и пыли 	Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 комплект 	
		Фартук из полимерных материалов 	1 	
		Перчатки из полимерных материалов 	2 пары 	
		При проведении анализа аварийных проб воздуха в подземных условиях: 		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 на 2 года 	
		Костюм шерстяной 	1 на 2 года 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара на 2 года 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Шлем под каску 	1 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1872 	Эксперт 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	2 пары 	
		Рукавицы хлопчатобумажные 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Шлем под каску 	1 	
		Пояс монтажный 	1 на 3 года 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	1 на 2 года 	
		Очки защитные 	1 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Шапка-ушанка 	1 на 2 года 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара на 2 года 	
Примечания:
1. При проведении газопламенных, электросварочных работ работникам всех профессий и должностей выдаются: 	
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Носки 	6 пар 	
		Перчатки диэлектрические 	дежурные 	
		Щиток-маска 	1 на 2 года 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Костюм из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	2 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
2. Работникам всех профессий и должностей, привлекаемым к работам по ликвидации аварийных разливов нефти, могут выдаваться дополнительно как "дежурные" костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с водоотталкивающей пропиткой, сапоги резиновые с защитным подноском, рукавицы брезентовые. 	

VIII. ОБЩИЕ ПРОФЕССИИ 	
Рабочие 	
1873 	Аккумуляторщик 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	

1874 	Аппаратчик воздухоразделения 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
1875 	Аппаратчик испарения; аппаратчик очистки сточных вод; аппаратчик синтеза; аппаратчик химводоочистки 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1876 	Бакелитчик (пропитчик); вулканизаторщик; гасильщик извести; ремонтировщик резиновых изделий 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1877 	Бункеровщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
1878 	Взрывник 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1879 	Водитель автомобиля 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
1880 	Водитель погрузчика 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
1881 	Водитель электро- и автотележки 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
1882 	Возчик 	При работе на гужевом транспорте: 		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
1883 	Вулканизаторщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
1884 	Газовщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
1885 	Газорезчик; газосварщик 	Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла или 	2 пары 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла 	2 пары 	
		Носки 	6 пар 	
		Боты или галоши диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой при работе в неотапливаемых помещениях, а также на наружных работах дополнительно: 		
		Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Жилет меховой 	1 на 4 года 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	по поясам 	
		Перчатки утепленные для защиты от повышенных температур, искр и брызг и расплавленного металла 	6 пар 	
1886 	Газоспасатель 	Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой с антистатической отделкой 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм сигнальный на утепляющей прокладке с антистатической отделкой 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
1887 	Гардеробщик 	Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 комплект 	
		Тапочки кожаные или 	1 пара 	
		Туфли кожаные 	1 пара 	
		Головной убор 	1 	
1888 	Генераторщик ацетиленовой установки 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1889 	Грузчик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	2 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 3 года 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	2 пары 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	2 пары 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	2 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
1890 	Гуммировщик металлоизделий; кислотоупорщик-гуммировщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	

1891 	Дворник; рабочий по благоустройству; уборщик территорий 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием или 	12 пар 	
		Перчатки комбинированные 	6 пар 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
1892 	Дефектоскопист рентгеногамма- графирования; дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1893 	Дровокол 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием или 	12 пар 	
		Перчатки комбинированные 	6 пар 	
		Очки защитные 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
1894 	Заточник 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из пыленепроницаемой ткани 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1895 	Изолировщик на термоизоляции 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1896 	Испытатель баллонов 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1897 	Каменщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
1898 	Кастелянша 	Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 комплект 	
		Тапочки кожаные 	1 пара 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
1899 	Кладовщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
1900 	Контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий; контролер продукции обогащения 	При выполнении работ на контроле расплавленного металла, горячих изделий и агломерата: 		
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1901 	Контролер; контролер котельных, холодно-штамповочных и давильных работ; контролер лома и отходов металла 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1902 	Кочегар технологических печей 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1903 	Курьер 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 3 года 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
1904 	Лаборант по физико-механическим испытаниям 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
1905 	Лаборант рентгено-структурщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 комплект 	
		Фартук просвинцованный 	до износа 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки просвинцованные 	до износа 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Головной убор резиновый просвинцованный 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1906 	Лаборант химико- бактериологического анализа; лаборант химического анализа; лаборант спектрального анализа; лаборант по анализу газов и пыли; лаборант рентгеноспектрального анализа 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 комплект 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1907 	Лифтер 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 комплект 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1908 	Маляр; исполнитель художественно- оформительных работ 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1909 	Маркировщик 	При выполнении работ с горячим металлом: 		
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1910 	Машинист бульдозера; машинист скрепера; машинист экскаватора; помощник машиниста экскаватора; машинист установки по разрушению негабаритов горной массы 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
1911 	Машинист вагоноопрокидывателя; машинист перегружателей 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
1912 	Машинист вентиляционной и аспирационной установок 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	

1913 	Машинист воздухоразделительных установок 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
1914 	Машинист газодувных машин; машинист холодильных установок; машинист эксгаустера 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
1915 	Машинист двигателей внутреннего сгорания; машинист компрессорных установок; машинист компрессора передвижного с двигателем внутреннего сгорания; машинист компрессора передвижного с электродвигателем; машинист насосных установок 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При работах, где необходима защита от растворов кислот и щелочей: 		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
1916 	Машинист (кочегар) котельной 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1917 	Машинист крана (крановщик); машинист конвейера 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
1918 	Машинист моечных машин 	При выполнении работ по чистке резервуаров и бочкотары из-под нефтепродуктов: 		
		Костюм для защиты от нефти и нефтепродуктов из огнестойких тканей 	1 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным, подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм для защиты от нефти и нефтепродуктов из огнестойких тканей на утепляющей прокладке 	1 на 2 года 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
1919 	Машинист паровоза; машинист тепловоза; машинист электровоза металлургического цеха; машинист электровоза шахтного 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
1920 	Машинист по стирке и ремонту спецодежды; гардеробщик; рабочий производственных бань 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
1921 	Мельник извести 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
1922 	Металлизатор 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1923 	Наладчик полиграфического оборудования 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 комплект 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Тапочки кожаные 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
1924 	Наполнитель баллонов; приемщик баллонов 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
1925 	Обжигальщик извести 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Куртка из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная термостойкая 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску термостойкий 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1926 	Обработчик поверхностных пороков металла 	При выполнении работ по огневой зачистке металла в потоке: 		
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Перчатки диэлектрические 	до износа 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При выполнении работ пневматическим инструментом: 		
		Костюм брезентовый 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		При выполнении работ огневым способом: 		
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Фартук из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	6 пар 	
		При выполнении работ абразивным инструментом: 		
		Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
1927 	Обходчик водопроводно- канализационной сети 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 3 года 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
1928 	Обувщик по ремонту обуви 	При выполнении работ по ремонту спецобуви: 		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	

1929 	Огнеупорщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При выполнении работ на горячих участках дополнительно: 		
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Носки 	6 пар 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
1930 	Оператор заправочных станций 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
1931 	Оператор котельной 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Куртка из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1932 	Оператор на иловых площадках; оператор очистных сооружений 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с водоотталкивающей пропиткой 	1 	
		Костюм для защиты от воды или 	1 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 3 года 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
1933 	Оператор по обслуживанию пылегазоулавливающих установок; лаборант по анализу газов и пыли 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из пыленепроницаемой ткани 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1934 	Оператор поста управления; оператор пульта управления; оператор поста централизации; распределитель работ 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
1935 	Оператор щита (пульта) управления преобразовательной подстанции 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Перчатки диэлектрические 	дежурные 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1936 	Паяльщик по свинцу (свинцовопаяльщик) 	При выполнении работ по обслуживанию травильных ванн и кислотных аппаратов: 		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1937 	Пескоструйщик; гидропескоструйщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из пыленепроницаемой ткани 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1938 	Пирометрист; кубовщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 комплект 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
1939 	Плотник 	При выполнении работ по ремонту травильных чанов и деревянных конструкций в химико-металлургических производствах: 		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
1940 	Подсобный рабочий 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	6 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	1 пара на 3 года 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При обслуживании купоросных установок и при работе с ядохимикатами и химическими продуктами в лабораториях: 		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
1941 	Полировщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1942 	Пробоотборщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1943 	Рабочий, занятый выполнением работ по очистке градирен, отстойников, каналов и сточных коллекторов 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Перчатки антивибрационные 	2 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Самоспасатель 	1 на 5 лет 	
		Страховочная или удерживающая привязь (пояс предохранительный) 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
1944 	Рабочие, выполняющие внеплановые работы, в том числе ремонтные и аварийные работы 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Фартук из полимерных материалов 	1 на 3 года 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
1945 	Раздатчик нефтепродуктов 	Костюм для защиты от нефти и нефтепродуктов из огнестойких тканей 	1 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки из полимерных материалов 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм для защиты от нефти и нефтепродуктов из огнестойких тканей на утепляющей прокладке 	1 на 2 года 	
1946 	Растворщик реагентов 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	

1947 	Регенераторщик отработанного масла 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
1948 	Регулировщик хвостового хозяйства 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с водоотталкивающей пропиткой или 	1 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 3 года 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
1949 	Резчик металла на ножницах и прессах; резчик холодного металла; резчик бумаги, картона и целлюлозы 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
1950 	Ремонтировщик резиновых изделий 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
1951 	Ремонтировщик респираторов и противогазов 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
1952 	Сатураторщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 комплект 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Головной убор 	1 	
1953 	Сварщик термитной сварки 	Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Боты или галоши диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1954 	Слесарь механосборочных работ 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1955 	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
1956 	Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	1 комплект 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
1957 	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	2 пары 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	2 пары 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	2 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1958 	Слесарь по ремонту подвижного состава 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1959 	Слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	2 пары 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	2 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
1960 	Слесарь централизованной смазочной станции 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
1961 	Слесарь-инструментальщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
1962 	Слесарь-ремонтник; слесарь по топливной аппаратуре; электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При выполнении ремонтных работ непосредственно на горячих участках: 		
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Носки 	6 пар 	
		При выполнении работ, связанных с риском возникновения электрической дуги, дополнительно: 		
		Костюм летний из материала с постоянными термостойкими свойствами 	до износа 	
		Куртка-накидка из материалов с постоянными термостойкими свойствами 	до износа 	
		Перчатки термостойкие 	2 пары 	
		Каска термостойкая с защитным экраном для лица с термостойкой окантовкой 	1 на 3 года 	
		Белье нательное термостойкое 	2 комплекта 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
		При выполнении работ, связанных с риском возникновения электрической дуги, зимой дополнительно: 		
		Костюм зимний из материала с постоянными термостойкими свойствами 	по поясам 	
1963 	Слесарь-сантехник; слесарь-проводчик; монтажник санитарно-технических систем и оборудования 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1964 	Сливщик-разливщик 	При выполнении работ с кислотами и мазутом: 		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1965 	Смазчик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1966 	Сортировщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	

1967 	Составитель поездов 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с водоотталкивающей пропиткой или 	1 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	6 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При выполнении работ по перевозке раскаленных слитков: 		
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с водоотталкивающей пропиткой или костюма для защиты от воды 	1 	
		Носки 	6 пар 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
		Зимой в особом, IV, III и II поясах дополнительно: 		
		Полушубок 	по поясам 	
1968 	Станочник широкого профиля; токарь-расточник; фрезеровщик; строгальщик; заточник; долбежник; наладчик всех наименований; оператор станков с программным управлением 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
1969 	Стеклодув 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1970 	Стерженщик ручной формовки 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
1971 	Стропальщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При выполнении работ по транспортировке жидкого металла: 		
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Носки 	6 пар 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
1972 	Сушильщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1973 	Такелажник 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
1974 	Термист 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Куртка из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Фартук из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	4 пары 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1975 	Токарь 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1976 	Травильщик 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1977 	Тракторист 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
1978 	Транспортировщик; транспортерщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
1979 	Уборщик производственных помещений 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При уборке помещений химических лабораторий дополнительно: 		
		Фартук из полимерных материалов 	1 	
		Перчатки из полимерных материалов 	до износа 	
1980 	Укладчик-упаковщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1981 	Фильтровальщик 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1982 	Флотатор 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1983 	Формовщик ручной формовки 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
1984 	Форсунщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1985 	Футеровщик (кислотоупорщик) 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
		Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1986 	Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Фартук из полимерных материалов 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На работах огневым способом: 		
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Носки 	6 пар 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
1987 	Чистильщик продукции 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	

1988 	Чистильщик; чистильщик дымоходов, боровов и топок 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Фартук из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	6 пар 	
		Носки 	6 пар 	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При выполнении работ по чистке труб: 		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий вместо костюма из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
1989 	Шлаковщик 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Фартук из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
1990 	Шламовщик-бассейнщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
1991 	Штукатур 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа 	
1992 	Экипировщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1993 	Электромонтер контактной сети 	Комплект рабочий для защиты от воздействия электрической дуги: 		
		Костюм летний из материала с постоянными термостойкими свойствами 	1 на 2 года 	
		Куртка-накидка из материалов с постоянными термостойкими свойствами 	до износа 	
		Белье нательное или 	2 комплекта 	
		Белье нательное термостойкое 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки диэлектрические 	до износа 	
		Галоши диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки термостойкие 	2 пары 	
		Каска термостойкая с защитным экраном для лица с термостойкой окантовкой 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску термостойкий 	1 на 2 года 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм зимний из материала с постоянными термостойкими свойствами 	1 на 2 года 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском 	по поясам 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	до износа 	
		Подшлемник под каску термостойкий утепленный 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		При выполнении работ по ремонту трансформаторов и масляных выключателей дополнительно: 		
		Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и пыли из нетканых материалов 	до износа 	
		При работе, не связанной с риском возникновения электрической дуги, дополнительно: 		
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 3 года 	
		Фартук из полимерных материалов 	до износа 	
		На наружных работах, не связанных с риском возникновения электрической дуги, зимой дополнительно: 		
		Полушубок 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
		При обслуживании воздушных линий электропередачи на подстанциях напряжением 330 кВ и выше дополнительно: 		
		Экранирующий комплект типа Эп-1 (летний) 	1 на 1,5 года 	
		Экранирующий комплект типа Эп-3 (зимний) 	1 на 1,5 года 	
1994 	Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 	Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла 	1 пара 	
		Носки 	6 пар 	
		Боты или галоши диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой при работе в неотапливаемых помещениях, а также на наружных работах дополнительно: 		
		Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Перчатки утепленные для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла 	6 пар 	
1995 	Электросварщик ручной сварки; электрогазосварщик 	Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла 	2 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла или 	2 пары 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла 	2 пары 	
		Носки 	6 пар 	
		Боты или галоши диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки диэлектрические 	до износа 	
		Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла 	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой при работе в неотапливаемых помещениях, а также на наружных работах дополнительно: 		
		Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Перчатки утепленные для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла 	6 пар 	
1996 	Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования; слесарь-электромонтажник; электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики; электромонтер по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования; электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		При выполнении работ, связанных с риском возникновения электрической дуги, дополнительно: 		
		Костюм летний из материала с постоянными термостойкими свойствами 	до износа 	
		Куртка-накидка из материалов с постоянными термостойкими свойствами 	до износа 	
		Перчатки термостойкие 	2 пары 	
		Каска термостойкая с защитным  экраном для лица с термостойкой окантовкой 	1 на 3 года 	
		Белье нательное термостойкое 	2 комплекта 	
		При выполнении работ, связанных с риском возникновения электрической дуги, зимой дополнительно: 		
		Костюм зимний из материала с постоянными термостойкими свойствами 	по поясам 	
Руководители, специалисты и другие служащие 	
1997 	Диспетчер; диспетчер поездной 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
1998 	Инженер-конструктор; инспектор; табельшик; техник-конструктор 	При работе непосредственно на производстве: 		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
1999 	Инструктор производственного обучения рабочих массовых профессий 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
2000 	Мастер 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 3 года 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Перчатки диэлектрические 	до износа 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары 	
2001 	Мастер; начальник смены; начальник участка (отделения); заместитель начальника участка; инженер по наладке и испытаниям; инженер горный; мастер горный; технолог; механик; энергетик; старший электрик; начальник цеха; заместитель начальника цеха; главный инженер цеха; инженер группы входного контроля; инженер; начальник группы (бюро); начальник отдела и заместитель начальника отдела; начальник управления; инженер по охране труда 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Костюм для защиты от воды 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Шапка-ушанка 	1 на 3 года 	
		Перчатки шерстяные 	2 пары 	
2002 	Механик; электромеханик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		Зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском 	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
2003 	Начальник бюро отдела технической документации, проектно-сметной документации; заведующий архивом; архивариус; инженер-конструктор; инженер-контролер; начальник лаборатории; заместитель начальника лаборатории; ведущий инженер; инженер 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 комплект 	
		Тапочки кожаные 	1 пара 	
		При архивировании документов дополнительно: 		
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием 	12 пар 	
2004 	Сменный мастер 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
2005 	Техник-технолог 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
2006 	Товаровед 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
2007 	Экономист 	При выполнении работ непосредственно на производстве: 		
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 комплект 	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском 	1 пара на 2 года 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
2008 	Электрик высоковольтного участка 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Перчатки диэлектрические 	до износа 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
2009 	Электрик низковольтного участка 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар 	
		Перчатки диэлектрические 	дежурные 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно: 		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Белье нательное утепленное 	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара 	
2010 	Электромеханик участка хвостового хозяйства 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
2011 	Энергетик участка газоводотеплоснабжения 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или 	1 пара 	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или 	1 пара 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар 	
		Каска защитная 	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	
		Вкладыши противошумные 	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа 	
Примечания:
1. Работникам, занятым на работах, связанных с воздействием на кожу вредных производственных факторов, выдаются защитные кремы гидрофильного и гидрофобного действия, очищающие пасты, регенерирующие и восстанавливающие кремы в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1122н "Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда "Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 апреля 2011 г. N 20562) с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 февраля 2013 г. N 48н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2013 г. N 27700).
2. Работникам сторонних организаций при посещении производственных цехов и участков данной организации выдаются специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты по нормам, предусмотренным для работников соответствующих профессий и специальностей конкретного подразделения данной организации.
3. В каждом структурном подразделении организации необходимо иметь запас дежурной специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, предусмотренных настоящими Нормами, в количестве 10% от общего количества выдаваемых работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.
4. В целях улучшения ухода за средствами индивидуальной защиты работодатель вправе выдавать работникам 2 комплекта соответствующих средств индивидуальной защиты с удвоенным сроком носки.
5. По решению работодателя с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников работникам всех профессий и должностей, предусмотренным настоящими Нормами, могут выдаваться дополнительно следующие средства индивидуальной защиты (если такая выдача не предусмотрена настоящими Нормами):
головные уборы (береты, кепи, бейсболки и др.) со сроком носки "до износа";
рубашки или футболки - 2 на 1 год;
носки - 6 пар на 1 год;
тапочки со сроком носки "до износа" (при посещении душевых);
спрей для ног с противогрибковым эффектом - 100 мл (1 флакон) на 1 месяц (при выдаче специальной обуви);
противоожоговый гель - 20 граммов на 1 год (при выполнении огнеопасных и взрывоопасных работ);
средство кровоостанавливающее - 15 граммов (порошок) на 1 год (для остановки кровотечений, вызванных механическими травмами, при выполнении всех видов работ);
защитный крем от низких температур и ветра - 100 мл (1 тюбик) на 1 месяц (при выполнении наружных работ зимой);
очки для защиты от ультрафиолетового излучения со сроком носки "до износа";
специальные защитные очки, предназначенные для защиты глаз от проявлений компьютерного зрительного синдрома, со сроком носки "до износа" (при работах на персональных электронно-вычислительных машинах);
защитные очки корригирующие (при наличии медицинских показаний, если в соответствии с настоящими Нормами работнику должны выдаваться очки защитные) со сроком носки "до износа";
индивидуальное средство для промывания глаз (стерильный раствор NaCl 0,9% и/или буферный раствор фосфата 4,9%) - 200 мл (1 герметично закрытый флакон) (при бесплатной выдаче очков или щитков защитных);
портативные газоанализаторы со сроком носки "до износа" при выполнении работ в местах возможности возникновения повышенной загазованности (при отсутствии стационарных систем газоанализа);
наколенники, налокотники, а также наплечники со сроком носки "до износа" (при работах, где по условиям труда необходима защита коленных, локтевых и плечевых суставов).
6. Работникам всех профессий и должностей, получающим в соответствии с настоящими Нормами сапоги кирзовые, сапоги кожаные, сапоги резиновые или сапоги болотные, могут выдаваться портянки суконные в количестве 4 пары на один год. В случае, когда предусмотрена выдача носок, она может быть заменена выдачей портянок в количестве 4 пары на один год.
7. В тех случаях, когда выдача таких средств индивидуальной защиты, как жилет сигнальный, страховочная привязь, удерживающая привязь (предохранительный пояс), диэлектрические галоши и перчатки, диэлектрический коврик, защитные очки (в том числе корригирующие) и щитки, фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания с противоаэрозольными и противогазовыми фильтрами, изолирующие средства индивидуальной защиты органов дыхания, защитный шлем, подшлемник, накомарник, каска, наплечники, налокотники, самоспасатели, наушники, противошумные вкладыши, светофильтры, антивибрационные рукавицы или перчатки и т.п. не предусмотрена настоящими Нормами, они выдаются работникам со сроком носки "до износа" или как "дежурные" на основании результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, а также с учетом условий и особенностей выполняемых работ. Их выдача может включаться в коллективные договоры и соглашения.
8. Работникам, которым требуется защита в условиях, где необходимы повышенная видимость и узнаваемость, вместо специальной одежды, предусмотренной настоящими Нормами, выдается специальная сигнальная одежда повышенной видимости с тем же сроком носки.
9. Работникам всех профессий и должностей, выполняющим работу в районах распространения клещей и кровососущих насекомых или в зонах природных очагов клещевого энцефалита, дополнительно выдается костюм противоэнцефалитный со сроком носки 2 года, обувь для защиты от клещей и кровососущих насекомых - 1 пара на 1 год, накомарник со сроком носки 1 год, если такая выдача не предусмотрена настоящими Нормами.
10. Работникам всех профессий и должностей, выполняющим работу, где в весенне-летний период наблюдается массовый лет кровососущих насекомых, дополнительно выдается куртка-накидка для защиты от кровососущих насекомых и (или) накомарник, а также набор репеллентов: аэрозоль для защиты от гнуса и мошки или крем в тубе для защиты от гнуса и мошки в количестве не менее 400 мл на 1 год, аэрозоль для защиты от клещей в количестве не менее 100 мл на 1 год, средство после укусов (бальзам) - не менее 100 мл на 1 год.
11. Работникам всех профессий и должностей, занятым на работах во взрывоопасных условиях, должна выдаваться специальная одежда, изготовленная из тканей и материалов с огнестойкими антиэлектростатическими свойствами.
12. По решению работодателя с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников работникам, которым настоящими Нормами не предусмотрена бесплатная выдача теплых специальной одежды, специальной обуви и прочих средств индивидуальной защиты, на наружных работах зимой или при работе в неотапливаемых помещениях могут выдаваться дополнительно куртка или костюм на утепляющей прокладке (1 на 2 года); ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или валенки с резиновым низом (1 пара на 2 года), подшлемник утепленный под каску (1 на 2 года); маска для защиты лица от пониженных температур со сроком носки "до износа"; перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами (2 пары на 1 год).
13. Сроки носки теплой специальной одежды и теплой специальной обуви устанавливаются в годах в зависимости от климатических поясов:

N п/п 	Наименование теплой специальной одежды и теплой специальной обуви 	Сроки носки по климатическим поясам (в годах) 	
		I 	II 	III 	IV 	Особый 	
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	
1 	Костюм на утепляющей прокладке 	2,5 	2 	2 	1,5 	1,5 	
2 	Куртка на утепляющей прокладке 	2,5 	2 	2 	1,5 	1,5 	
3 	Костюм из антистатических материалов на утепляющей прокладке 	2,5 	2 	2 	1,5 	1,5 	
4 	Куртка из антистатических материалов на утепляющей прокладке 	2,5 	2 	2 	1,5 	1,5 	
5 	Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке 	2,5 	2 	2 	1,5 	1,5 	
6 	Куртка для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке 	2,5 	2 	2 	1,5 	1,5 	
7 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	2,5 	2 	2 	1,5 	1,5 	
8 	Куртка для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	2,5 	2 	2 	1,5 	1,5 	
9 	Костюм из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	2,5 	2 	2 	1,5 	1,5 	
10 	Куртка из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	2,5 	2 	2 	1,5 	1,5 	
11 	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 3 класса защиты 	2,5 	2 	2 	1,5 	1,5 	
12 	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке с антистатической отделкой 	2,5 	2 	2 	1,5 	1,5 	
13 	Костюм зимний из материала с постоянными термостойкими свойствами 	2,5 	2 	2 	1,5 	1,5 	
14 	Полушубок 	0 	5 	4 	3 	3 	
15 	Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском 	2 	1,5 	1,5 	1 	1 	
16 	Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском 	2 	1,5 	1,5 	1 	1 	
17 	Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла 	2 	1,5 	1,5 	1 	1 	
18 	Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла 	2 	1,5 	1,5 	1 	1 	
19 	Валенки с резиновым низом 	4 	3 	2,5 	2 	2 	
20 	Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 	3 	2,5 	2 	1,5 	1,5 	
14. По решению работодателя с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников работникам, длительно или постоянно выполняющим работы в III, IV и особом климатических поясах, а также в высокогорных районах на высоте от 1000 м над уровнем моря, могут выдаваться:
полушубок со сроком носки "по поясам";
шапка-ушанка - 1 на 3 года;
меховые рукавицы - 1 пара на 2 года.
При этом срок носки костюма на утепляющей прокладке увеличивается на 1 год.
15. Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников и своего финансово-экономического положения устанавливать нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, улучшающие по сравнению с настоящими Нормами защиту работников от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных производственных факторов, загрязнений, а также особых температурных условий.
Указанные нормы утверждаются локальными нормативными актами работодателя на основании результатов аттестации рабочих мест по условиям труда и могут быть включены в коллективный и (или) трудовой договор с указанием типовых норм, по сравнению с которыми улучшается обеспечение работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты.